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Financováno Evropskou unií – Next Generation EU_identifikační kód Projektu: LX22NPO5103

Příloha č. 3 výzvy_část 5.VZ
Příloha č. 1 kupní smlouvy
TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

„DODÁVKY PŘÍSTROJŮ PRO KULTIVAČNÍ JEDNOTKU SPECIALIZOVANOU NA DERIVACI, PROPAGACI A CHARAKTERIZACI PRIMORDIÁLNÍCH GERMINÁLNÍCH BUNĚK“
Část 5: Termocykler pro PCR s nezávislými reakčními bloky (2 ks)
Interní evidenční číslo zakázky VZ 23/718 ÚMG
Popis předmětu plnění:
Předmětem plnění je dodávka a instalace dvou kusů nových, dosud neužívaných, nerepasovaných, plně funkčních termocyklerů pro PCR s nezávislými reakčními bloky, včetně veškerého nezbytného příslušenství, zaškolení obsluhy a záručního servisu.

Dodavatel Life Technologies Czech Republic s.r.o. tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené v kupní smlouvě a v čl. 3.5 výzvy k podání nabídek (ZD) výše uvedené veřejné zakázky, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění:
Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. termocyklery pro PCR s nezávislými reakčními bloky, a jejich splnění dodavatelem:

Termocykler pro PCR s nezávislými reakčními bloky:

	Výrobce:
	Life Technologies Holdings Pte Ltd.
Blk 33, #07-06, Marsiling Industrial Estate Rd 3
Singapore 739256, Singapore

	Typ:
	PROFLEX 3x32-WELL PCR
SYSTEM EACH katalogové číslo 4484073




	
	Požadovaná funkce či parametr:
	Splnění parametru:
	Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem:

	1.1
	PCR termocykler se třemi bloky v konfiguraci pro 32 zkumavek
	ANO
	PCR termocykler s konfiguraci 3x32 zkumavek

	1.2
	Tři bloky musí představovat tři nezávisle programovatelné prostory s možností spuštění standardní PCR v každém bloku zvlášť
	ANO
	Ano možnost naprogramovat 3 nezávislé standardní PCR, v každém bloku zvlášť

	1.3
	Každý blok musí být vybaven dvěma zónami a umožnit přesné nastavení uživatelem zvolené teploty v každé z těchto zón ve všech krocích teplotního profilu
	ANO
	Každý blok z konfigurace 3x32 jamek je vybaven dvěma Veriflex zónami a umožňuje přesně nastavit uživatelem zvolenou teplotu v každém z těchto zón ve všech krocích teplotního profilu

	1.4

	Systém musí být vybaven simulačním módem, umožňujícím zvolit parametry některých jiných termocyklerů a zajistit tak jeho kompatibilitu s již zavedenými protokoly a postupy
	ANO
	Systém má simulační mód, který umožňuje nastavit parametry jiných termocyklerů

	1.5
	Termocykler musí umožňovat provedení reakce v minimálním rozsahu 10 - 50 µl
	ANO
	Termocykler umožňuje provedení reakce v rozsahu 10-80 µl

	1.6
	Termocykler musí mít vyhřívané víko
	ANO
	Termocykler má vyhřívané víko v rozsahu 30oC and 110oC

	1.7
	Možnost programování přes dotykovou obrazovku
	ANO
	Programování přes dotykovou obrazovku

	1.8
	Kompatibilita s běžné dostupnými 0,2ml zkumavkami a stripy
	ANO
	Kompatibilita s běžně dostupnými 0,2 ml zkumavkami a stripy

	1.9
	Teplotní rozsah 0 – 100 oC
	ANO
	Teplotní rozsah 0-100oC

	1.10
	Možnost autorestartu po výpadku proudu
	ANO
	Termocykler má autorestart po výpadku proudu

	1.11
	Součástí předmětu plnění je také dodání a instalace termocyklerů v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém nebo anglickém jazyce k ovládání a obsluze termocyklerů, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele.
	ANO
	Součástí dodání je instalace termocykleru v místě plnění a zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele oprávněným pracovníkem dodavatele v českém jazyce k ovládání a obsluze termocykleru, v nezbytném rozsahu a na náklady dodavatele.

	1.12
	Dodavatel poskytuje na dodávané termocyklery (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace termocyklerů v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů.
	ANO
	Dodavatel poskytuje na dodávaný termocykler (včetně veškerých součástí a příslušenství) záruku v délce min. 24 měsíců od data řádného předání, převzetí a instalace termocykleru v místě plnění, včetně vedení evidence servisních zásahů.

	1.13
	Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 24 měsíců od dne skončení záruční doby. 
	ANO
	Dodavatel garantuje dostupnost placeného pozáručního servisu předmětu plnění a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 36 měsíců ode dne skončení záruční doby.



Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru/funkce u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
	
V Praze dne 15. 11. 2023
	

	
	
___________________________
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