Priloha c. 2 SOD c. 1403/2023

Fw: Výzva k provedení potápěčských prací VD Janov - potápěčské práce 2023

komu 27.10.2023 10:53

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Janov

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Předmětem potápěčských prací je provedení:

- Kontroly stavu konstrukce kobky spodních výpustí vč. česlí a očištění česlí. Vyzdvižení utržené Secchiho

desky na mřížích kobky nebo v blízkém okolí.

- Kontroly objemu resp. výšky naplavenin v prostoru a mimo prostor kobky SV od pevného dna. Výšku

naplavenin a polohu vůči SV požadujeme schematicky zakreslit a přiložit do písemné zprávy o provedených

pracích. kontrola polohy a zaklínování dřevěného pražce v kobce. Zaklínování bylo provedeno tuším 2020.

- Kontrolu prostor mimo kobku, požadujeme změřit v radiusu cca do 5 m od hrazení kobky. Měření je nesnadné

provést sondáží do pevného dna, požadujeme mimo kobku v blízkosti kobky provést změření "záporné či

kladné výšky" od horní úrovně dřevěného hrazení, dále od kobky dle možností trasírkou.

- Kontrolu stavu a očištění vodárenských odběrů na kótách 458,93 m n. m., 463,80 m n. m., 468,65 m n. m.,

475,50 m n. m.

- Otevření zavodňovacího ventilu na blindě 2. vodárenského odběru na kótě 468,65, který byl loni potápěči

zaslepen pro možnost revize uzávěru a jeho očištění. Ihned po vyrovnání tlaků dojde k odzkoušení chodu

uzávěru pracovníky údržby. Operativně ihned po odzkoušení rozhodne technolog o dalším postupu.

Pokud bude manipulace s uzávěrem zhodnocena jako provozně vyhovující, je třeba blindu demontovat z

odběru a osadit provozem dodané česle s novými PZ šrouby. Provoz POh zajistí 10 KS PZ šroubů s maticemi

a česle.

Pokud bude manipulace s uzávěrem zhodnocena jako provozně nevyhovující pak blinda bude ponechána a

zavodňovací ventil bude potápěčem uzavřen.

Důvodem tohoto požadavku je opakovaná obtížná manipulace s vod. uzávěrem č. 2 ve věžáku Janov,

- Periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD (systém TBD) nebude v r. 2023 prováděna

Předpoklad délky provádění je 3 dny

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději do 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

VD Janov\_ceník .xlsxVD Janov\_návrh SoD .docx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel.

mob. :

fax :

e-mail :

http: