Obecné požadavky	
Dodavatel je povinen vyplnit všechny vyžlucené buňky.	

Požadavky na dodávku HW	
Je požadováno dodání 6ks pevných disků do stávajících serverů Dell PowerEdge R750  každý o hrubé 
SSD kapacitě 8TB, z důvodu rozšíření stávající diskové kapacity.
U dodaných disků je vyžadována plná kompatibilita s tímto serverem a raidovým řadičem PERC H755N, který
je v tomto serveru osazen, dále kompatibilita s OS VMware ESXi 7.0 Update 3 a technologií VMware vSAN 
odpovídající verzi ESXi.	

Požadavky na dodávku SW	
Je požadováno dodání SW definovaného uložiště (dále jen "uložiště"), které bude provozované na SW a HW uvedém v části "Požadavky na dodávku HW" a zároveň bude plně kompatibilní a podporovaný
výrobcem s tímto SW a HW. Požadována je garantovaná podpora od výrobce "uložiště" po dobu minimálně 5 let od dodání,  včetně nároků na opravy chyb SW, aktualizací a nových verzí. Tato garantována podpora 
bude deklarována dokumentem od výrobce.

Toto "uložiště" bude bezpečně uchovávat systémové a uživatelská data v souladu s doporučením NÚKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Požadované funkcionality jsou uvedeny v tabulce v "Požadované funkcionality"	

Požadavky na HW a SW instalaci	
Součástí celé dodávky bude instalace disků do serverů, jejich inicializace a konfigurace v technologii VMware vSAN dle požadavků zadavatele. Dále uvedení dodaného "uložiště" do plně funkčního provozu , jeho konfigurace nad VMware vSAN a integrace do stávajicího prostředí zadavatele (Active Directory) a předvedení funkčnosti funkcionalit uvedených v části "Požadavky na dodávku SW". Případné výkonové problémy a nebo problémy se stabilitou vyřeší dodavatel v rámci instalace. Součásti bude zaškolení třech interních IT techniků.