|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 3: Položkový rozpočet - malování 2017 - školní jídelna** | | | | |  |
|  | | | | | |
| **Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911** | | | | | |
| Lipí 1911, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice | | | | | |
| **Malování školní jídelny** | | | | | |
| č. | popis položky | mj. | množství | cena za mj. | cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Školní jídelna - varna, včetně stropu** |  |  |  |  |
| 1 | oškrabání původní malby, případná penetrace | m2 | 80 |  |  |
| 2 | dvojvrstvá malba bílá sanitární | m2 | 115 |  |  |
| 3 | zakrytí vybavení varny, podlah, oken a dveří | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Místnost s myčkou bílého nádobí** |  |  |  |  |
| 1 | oškrabání původní malby, případná penetrace | m2 | 8 |  |  |
| 2 | dvojvrstvá malba bílá sanitární | m2 | 49 |  |  |
| 3 | zakrytí nyčky, podlahy, oken a dveří | kpl | 1 |  |  |

**Příloha č. 4: Požadavky zadavatele na kvalitu materiálu a malování předmětných prostor díla**

1. Kromě vybraných pokojů a chodeb domova mládeže budou všechny ostatní prostory vymalovány bílou barvou, s těmito požadavky:

* bělost minimálně 94%
* otěruvzdornost za sucha 0%
* povrch nátěru po zaschnutí – matný
* možnost barevného tónování v pastelových odstínech RAL
* nízký obsah těkavých látek v nátěrové barvě (VOC menší než 0,2g/litr).

1. V učebnách a na pokojích zabezpečí zhotovitel sestěhování / případné vystěhování a zakrytí nábytku před malováním. Zhotovitel zakryje okna a dveře místností včetně rámů a zárubní fólií či jiným materiálem tak, aby nedošlo ke znečištění nábytku, podlah, umyvadel, oken a dveří malířskými barvami.
2. Pokud dojde ke znečištění zařizovacích předmětů malířskými barvami či tmely, zajistí zhotovitel úklid vymalovaných prostor a nastěhování nábytku do původních sestav.
3. Zhotovitel dodá podle zadávací dokumentace do vybraných učeben hliníkové rohové lišty vnější bílé barvy, výšky 150 cm, našroubované minimálně dvěma vruty do hran pilířů.
4. Všechny otevřené bočnice schodišť - tzv. schodišťová zrcadla - požadujeme očistit, zpenetrovat a natřít bílou omyvatelnou matnou barvou (cca 60m2).
5. Předpokládaná pracovní doba v pracovních dnech od 07:00 hodin do 17:00 hodin.
6. Ve vybraných pokojích domova mládeže je potřeba vymalovat stěny ve stejném nebo co nejbližším barevném odstínu dle vzorníku RAL.
7. Zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady oškrabanou původní malbu, obaly od barev, krycí fólie apod.
8. **Zhotovitel nesmí likvidovat zbytky použitých barev vylitím do umyvadel, mís WC nebo odpadů ve sprchách.**

Praha 15. 5. 2017 **SOŠ pro administrativu EU**

**správa budov**