**SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE**

příspěvková organizace

 Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

***Výměna venkovních zábradlí pavilonu C na Domově Sosna***

*Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nerezového zábradlí na objekt "C" Domova Sosna v Třinci. Zábradlí bude osazeno před francouzské okno, kotveno bude do ostění. Celkem se jedná o dodání a montáž zábradlí pro 28 francouzských oken, konkrétně 26 kusů zábradlí pro okna o šířce cca 1750 mm a 2 kusy zábradlí pro okna o šířce 3000 mm. Všechny práce budou probíhat za plného provozu Domova Sosna.*

***Technologický postup prací:***

*- Zaměření všech balkónů, zpracování výrobní dokumentace, výroba zábradlí pro daný balkon.*

*- Rozměření kotvení v daném balkóně - 4x vrtaný otvor do ostění keramického zdiva o průměru 6 mm, do hloubky cca 150 mm.*

*- Osazení pozinkované závitové tyče M10, pevnost 8.8 do síťovaného pouzdra s vysokopevnostní chemickou kotvou.*

*- Po vytvrdnutí chemické kotvy – dle typu chemické kotvy - instalace bočních rozet nerezového zábradlí k závitovým tyčím přes matku a podložku M10 mm.*

*- Instalace sestavy nerezového zábradlí přes boční rozety zábradlí.*

*- Ošetření povrchu zábradlí, úklid pracoviště - balkonu.*

*- Předpokládaná doba instalace nového zábradlí je cca 1,5 - 2,0 hodiny max. na 1 pokoj.*

***Poznámka:***

*Odstranění stávajícího ocelového zábradlí není předmětem této zakázky. Montáž nového zábradlí bude probíhat v koordinaci s provedením nástřiku fasády pavilonu C, kdy bude následně odstraněno i stávající ocelové zábradlí!*

***Požadovaný typ nerezového zábradlí:***

**