|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace | |  |  |
| k části II. – Oděvy pro sklad MTZ - zdravotníci | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kalhoty dámské – 160 ks (vel. 42 – 20 ks, 52 – 30 ks, 54 – 30 ks, 56 - 30 ks, 58 - 40 ks, 64 - 10 ks)** | | | |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Střih kalhot s umístěním kapes* |  |  |  |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva bílá | | ano |  |
| Vzadu pružný pas (viz obrázek) a po obou stranách pásky a knoflíky na stažení | | ano |  |
| Kapsy přední | dvě – našité zvenku | ano |  |
| Zapínání | boční na knoflíky | ano |  |
| Knoflíky plastové mandlovací - musí vydržet teplotu min. 130 °C | | ano |  |
| Materiál | 100 % bavlna, 210 g/m2, keprová vazba 3/1 | ano |  |
| Materiál stálobarevný při teplotě praní na 90 °C a při bělení | | ano |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kalhoty pánské – 80 ks (vel. 46 – 20 ks, 48 - 30 ks, 52 - 30 ks)** | |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |
| *Střih s umístěním kapes* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva bílá | | ano |  |
| Vzadu pružný pas (viz obrázek) a po obou stranách pásky a knoflíky na stažení | | ano |  |
| Kapsy přední | dvě – našité zvenku | ano |  |
| Kapsa zadní | jedna (vpravo) | ano |  |
| Zapínání | vpředu na knoflíky | ano |  |
| Knoflíky plastové mandlovací - musí vydržet teplotu min. 130 °C | | ano |  |
| Materiál | 100 % bavlna, 210 g/m2, keprová vazba 3/1 | ano | 200 g/m2 |
| Materiál je stálobarevný při teplotě praní na 90 °C a při bělení | | ano |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Košile pánská – 100 ks (vel. 36 - 40 ks, 38 – 40 ks, 42 – 20 ks)** | | | |
| |  | | --- | | https://icewarp.pnkm.cz/-.._._.--.._1671210146/webmail/server/download.php?sid=wm-645cc86aeccd8246883965&class=cid&fullpath=svobodovad%40pnkm.cz%2FINBOX%2F29628%2Fi015133294326144542&part=1.2 | |  |  |  |
| *Střih s umístěním kapsy* | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva bílá | | ano |  |
| Límeček | | ano |  |
| 1 náprsní kapsa | | ano |  |
| Vpředu zapínání na knoflíky | | ano |  |
| Knoflíky plastové mandlovací - musí vydržet teplotu min. 130 °C | | ano |  |
| Prošité légy | | ano |  |
| Materiál | 100 % bavlna, min. 130 g/m2,  plátnová vazba popelín (česaná bavlna) | ano | 130 g/m2 |
| Materiál je stálobarevný při teplotě praní na 90 °C a při bělení | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Veškeré prádlo musí mít rovné šití** | | | |
| **Oděvy musí být osově souměrné, stejně jako doplňky (např. 2 přední kapsy - stejná velikost, shodné umístění, ale zrcadlově) - tolerance + - 3 %** | | | |
| **Hustota stehů** | **min. 3 stehy / 1 cm** |  |  |
| **Zakončení rukávu a spodní délky oděvu** | **a) 2x založeno a prošito nebo b) obnitkováno overlockem a prošito** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Petra Horáková |  | Podpis dodavatele |