|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace |  |  |
| k části II. – Oděvy pro sklad MTZ - zdravotníci |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kalhoty dámské – 160 ks (vel. 42 – 20 ks, 52 – 30 ks, 54 – 30 ks, 56 - 30 ks, 58 - 40 ks, 64 - 10 ks)** |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Střih kalhot s umístěním kapes* |  |  |  |
|  **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva bílá  | ano |   |
| Vzadu pružný pas (viz obrázek) a po obou stranách pásky a knoflíky na stažení | ano |   |
| Kapsy přední | dvě – našité zvenku | ano |   |
| Zapínání | boční na knoflíky | ano |   |
| Knoflíky plastové mandlovací - musí vydržet teplotu min. 130 °C | ano |   |
| Materiál | 100 % bavlna, 210 g/m2, keprová vazba 3/1 | ano |  |
|  Materiál stálobarevný při teplotě praní na 90 °C a při bělení | ano |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kalhoty pánské – 80 ks (vel. 46 – 20 ks, 48 - 30 ks, 52 - 30 ks)** |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
| *Střih s umístěním kapes* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva bílá  | ano |   |
| Vzadu pružný pas (viz obrázek) a po obou stranách pásky a knoflíky na stažení | ano |   |
| Kapsy přední | dvě – našité zvenku  | ano |   |
| Kapsa zadní | jedna (vpravo) | ano |   |
| Zapínání | vpředu na knoflíky | ano |   |
| Knoflíky plastové mandlovací - musí vydržet teplotu min. 130 °C | ano |   |
| Materiál | 100 % bavlna, 210 g/m2, keprová vazba 3/1 | ano |  200 g/m2 |
|  Materiál je stálobarevný při teplotě praní na 90 °C a při bělení | ano |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Košile pánská – 100 ks (vel. 36 - 40 ks, 38 – 40 ks, 42 – 20 ks)** |
|

|  |
| --- |
| https://icewarp.pnkm.cz/-.._._.--.._1671210146/webmail/server/download.php?sid=wm-645cc86aeccd8246883965&class=cid&fullpath=svobodovad%40pnkm.cz%2FINBOX%2F29628%2Fi015133294326144542&part=1.2 |

 |  |  |  |
| *Střih s umístěním kapsy* |  |  |
|  |  |  |  |
|  **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva bílá | ano |   |
| Límeček | ano |   |
| 1 náprsní kapsa  | ano |   |
| Vpředu zapínání na knoflíky | ano |   |
| Knoflíky plastové mandlovací - musí vydržet teplotu min. 130 °C | ano |   |
| Prošité légy | ano |   |
| Materiál | 100 % bavlna, min. 130 g/m2, plátnová vazba popelín (česaná bavlna) | ano |  130 g/m2 |
|  Materiál je stálobarevný při teplotě praní na 90 °C a při bělení |   |   |
|  |  |  |  |
| **Veškeré prádlo musí mít rovné šití** |
| **Oděvy musí být osově souměrné, stejně jako doplňky (např. 2 přední kapsy - stejná velikost, shodné umístění, ale zrcadlově) - tolerance + - 3 %** |
| **Hustota stehů**  | **min. 3 stehy / 1 cm** |  |  |
| **Zakončení rukávu a spodní délky oděvu**  | **a) 2x založeno a prošito nebo b) obnitkováno overlockem a prošito**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |   |
|  | Petra Horáková |  | Podpis dodavatele |