|  |
| --- |
| Příloha č. 2 – Příloha krycího listu / Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace |
| k části III. – Oděvy pro prádelnu |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kabátek pyžamový – 250 ks (vel. 56 - 50 ks, 58 - 100 ks, 60 - 50 ks, 62 - 50 ks)**  |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva | světle modrá | ano |   |
| Vpředu zapínání na knoflíky | ano |   |
| 1 náprsní kapsa s logem PNKM (logo viz příloha č. 6 Výzvy) | ano |   |
| 2 přední kapsy (umístěné dole) |
| Materiál | 100 % bavlna, oboustranně česaný flanel | ano |   |
| gramáž 170 g/m2 | ano |   |
| Praní při min. 70°C | ano | 90°C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kalhoty pyžamové - 200 ks (vel. 56 - 50 ks, 58 - 50 ks, 60 - 50 ks, 62 - 50 ks)** |
|  **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva | světle modrá | ano |   |
| Materiál | 100 % bavlna, oboustranně česaný flanel | ano |   |
| gramáž 170 g/m2 | ano |   |
| V pase do gumy | ano |   |
| Možnost výměny gumy | ano |   |
| Logo PNKM na nohavici (vpředu nahoře) (logo viz Příloha č. 6 Výzvy) | ano |   |
| Praní při min. 70°C | ano | 90°C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Košile pracovní pánská** – **200 ks (vel. 42 - 50 ks, 44 - 50 ks, 46 - 50 ks, 48 - 50 ks)** |
|  **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Materiál | 100 % bavlna, **flanel**  | ano |   |
| gramáž min. 160 g/m2 | ano | 160g/m2 |
| Vpředu zapínání na knoflíky | ano |   |
| Dlouhý rukáv s manžetou na knoflík | ano |   |
| Rukávy ohrnovací s možností připnutí (pásek a knoflík) | ne |   |
| Kapsy | 2 náprsní s patkami na knoflíky | ano |   |
|
| Na vnitřní straně u límce označení PNKM | ano |   |
| Praní při min. 45°C | ano | 45°C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Košile anděl** – **200 ks (vel. 54 - 50 ks, 56 - 50 ks, 58 - 50 ks, 60 - 50 ks)** |
|  **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Pacientská košile "anděl" | ano |   |
| Délka košile | 110 cm (tolerance + - 2 cm) | ano |   |
| Materiál | 100 % bavlna, plátnová vazba  | ano |   |
| gramáž min. 145 g/m2 | ano | 145g/m2 |
| Vzadu na zavazování (3 páry šňůrek) | ano |   |
| Délka šňůrky (100 % bavlna) | min. 25 cm | ano |   |
| Barva bílá nebo drobný potisk | ano |   |
| Logo PNKM na hrudi - 19 cm od ramene (logo viz Příloha č. 6 Výzvy) | ano |   |
| Praní při min. 90°C | ano | 95°C |
|  |  |  |  |
| **Veškeré prádlo musí mít rovné šití!** |
| **Oděvy musí být osově souměrné, stejně jako doplňky (např. 2 přední kapsy - stejná velikost, shodné umístění, ale zrcadlově)!** |
| **Hustota stehů**  | **min. 3 stehy / 1 cm** |  |  |
| **Zakončení rukávu a spodní délka oděvu**  | **a) 2x založeno a prošito nebo b) obnitkováno overlockem a prošito**  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Provedení **loga** **bez textu** bude v **tmavě modré barvě** (viz též ve vektorových křivkách - příloha č. 6): |
|

|  |
| --- |
|  |

 | délka loga 7 cm |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | KURÝR JMP s.r.o. |
|  |  |  |   |