Průvodní zpráva

Oprava dvojgaráže na parcele číslo 506 v obci Ostrov u Macochy spočívá:

* odvodnění budovy – od 2 svodů odvést vodu do vzdálenosti 9 m (2x gajgr, trubky 20 m, výkop, uložení, zásyp, včetně terénních úprav se sklonem od budovy – cca 50 m2)
* statika garáže – z důvodu praskajících rohů budovy (2 rohy), na které chybí věnec, je nutné zdivo v těchto rozích zpevnit a to pomocí pásoviny, závitových tyčí a chemické kotvy)
* oprava zdiva, fasády, soklu – na stěnách garáže jsou praskliny, které je nutno před natažením fasády zapravit. Pro zpevnění omítkových vrstev požadujeme použít výztužnou tkaninu (pevnější perlinku). Fasáda bude ve spodní části zakončena soklem z dekorativní omítky. Plocha stěn 60 m2.
* termín dokončení oprav nejpozději do konce listopadu 2023