|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obrázek** | **KZM** | **Název** | **Rozměr cm** | **Specifikace** | **Barva, materiál** | **Cena za 1ks (bez DPH)** |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, podlaha  Popis byl vytvořen automaticky | 800010001 | Kancelářský stůl | 140x80 | Podnoží se skládá z bočnic a čelního panelu vyrobených z LTD tl. 18 mm až 30 mm a eloxovaných hliníkových nohou, opatřených rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je vyrobena z LTD desky tl. 25 mm až 30 mm ukončené ABS hranou o šířce 1mm až 2 mm. | dřevo, hliník | 3156 |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, podlaha  Popis byl vytvořen automaticky | 800010002 | Kancelářský stůl | 160x80 | Podnoží se skládá z bočnic a čelního panelu vyrobených z LTD tl. 18 mm až 30 mm a eloxovaných hliníkových nohou, opatřených rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je vyrobena z LTD desky tl. 25 mm až 30 mm ukončené ABS hranou o šířce 1mm až 2 mm. | dřevo, hliník | 3350 |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, podlaha  Popis byl vytvořen automaticky | 800130004 | Kancelářský stůl | 180x80 | Podnoží se skládá z bočnic a čelního panelu vyrobených z LTD tl. 18 mm až 30 mm a eloxovaných hliníkových nohou, opatřených rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je vyrobena z LTD desky tl. 25 mm až 30 mm ukončené ABS hranou šířkou 1 mm až 2 mm. | dřevo, hliník | 3469 |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, podlaha  Popis byl vytvořen automaticky | 0899010007 (140) | Kancelářský stůl - levý | 120x160/80 | Konstrukci stolu tvoří kovový rám a navazující kovové nohy čtvercového průřezu o rozměrech 50 x 50 mm. Nohy stolu jsou vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy až o 15 mm. Pracovní deska vyrobená z LTD o tloušťce 25 mm až 30 mm je  zakončená ABS hranou o šířce 1 mm až 2 mm chránící před poškozením. Výkroj levý. | dřevo, hliník | 5369 |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, design, židle  Popis byl vytvořen automaticky | 0899010007 (150) | Kancelářský stůl - pravý | 120x160/80 | Konstrukci stolu tvoří kovový rám a navazující kovové nohy čtvercového průřezu o rozměrech 50 x 50 mm. Nohy stolu jsou vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy až o 15 mm. Pracovní deska vyrobená z LTD o tloušťce 25 mm až 30 mm je zakončená ABS hranou o šířce 1 mm až 2 mm chránící před poškozením. Výkroj pravý. | dřevo, hliník | 5369 |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, podlaha  Popis byl vytvořen automaticky | 803030001 | Kancelářský stůl | 140x80 | Konstrukci tvoří pracovní deska z LTD o tloušťce 25 mm až 30 mm, zakončená ABS hranou o šířce 1 mm až 2 mm, kovový rám a navazující kovové nohy čtvercového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. | dřevo, hliník | 3781 |
| Obsah obrázku nábytek, stůl, Stolek, design  Popis byl vytvořen automaticky | 803030002 | Kancelářský stůl | 160x80 | Konstrukci tvoří pracovní deska z LTD o tloušťce 25 mm až 30 mm, zakončená ABS hranou o šířce 1 mm až 2 mm, kovový rám a navazující kovové nohy čtvercového průřezu vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. | dřevo, hliník | 4000 |
| Obsah obrázku nábytek, zásuvka, komoda, Kartotéka  Popis byl vytvořen automaticky | 832010008 | Kontejner | 56x42x61 | Pojízdný kontejner se čtyřmi zásuvkami je opatřen centrálním zámkem.Součástí vrchní zásuvky je plastový tužkovník. Kanc. kontejner je vybaven blokací, která umožní  otevření pouze jedné zásuvky, přičemž ostatní zůstávají zavřené. | dřevo, hliník | 4200 |
| Obsah obrázku Obdélník, design, snímek obrazovky  Popis byl vytvořen automaticky | 0862010001 (20) | Paraván | 140x37 | Vnitřní pole paravánu tvoří LTD nebo DTD deska, na níž je nalepena látka odpovídající odolnosti proti ohni BS EN 1021-1,2, vsazená do pevného hliníkového rámu povrchově upraveného kvalitní práškovou barvou. K pracovní desce jsou paravány přichyceny  pomocí speciálních ocelových držáků. | textil, hliník - na výběr z barevného vzorníku | 2950 |
| Obsah obrázku Obdélník, snímek obrazovky, design, bílá tabule  Popis byl vytvořen automaticky | 0862010001 (30) | Paraván | 160x37 | Vnitřní pole paravánu tvoří LTD nebo DTD deska, na níž je nalepena látka odpovídající odolnosti proti ohni BS EN 1021-1,2, vsazená do pevného hliníkového rámu povrchově upraveného kvalitní práškovou barvou. K pracovní desce jsou paravány přichyceny  pomocí speciálních ocelových držáků. | textil, hliník - na výběr z barevného vzorníku | 3138 |
| Obsah obrázku Obdélník, design, bílá tabule  Popis byl vytvořen automaticky | 0862010001 (40) | Paraván | 180x37 | Vnitřní pole paravánu tvoří LTD nebo DTD deska, na níž je nalepena látka odpovídající odolnosti proti ohni BS EN 1021-1,2, vsazená do pevného hliníkového rámu povrchově upraveného kvalitní práškovou barvou. K pracovní desce jsou paravány přichyceny  pomocí speciálních ocelových držáků. | textil, hliník - na výběr z barevného vzorníku | 3369 |
| vesak_cz_10_01.jpg | 860010004 | Věšák na kabáty |  | Hliníková slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Povrchově jsou upraveny vysoce kvalitní práškovou barvou, která zajišťuje jejich dokonalou ochranu. | hliník | 1856 |
| Obsah obrázku nábytek, židle, kancelář  Popis byl vytvořen automaticky | 819990007 | Kancelářská židle |  | Výškově stavitelná židle, která je vybavena kvalitním plastovým křížem osázeným kolečky, plně synchronní mechanikou, která umožnuje aretaci v pěti polohách a tato mechanika je zároveň vybavena speciálním antišokovým systémem, který zajišťuje zabránění samovolnému vrácení zádové opěrky při odjištění funkce naklápění. Stavitelná zádová opěrka a područky, posuv sedáku, náklon podhlavníku a také nastavení tuhosti mechanismu. Konstrukce sedáku i zádové opěrky je opatřena moderní lehčenou polyuretanovou pěnou (PUR). | textil, černá | 5050 |
| Obsah obrázku nábytek, židle, Opěradlo  Popis byl vytvořen automaticky | 810030080 | Kancelářská židle zátěžová - pracovní režim 24/7 |  | Výškově nastavitelná židle, která je vybavena leštěným hliníkový křížem, plně synchronní mechanikou s posuvem sedáku. Fixní opěrák bez výškového nastavení, nastavitelná bederní opěrka, s područkami a podhlavníkem. Nosnost alespoň 150 kg. Židle je určena pro pracovní režim 24/7. | textil | 11980 |
| Obsah obrázku nábytek, židle, Kancelářská židle, modrá  Popis byl vytvořen automaticky | 819990005 | Kancelářská židle |  | Komfortní, ale zároveň i zdravé sezení, podporuje správné držení těla bez ohledu na výšku a váhu uživatele. Standardním vybavením otočné kancelářské židle je kromě kvalitní synchronní mechaniky, také plynový píst, leštěný hliníkový pětiramenný kříž s univerzálními kolečky, výškově stavitelný sedák s ergonomicky zahnutou přední  hranou a výškově nastavitelné područky. | textil, černá | 3600 |
| Obsah obrázku nábytek, židle  Popis byl vytvořen automaticky | 819990010 | Konferenční židle |  | Celočalouněná konferenční židle je postavená na ocelovém rámu, který má svařovanou konstrukci z válcovaného profilu elipsového tvaru. Kovové podnoží je povrchově upraveno epoxy – polyesterovou práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti běžným druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Konstrukce sedáku i zádové opěrky je opatřena moderní lehčenou polyuretanovou pěnou (PUR) a čalounění je provedeno kvalitní látkou s certifikovanou životností. Židle je stohovatelná. | textil, černá | 790 |
| Obsah obrázku nábytek, židle, Opěradlo  Popis byl vytvořen automaticky | 819990002 | Konferenční židle |  | Konstrukce zádové opěrky je z pevného ocelového rámu, potaženého vzdušnou síťovanou látkou ze 100% polyesteru, v bederní části ergonomicky prohnutá. Celopolstrovaný sedák s ergonomicky tvarovanou přední hranou je čalouněný textilní látkou ze 100% polyesteru. Podnoží konferenční židle je se čtyřmi nohami, područkami a je stohovatelná. | textil, síťka, černá | 1420 |
| Obsah obrázku nábytek, Regály a police, kredenc, interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 830020002 | Skříňka dvoupatrová otevřená | 80x45x73,5 | Korpus skříně o tloušťce 18 mm je opatřen ABS hranou, která chrání nábytek před mechanickým poškozením. Záda tvoří 5 mm až 8 mm oboustranně pohledová LTD  deska. Policová skříň tak může stát samostatně v prostoru jako dělicí prvek. Rektifikace  pomáhají dorovnat nerovnosti podlahy až o 15 mm. | dřevo | 1769 |
| Obsah obrázku nábytek, Skříňky, interiér, design  Popis byl vytvořen automaticky | 833020005 | Skříňka dvoupatrová s dvířky | 80x45x73,5 | Dveře skříně z LTD desky mají tloušťku 18 mm s ABS hranou. Dvířka jsou uchycena jednoduchým nacvaknutím - systémem click-clack a je možné je rozevřít až do úhlu 110°. Záda kancelářské skříně tvoří 5 mm až 8 mm oboustranně pohledová LTD deska. Policová skříň tak může stát samostatně v prostoru jako dělicí prvek. Rektifikace pomáhají dorovnat nerovnosti podlahy až o 15 mm. | dřevo | 2519 |
| Obsah obrázku nábytek, Skříňky, interiér, design  Popis byl vytvořen automaticky | 833020029 | Skříňka dvoupatrová s dvířky a zámkem | 80x45x73,5 | Dveře skříně z LTD desky mají tloušťku 18 mm s ABS hranou. Dvířka jsou uchycena jednoduchým nacvaknutím - systémem click-clack a je možné je rozevřít až do úhlu 110°. Záda kancelářské skříně tvoří 8mm oboustranně pohledová LTD deska. Policová skříň tak může stát samostatně v prostoru jako dělicí prvek. Rektifikace pomáhají  dorovnat nerovnosti podlahy až o 15 mm. | dřevo | 2650 |
| ALFA 500 skrin LTD 800x450x735 2M, zaluziova.jpg | 899030001 | Skříňka dvoupatrová s roletou | 80x45x73,5 | Skříňka je se žaluziovými dveřmi určené pro vybavení kanceláří. | roleta | 4600 |
| Obsah obrázku nábytek, Skříňky, kredenc, komoda  Popis byl vytvořen automaticky | 830020006 | Skříňka dvoupatrová posuvnými dveřmi | 80x45x73,5 | Skříňka je s posuvnými dveřmi z LTD a ABS hranou pro vybavení kanceláří. | posuvka LTD | 3156 |
| Obsah obrázku nábytek, Regály a police, kredenc, interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 899010002 | Skříňka třípatrová otevřená | 80x45x106 | Skříňka bez dvířek | dřevo | 2181 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah obrázku nábytek, skříň, kredenc, Skříňky  Popis byl vytvořen automaticky | 833020006 | Skříňka třípatrová s dvířky | 80x45x107 | Skříňka s dvoudílnými dvířky | dřevo | 3156 |
| Obsah obrázku nábytek, skříň, kredenc, Skříňky  Popis byl vytvořen automaticky | 833020029 | Skříňka třípatrová s dvířky a zámkem | 80x45x107 | Skříňka s dvoudílnými dvířky uzamykatelná | dřevo | 3290 |
| Obsah obrázku interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 899030000 | Skříňka třípatrová s roletou | 80x45x107 | Skříňka se žaluziovými dvířky | dřevo, hliník | 5980 |
| Obsah obrázku nábytek, Regály a police, interiér, kredenc  Popis byl vytvořen automaticky | 830020008 | Skříňka pětipatrová otevřená | 80x45x178 | Skříňka bez dvířek | dřevo | 3238 |
| Obsah obrázku nábytek, skříň, interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 833020007 | Skříňka pětipatrová s dvířky | 80x45x178 | Skříňka s dvoudílnými dvířky | dřevo | 4606 |
| Obsah obrázku nábytek, kredenc, Regály a police, interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 830020002 | Skříňka pětipatrová otevřená/s dvířky | 80x45x178 | Spodní dvě patra s dvoudílnými dvířky, vrchní část třípatrová bez dvířek | dřevo | 4006 |
| Obsah obrázku nábytek, skříň, kredenc, interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 830010002 | Skříň šatní s dvířky | 80x60x178 | Dvoudílná dvířka, tyč na ramínka, 1 police | dřevo | 4550 |
| Obsah obrázku police, Kartotéka, interiér  Popis byl vytvořen automaticky | 894010501 | Kovová kartotéka | 131x42x62 | Pevná ocelové konstrukce s centrálním zamykáním, do každé zásuvky lze umístit alespoň 40 kg dokumentů.Kartotéka je vyvážena tak, aby se nepřevrhla. | kov | 4800 |
|  | 899030075 | Stolek - skříňka pod tiskárnu | min.50x50x80 max. 65x65x80 | 4 samostatná otočná kolečka, každé s aretací a možností zabrzdění a s přizpůsobením pro provoz na kobercích, nosnost minimálně 50 kg | dřevo, plast | 2800 |
|  | 850010003 | Podstavec pod monitor | 36x25x10 | K zajištění optimální výšky monitoru, nosnost až 50 kg, 3 výšková provedení. | dřevo | 1100 |
|  | 830010026 | Kovová kancelářská skříň se dvěma dvířky | 90x40x180 | Kovová skříň s dvoukřídlými dveřmi s otvíráním v úhlu 130 °s tříbodovým zamykacím  systémem | ocel | 6700 |
| **127948** | | | | | | |
| \* Tabulka pro kalkulaci nabídkové ceny slouží pouze pro účely hodnocení nabídek,počet odebraných kusů se může lišit dle aktuálních potřeb zadavatele. | | | | | | |

**Ceny jsou uvedeny vč. montáže a dopravy Dodací termín: 14 dní od objednání**

*Celková nabídková cena bude stanovena součtem nabídkových cen za jednotlivé druhy nábytku.*

Pro výpočet nabídkové ceny vyplňujte pouze žlutě označené buňky

\* KZM se rozumí kmenový záznam materiálu - slouží pro interní potřebu účetního systému SAP