|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH PARAMETRŮ A CENOVÁ NABÍDKA** | | | | **Příloha č.1** |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** | | |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky 2023** | | | |
| Id veřejné zakázky: | **VZ0176025** | | |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** | | | |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň** | | | |
| IČO: | **26042029** | |  |  |
| Tel.: | **xxxxx** | | e-mail: | **xxxxx** |
|  |  |  |  |  |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci *"Požadavek zadavatele"* minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud dodavatel nabídne hodnotu parametru, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tuto hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Pokud ve sloupci *"Nabídka dodavatele"* zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít dodavatel uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Osobní počítač** | | |  | xxxxx |
| **Operační systém** |  | Windows 10 Pro |  | xxxxx |
| **Procesor** |  | Passmark score: 18300 | min. | xxxxx |
| **- základní TDP** | W | 35 | **max.** | xxxxx |
| **Paměť** |  | 8GB, DDR4-3200 | min. | xxxxx |
| **Příslušenství** |  | kompatibilita s VESA mounting kit | ANO | xxxxx |
| **Grafická karta** |  | Integrovaná grafická karta | ANO | xxxxx |
| **Pevný disk** | GB | 250 GB (NVMe) | min. | xxxxx |
| **Klávesnice** |  | klávesnice USB Česká (QWERTZ) |  | xxxxx |
| **Myš** |  | USB optická myš (ne bezdrátová) s kolečkem (3 tlačítka) |  | xxxxx |
| **Optická zařízení** |  | bez optické mechaniky |  | xxxxx |
| **Porty** |  | 5xUSB-A, HDMI, audio out, RJ-45 | min. | xxxxx |
| **Rozšířená záruka** | měsíce | 36 (on-site NBD) | min. | xxxxx |
| **Konektivita** |  | LAN 1Gbit (RJ45), Wifi 6, Bluetooth 5.x |  | xxxxx |
| **Zabezpečení** |  | SecureBoot, TPM 2.0 čip, Smart USB protection, zámek Kensington |  | xxxxx |
| **Napájení** | W | 65 | max. | xxxxx |
| **Provedení skříně** |  | Tiny, Mini PC | ANO | xxxxx |
| **Záruční doba:** | měsíce | 36, NBD | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **30** |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  | | Podpis: |  |
| Jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dodavatel je povinen vyplnit všechna modře označená pole. | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH PARAMETRŮ A CENOVÁ NABÍDKA** | | | | **Příloha č.1** |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** | | |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky 2023** | | | |
| Id veřejné zakázky: | **VZ0176025** | | |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** | | | |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň** | | | |
| IČO: | **26042029** | |  |  |
| Tel.: | **xxxxx** | | e-mail: | **xxxxx** |
|  |  |  |  |  |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci *"Požadavek zadavatele"* minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud dodavatel nabídne hodnotu parametru, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tuto hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Pokud ve sloupci *"Nabídka dodavatele"* zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít dodavatel uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Monitor** | | |  | xxxxx |
| **Druh monitoru** |  | LCD |  | xxxxx |
| **Technologie** |  | LED podsvícení, matice IPS, VA |  | xxxxx |
| **Uhlopříčka** | palce | 23,8 | min. | xxxxx |
| **Rozlišení** | px | 1920x1080 | min. | xxxxx |
| **Povrch displaye** |  | matný |  | xxxxx |
| **Příslušenství** |  |  |  | xxxxx |
| **Ostatní** |  | tenký rámeček, kompatibilita s držákem Lenovo TC Tiny VESA Mount II, vestavěné reproduktory |  | xxxxx |
| **Konektory** |  | HDMI, DisplayPort |  | xxxxx |
| **Záruční doba** | měsíce | 36 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **20,00** |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  | | Podpis: |  |
| Jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dodavatel je povinen vyplnit všechna modře označená pole. | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH PARAMETRŮ A CENOVÁ NABÍDKA** | | | | **Příloha č.1** |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** | | |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky 2023** | | | |
| Id veřejné zakázky: | **VZ0176025** | | |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** | | | |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň** | | | |
| IČO: | **26042029** | |  |  |
| Tel.: | **xxxxx** | | e-mail: | **xxxxx** |
|  |  |  |  |  |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci *"Požadavek dodavatele"* minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud dodavatel nabídne hodnotu parametru, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tuto hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Pokud ve sloupci *"Nabídka dodavatele"* zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít dodavatel uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Wifi AP** | | |  | xxxxx |
| **frekvence** |  | 2,4 a 5GHz |  | xxxxx |
| **Rychlost Ethernet** | Mbit/s | 100, 1000 | min. | xxxxx |
| **Přenosová rychlost** | Mbit/s | 2500 | max. | xxxxx |
| **Síťové standardy** |  | IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, Wi-Fi CERTIFIED 6 |  | xxxxx |
| **Počet kanálů** |  | 13 | min. | xxxxx |
| **Wifi multimedia** |  | (WMM)/(WME) |  | xxxxx |
| **Vysílací výkon** | dBmW | 23 |  | xxxxx |
| **Šifrování** |  | 802.1x RADIUS,AES,WPA,WPA2 |  | xxxxx |
| **Konektory** |  | 1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45, 1 x management - RJ-45, 1 x USB 2.0, 4 x antenna |  | xxxxx |
| **Spotřeba el.energie** | W | 30 | max. | xxxxx |
| **Certifikace** |  | ARPANSA, AS/NZS 2772, AS/NZS 4268, AS/NZS 60950-1, AS/NZS CISPR 32 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CISPR 24, CISPR 32, CNS 13438, EMI Class B, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 893, EN 50385, EN 55032, EN 55035, EN 60601-1-1, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62209-1, EN 62209-2, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B, FCC CFR47 Part 15 C, ICES-003, IEC 60950-1, KN 489-1, KN 489-17, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN32, LP0002, QCVN, RSP-100, RSS-102, RSS-247, RSS-GEN, SRRC, TCVN 7189, UL 2043, UL 60950-1, USGv6, VCCI V-3 |  | xxxxx |
| **LED indikátor** |  | ano |  | xxxxx |
| **Bezpečnostní spínač** |  | ano |  | xxxxx |
| **Flash paměť** | GB | 1 | min. | xxxxx |
| **Vniřní paměť** | GB | 2 | min. | xxxxx |
| **antény, typ** | ks | **4, externí, odnímatelné (celkem pro požadovaný počet vysílačů 32ks antén)** |  | xxxxx |
| **Příslušenství** |  | **držák na zeď, napájecí adaptér pro PoE použití, PoE injektor celkem -vše po 8ks dle požadovaného množství** |  | xxxxx |
| **Licence** | ks | **8 x AIR-DNA-E (pro správu via WLC)** |  | xxxxx |
| **Použití** |  | interiér |  | xxxxx |
| **Barva** |  | bílá |  | xxxxx |
| **Operační systém** |  | IOS - Standalone |  | xxxxx |
|  |  |  |  | xxxxx |
|  |  |  |  | xxxxx |
| **Podpora PoE** |  | ano |  | xxxxx |
| **Záruční doba** |  | po dobu životnosti produktu min.24 měsíců | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **8,00** |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** | |  |  | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy | |  |  |  |
| Datum: |  | | Podpis: |  |
| Jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dodavatel je povinen vyplnit všechna modře označená pole. | | |  |  |