**Oprava protipožárních utěsnění na objektu Českého muzea hudby**

Oprava bude provedena na základě přiložené„ Kontroly provozuschopnosti protipožárních utěsnění a stavebních spár”, a doporučeních z pasportizace PBŘ ČMH, a fyzické obhlídky místa plnění.

Vzhledem k umístění objektu není objednavatel schopný zajistit parkovací stání u objektu.

Cenová nabídka musí být předložena, jako konečná a zohledňovat veškeré náklady jako:

Odstranění nevyhovujících ucpávek

Stavební úpravy prostupů - příprava pro instalaci ucpávek (např. dotěsnění dozděním, atp.)

Zařízení staveniště

Pomocné lešení, výškové práce

Opatření na ochranu dotčených prostor, vybavení a majetku objednatele

Zajištění podmínek PO, BOZP a pokynů vedoucích pracovníků NM

Zařízení staveniště, čištění komunikací, územní vlivy, úklid, BOZP a ostatní náklady nutné na koordinační činnost, zabezpečení všech podmínek pro realizaci (např. Práce spojené se zabezpečením místních povolení, zábory veřejného prostranství, poplatky, zařízení staveniště /zřízení, provoz a odstranění/, ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše uvedené, ale jsou bezpodmínečně nutné pro kvalitní provedení díla, bezpečnostní prvky a jejich provoz apod.)

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je stanoven na 15.12.2023, v místě plnění, které je sjednáno v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně:

dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými v pasportizaci PBŘ a normami platných v době instalace oprav ;

nedílnou součástí dokončení a převzetí díla je dodání Kontroly provozuschopnosti požárních utěsnění prostupů instalací a stavebních spár na objektu Českého muzea hudby dle PBŔ a to bez závad v případě nově zjištěných závad je dodavatel povinen je odstranit, tak aby dílo bylo předáno bez závad; dokladů a dokumentů nutných k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy);

čestného prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

prohlášení o vlastnostech výrobků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;

osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně případných atestů zabudovaných zařízení a doklady o jejich seřízení, a další doklady prokazující shodu použitých výrobků a zařízení dle S 156 stavebního zákona;

písemného potvrzení osoby, která provedla montáž požárních ucpávek, že při montáži byty spině”/ požadavky ust. 5 6 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění (dále jen „vyhláška”); dokladu o provedení funkčních zkoušek provozuschopnosti použitého systému požárních ucpávek;

fotodokumentace instalovaných požárních ucpávek a vyhotovení pasportizace po provedení oprav s digitálním zákresem do půdorysů budovy, které dodá objednavatel ve formátu dwg; dokladů o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla; a dalších dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla.

Veškeré dokumenty budou předány ve 4 tištěných vyhotoveních v textové a grafické podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na samostatných nosičích (USB flash disk nebo CD), ve formátu \*.docx nebo \*.xls, pdf.

Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy na provedení díla.