|  |
| --- |
| **Technická specifikace - příloha č. 1 smlouvy.** |
| Název zakázky: |  **Nákup kolového traktoru** |
| Uchazeč: | **AGROCENTRUM ZS, s.r.o.** |
| Adresa: | **Stránecká Zhoř 120, 594 42 Měřín** |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | xxxxx |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka uchazeče** |
|  |  |  |  | (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Kolový traktor** |   |   |   |   |
| Typ, tov. značka |   | nespecifikováno |   | Massey Ferguson 4708 Dyna2 |
|   |   |   |   |   |
| **Motor, převodovka** |   |   |   |   |
| Typ motoru |   | vznětový nebo zážehový |   | ANO, vznětový |
| Objem válců | cm3 | minimálně 3000,0 - maximálně 4000,0 |   | 3298 |
| Výkon motoru | kW | 55 | minimálně | 61kW |
| Palivo |   | Nafta motorová nebo benzín |   | ANO nafta motorová |
| Převodovka |   | Elektrohydraulický reverzor převodovky pod volantem |   | ANO |
|   | Stavitelná citlivost reverzoru převodovky |   | ANO |
|   | Reverzace převodovky pod zatížením |   | ANO |
|   | Min 24x24 rychlostí s minimálně jedním stupněm řazeným pod zatížením |   | ANO |
|   | Spojkové tlačítko na řadící páce |   | ANO |
|   | Automatické řazení násobičů |   | ANO |
|   | Pohon 4x4 |   | ANO |
|   |   |   |   |   |
| **Karoserie - Podvozek** |   |   |   |   |
| Kola |   | Průměr disků předních kol R24, zadní disky R34 |   | ANO |
| Barva karoserie |   | nespecifikováno |   | červená |
| Provozní hmotnost  | kg | 3700 | minimálně | 3800kg |
| Délka traktoru, měřeno po konec spodních táhel zadního tříbodového závěsu  |   | 4,3 m | maximálně | 4,14m |
| Brzdy |   | vzduchové, dvouokruhové |   | vzduchové, dvouokruhové |
| **Vnitřní vybavení - Funkčnost** |   |   |   |   |
| Sedadlo řidiče |   | Vzduchem odpružené sedadlo  |   | ANO |
| Sedadlo spolujezdce |   | 1 plnohodnotná sedačka |   | ANO |
| Kabina obsluhy s klimatizací |   | Ano |   | ANO |
| Stavitelný sloupek řízení |   | Ano |   | ANO |
| Silniční a pracovní osvětlení |   | Ano |   | ANO |
| Vývodová hřídel 540/540E |   | Ano |   | ANO |
| Minimálně dva vnější okruhy hydrauliky |   | Ano |   | ANO |
| Výkon hydraulického čerpadla  |   | 60l/min | minimálně | 66l/min |
| Zvedací síla na konci táhel min  |   | 2900kg | minimálně | 3000kg |
| Zadní posuvný závěs, automatický |   | Ano |   | ANO |
|  |   |   |   |   |
| **Příslušensví** |   |   |   |   |
| Čelní nakladač s paralelogramem, odpružením a třetí funkcí |   | Ano |   | ANO |
| Paletizační vidle a lopata pro čelní nakladač |   | Ano |   | ANO |
| Maximální výška zdvihu nakladače v otočném čepu vyklápění |   | 3,5m | minimálně | 3,6m |
| Nosnost nakladače na paletizačních vidlích 2m nad zemí  |   | 1600 kg | minimálně | 1600kg |
| Nosnost na čepu otoče lopaty v maximální výšce zdvihu |   | 1900 kg | minimálně | 1900kg |
| Šířka lopaty čelního nakladače |   | musí přesahovat šířku traktoru |   | ANO |
|  |  |  |  |  |
| **Cenová nabídka** |   |   |   |   |
| **Cena bez DPH** |   |   | **1 535 000,00 Kč** |
|  |  |  |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   | **1 535 000,00 Kč** |
| **DPH** |   |   | **322 350,00 Kč** |
| **Celkem s DPH** |   |   | **1 857 350,00 Kč** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Datum: | Titul, jméno, funkce: | Podpis: |
| 8.12.2023 | Ing. Ludvík Kuřátko, jednatel |   |   |
|   | razítko: |   |