|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace - příloha č. 1 smlouvy.** | | | | |
| Název zakázky: | **Nákup kolového traktoru** | | | |
| Uchazeč: | **AGROCENTRUM ZS, s.r.o.** | | | |
| Adresa: | **Stránecká Zhoř 120, 594 42 Měřín** | | | |
| Tel.: | **xxxxx** | | e-mail: | [xxxxx](mailto:info@agrocentrumzs.cz) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | |  |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka uchazeče** |
|  |  |  |  | (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Kolový traktor** |  |  |  |  |
| Typ, tov. značka |  | nespecifikováno |  | Massey Ferguson 4708 Dyna2 |
|  |  |  |  |  |
| **Motor, převodovka** |  |  |  |  |
| Typ motoru |  | vznětový nebo zážehový |  | ANO, vznětový |
| Objem válců | cm3 | minimálně 3000,0 - maximálně 4000,0 |  | 3298 |
| Výkon motoru | kW | 55 | minimálně | 61kW |
| Palivo |  | Nafta motorová nebo benzín |  | ANO nafta motorová |
| Převodovka |  | Elektrohydraulický reverzor převodovky pod volantem |  | ANO |
|  | Stavitelná citlivost reverzoru převodovky |  | ANO |
|  | Reverzace převodovky pod zatížením |  | ANO |
|  | Min 24x24 rychlostí s minimálně jedním stupněm řazeným pod zatížením |  | ANO |
|  | Spojkové tlačítko na řadící páce |  | ANO |
|  | Automatické řazení násobičů |  | ANO |
|  | Pohon 4x4 |  | ANO |
|  |  |  |  |  |
| **Karoserie - Podvozek** |  |  |  |  |
| Kola |  | Průměr disků předních kol R24, zadní disky R34 |  | ANO |
| Barva karoserie |  | nespecifikováno |  | červená |
| Provozní hmotnost | kg | 3700 | minimálně | 3800kg |
| Délka traktoru, měřeno po konec spodních táhel zadního tříbodového závěsu |  | 4,3 m | maximálně | 4,14m |
| Brzdy |  | vzduchové, dvouokruhové |  | vzduchové, dvouokruhové |
| **Vnitřní vybavení - Funkčnost** |  |  |  |  |
| Sedadlo řidiče |  | Vzduchem odpružené sedadlo |  | ANO |
| Sedadlo spolujezdce |  | 1 plnohodnotná sedačka |  | ANO |
| Kabina obsluhy s klimatizací |  | Ano |  | ANO |
| Stavitelný sloupek řízení |  | Ano |  | ANO |
| Silniční a pracovní osvětlení |  | Ano |  | ANO |
| Vývodová hřídel 540/540E |  | Ano |  | ANO |
| Minimálně dva vnější okruhy hydrauliky |  | Ano |  | ANO |
| Výkon hydraulického čerpadla |  | 60l/min | minimálně | 66l/min |
| Zvedací síla na konci táhel min |  | 2900kg | minimálně | 3000kg |
| Zadní posuvný závěs, automatický |  | Ano |  | ANO |
|  |  |  |  |  |
| **Příslušensví** |  |  |  |  |
| Čelní nakladač s paralelogramem, odpružením a třetí funkcí |  | Ano |  | ANO |
| Paletizační vidle a lopata pro čelní nakladač |  | Ano |  | ANO |
| Maximální výška zdvihu nakladače v otočném čepu vyklápění |  | 3,5m | minimálně | 3,6m |
| Nosnost nakladače na paletizačních vidlích 2m nad zemí |  | 1600 kg | minimálně | 1600kg |
| Nosnost na čepu otoče lopaty v maximální výšce zdvihu |  | 1900 kg | minimálně | 1900kg |
| Šířka lopaty čelního nakladače |  | musí přesahovat šířku traktoru |  | ANO |
|  |  |  |  |  |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 535 000,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** | |  |  | **1 535 000,00 Kč** |
| **DPH** | |  |  | **322 350,00 Kč** |
| **Celkem s DPH** | |  |  | **1 857 350,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: | Titul, jméno, funkce: | | Podpis: | |
| 8.12.2023 | Ing. Ludvík Kuřátko, jednatel | |  |  |
|  | razítko: |  |