**CENOVÁ NABÍDKA NA OCHRANNÉ PRVKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: Stará budova – Acrovyn   ***CN***  Objednatel: **Centrum sociální pomoci**  **Vodňany** | | |
|  |  | |
| Adresa: Žižkovo náměstí 21 389 01 Vodňany  Jméno: Mgr. Bc. Daniela Davidová  Telefon:  E-mail: | | Zhotovitel: **RONAGENOR Express s.r.o.**  Adresa: Primátorská 296/38 180 00 Praha  Jméno: Jaroslav Václavík  Telefon:  E-mail: |
| Datum: 04.12.2023  Číslo nabídky: NAB-23-0585 | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název položky** | **MJ** | **Množ.** | **Cena / MJ** | **Celkem** |
|  | **2.NP Stará budova** |  |  |  |  |
| Plát  22 anýzová, *(výřezy na vypínače a zásuvky)* m 48 1 263 Kč 60 624 Kč  Kryt rohu Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1520 mm, ořez jedné strany na | Plát Acrovyn tl. 2 mm, výška 720 mm, sražená horní hrana, barva |  |  |  |  |
| 50x30 mm, barva 3040 stepní zeleň ks 2 557 Kč 1 114 Kč  L-profil L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr 28 x 65 mm, výška |  |  |  |  |  |
|  | 1520 mm, barva 3040 stepní zeleň ks 14 664 Kč 9 296 Kč  Montáž, doprava 65 489 Kč  **Cena celkem bez DPH 136 523 Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží **na 1 etapu**. V případě **rozdělení montáže na více etap** z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši **21 500,- Kč bez DPH** za každou další etapu.

**Dodávka a montáž materiálu ze strany společnosti RONAGENOR Express s.r.o. je podmíněná zasláním závazné objednávky ze strany objednatele a úhradou zálohové platby ve výšce 100 % z celkové sumy**   
**objednávky.**

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro

provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není   
objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství   
materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: dle dohody s našim manažerem zakázky

Nabídková cena je platná a pro zhotovitele závazná 2 měsíce od doručení nabídky. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 2 měsíců od doručení nabídky navýšit nabídkovou cenu o míru inflace vyjádřenou přírůstkem   
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyhlášený Českým   
statistickým úřadem, a to za každý i započatý kalendářní měsíc od doručení nabídky do uzavření smlouvy.

V cenové nabídce není zahrnuta demontáž a montáž dveřních klik, zásuvek a vypínačů.

Uplatňujeme přenesenou daňovou povinnost a fakturujeme bez DPH.

**Pro montáž systému nástěnných ochranných prvků Acrovyn objednatel zajistí stavební připravenost:**

- Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr).

- Je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech.

- V případě nerovností mohou vznikat u plošně lepených plátů dutiny a tyto nerovnosti se na ochranných

plátech prokreslí.

- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně madel nebo do

jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).

- Během montáže madel nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo   
nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

- Pláty a pásy Acrovyn jsou montovány do roviny pomocí laseru. V případě, že pláty a pásy Acrovyn přímo   
navazují na ukončovací prvky podlahy jako jsou sokly a fabiony a ty jsou křivé, tak vznikne mezi těmito prvky

neestetická spára. Není-li cena za tmelení mezi pásy a pláty Acrovyn a sokly či fabiony uvedena výše v   
cenové nabídce, tak nabídka tyto práce neobsahuje a objednatel si je zajistí sám.

- V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu   
správného kotvení se kotevní prvky ochranných prvků nijak nepodkládají a nenastavují.

- Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků v místech montáže ochranných prvků.

- Musí být zajištěn volný přísun stavebního materiálu na staveniště.

- Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní

dny před výjezdem na montáž.

- Svislé konstrukce, do kterých probíhá kotvení musí být dostatečně dimenzovány, aby unesly zátěž i za

provozu. Statický výpočet není v ceně díla.

- Při montáži madla či svodidla do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.

- Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude   
dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala

uvězněna.

- Výškové umístění nástěnných ochranných prvků jako madel, svodidel, rohů, plátů a pásů písemně určí

objednatel zhotoviteli minimálně 7 dnů před montáží.

- Pro kryty rohů řady SO, SSM20 a SM20 musí být stěny kolmé (90°). Pro kryty rohů SM20M musí být stěny v

úhlu 135°