|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VEŘEJNÉ WC V AREÁLU PNHOB** | | | | | | |
| **VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2** | | | | | | |
| POLOŽKA: **NP** - nová  **CN** - opakující se z cenové nabídky | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  |  |
|  |  | **Změna oproti PD a CN - infračervené elektrické topné panely nahrazeny elektrickým** |  |  |  |  |
|  |  | **podlahovým vytápěním** |  |  |  |  |
| NP | 736212112R00 | Vytápění DEVI, kabely DTIP-18, plocha 20-40 m2 | m2 | 30,55 | 2 005,00 Kč | 61 252,75 Kč |
|  |  | *Měrnou jednotkou je metr čtvereční otopné plochy místnosti. Otopná plocha se nerovná ploše užitné. Nelze vytápět plochy pod vanou, nábytkem na soklu apod. Položka obsahuje dodávku a uložení montážního pásu, topných kabelů, regulátoru (včetně senzorů), technickou přípravu, instruktáž a oživení, seřízení regulace a ovládání. Položka obsahuje krycí konstrukce. Systém je určen pro podlahové vytápění uložené v betonových podlahách* |  |  |  |  |
| Díl: | 21 | Elektromontáže |  |  |  |  |
|  |  | **Doplacení zbývající části - první část uhrazena v soupisu více prací č.1 ( 10.000.- )** |  |  |  |  |
| NP | 210200020RA0 | Hromosvod | kpl | 1 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
|  |  | **Doplatek za rozdíl ceny vybraného jiného typu svítidel oproti CN** |  |  |  |  |
|  |  | Svítidla | ks | 10 | 360,90 Kč | 3 609,00 Kč |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
|  |  | **Zaizolování pod podlahovým topením - dvě vrstvy 5cm EPS 100 kladené křížem** |  |  |  |  |
| NP | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 31,15 | 81,70 Kč | 2 544,96 Kč |
|  |  | materiál ve specifikaci |  |  |  |  |
| NP | 28375766.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 | m3 | 3,62 | 3 570,00 Kč | 12 923,40 Kč |
|  |  | *Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 100 je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením* |  |  |  |  |
|  |  | plocha 31,15 + 15%ztratné, vrstva 2x5cm = 10cm |  |  |  |  |
|  |  | ( 31,15\*1,15 )\*0,1 | 3,62 |  |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |
|  |  | **Výztuž do betonu nad toprným kabelem** |  |  |  |  |
| NP | 631361921RT0 | Výztuž mazanin svařovanou sítí | t | 0,042 | 51 770,00 Kč | 2 174,34 Kč |
|  |  | *KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm* |  |  |  |  |
|  |  | *Hmotnost 1 m2 sítě je 1,35 kg* |  |  |  |  |
|  |  | (31,15\*1,35)/1000 | 0,042 |  |  |  |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
|  |  | **Navýšení plochy dlažby** |  |  |  |  |
| CN | 591100020RAA | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, dlažba přírodní tloušťka 6 cm | m2 | 33,28 | 1 510,04 Kč | 50 254,13 Kč |
|  |  | uhrazeno 37,27 |  |  |  |  |
|  |  | celková plocha dlažby 70,55 |  |  |  |  |
|  |  | rozdíl: 70,55 - 37,27 = 33,28 | 33,28 |  |  |  |
| NP |  | Rozdíl mezi kladením do štěrku a do betonu: |  | 70,55 | 173,00 Kč | 12 205,15 Kč |
|  |  | ÚRS: 1683,02Kč/m2 CN: 1510,4Kč/m2 rozdíl 173Kč/m2 |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
|  |  | **Vybourání betonu v trase chodníku** |  |  |  |  |
| NP | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3,06 | 3 855,00 Kč | 11 796,30 Kč |
|  |  | (1,6 \* 0,3 ) + ( 8,6\*0,3 ) | 3,06 |  |  |  |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |
|  |  | **Odpad od výlevky** |  |  |  |  |
| CN | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 1 | 320,00 Kč | 320,00 Kč |
| CN | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 3 | 871,00 Kč | 2 613,00 Kč |
|  |  | **Odpad pro umyvadlo na chodbě - příprava** |  |  |  |  |
| CN | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2 | 320,00 Kč | 640,00 Kč |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  |
|  |  | **Voda pro výlevku** |  |  |  |  |
| CN | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 1 | 359,00 Kč | 359,00 Kč |
|  |  | **Voda pro umyvadlo na chodbě - příprava** |  |  |  |  |
| CN | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 1 | 359,00 Kč | 359,00 Kč |
| NP |  | **Úprava pozic umyvadel v umývárnách do koutů** | kpl | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| NP |  | **Odkup nepoužitých, ale již dodaných umyvadel - změna na rohová** | ks | 2 | 2 405,01 Kč | 4 810,02 Kč |
| CN |  | **Odvětrání umyvadla z WC OSPPO do fasády** | kpl | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  |  | *Obsahuje práce instalatérské i zednické* |  |  |  |  |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  |
|  |  | **Změna: závěsné WC mísy nahrazeny WC kombi sestavou** |  |  |  |  |
| NP | 725013165R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad svislý | ks | 4 | 6 705,00 Kč | 26 820,00 Kč |
|  |  | *Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.* |  |  |  |  |
| NP | 725013128R00 | Klozet kombi OLYMP ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý | ks | 1 | 10 530,00 Kč | 10 530,00 Kč |
|  |  | *Klozet kombinační pro ZTP, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou Dual Flush,* |  |  |  |  |
|  |  | *v bílé barvě včetně sedátka.* |  |  |  |  |
| NP | 725200010RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | ks | 2 | 350,00 Kč | 700,00 Kč |
|  |  | **Půpvodně uvažovaná umyvadla nahrazena rohovými** |  |  |  |  |
| NP | 725017337R00 | Umývátko na šrouby OLYMP, 450 x 460 mm rohové, bílé | ks | 2 | 2 022,00 | 4 044,00 Kč |
|  |  | **Výlevka pro uklízečku v technické místnosti** |  |  |  |  |
| NP | 725019103R00 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou | ks | 1 | 2 562,00 Kč | 2 562,00 Kč |
| NP | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | ks | 1 | 1 729,00 Kč | 1 729,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| POLOŽKA: **NP** - nová **CN** - opakující se z cenové nabídky | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  |
|  |  | **Navýšení plochy obkladů o umývárnu žen a vstupní chodbu** |  |  |  |  |
| CN | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm - montáž | m2 | 28,82 | 918,00 Kč | 26 456,76 Kč |
| CN | 597813752R | Obkládačka keramická 30x60 cm, odhad - cena bdue upřesněna dle výběru investora | m2 | 33,14 | 750,00 Kč | 24 855,00 Kč |
|  |  | 28,82\*1,15 prořez |  |  |  |  |
| CN | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28,82 | 55,90 Kč | 1 611,04 Kč |
| CN | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 62 | 266,01 Kč | 16 492,62 Kč |
| CN | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 13,7 | 84,10 Kč | 1 152,17 Kč |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| NP | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m2 | 26,56 | 112,50 Kč | 2 988,00 Kč |
|  |  | *V položce je zakalkulována montáž a dodávka nosných prvků* |  |  |  |  |
| NP | 59590737 | Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm | m2 | 30,54 | 352,00 Kč | 10 750,08 Kč |
|  |  | 26,56\*1,15 - prořez 15% |  |  |  |  |
| NP |  | Montáž Cetris desek na stěny a podhledy | m2 | 26,56 | 1 185,50 Kč | 31 486,88 Kč |
| NP | 771315113R00 | Penetrace podkladu z OSB a Cetris desek, P203 | m2 | 26,56 | 109,49 Kč | 2 908,05 Kč |
| NP | 601021104R00 | Adhézní nátěr stropů Baumit Betonkontakt, ručně | m2 | 26,56 | 101,01 Kč | 2 682,83 Kč |
| NP | 622481211RU2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 26,56 | 344,50 Kč | 9 149,92 Kč |
| NP | 602021177RT2 | Stěrka na stěnách minerální, NanoporTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 26,56 | 963,12 Kč | 25 580,47 Kč |
| Díl: | 639 | Úpravy povrchů |  |  |  |  |
|  |  | **okapový chodník** |  |  |  |  |
| NP | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, 12,9bm \* 0,5 | m2 | 6,45 | 71,09 Kč | 458,53 Kč |
| NP | 639571210R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 6,45 | 685,01 Kč | 4 418,31 Kč |
| NP | 711823121RT4 | Montáž nopové fólie svisle | m2 | 6,45 | 126,01 Kč | 812,76 Kč |
|  |  | *včetně dodávky fólie GUTTABETA N* |  |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
|  |  | **Tepelná izolace VZT - celkem 3 vrstvy pásů tl. 10cm** |  |  |  |  |
| CN | 713111111RT1 | Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 57 | 49,00 Kč | 2 793,00 Kč |
|  |  | základní plocha: 19m2 |  |  |  |  |
|  |  | ve třech vrstvách: 3\*19=57m2 |  |  |  |  |
| NP | 631508602 | Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 6000 x 1200 x 100 mm | m2 | 57 | 215,00 Kč | 12 255,00 Kč |
|  |  | základní plocha: 19m2 |  |  |  |  |
|  |  | ve třech vrstvách: 3\*19=57m2 |  |  |  |  |
| Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  |
| NP |  | Potrubní ventilátor - tiché provedení, DN200 | ks | 1 | 12 610,40 Kč | 12 610,40 Kč |
| NP |  | Těsnící klapka do potrubí DN 160 - magnetická | ks | 1 | 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč |
| NP |  | VZT potrubí DN 125-160, vč. tvarovek | kpl | 1 | 14 850,00 Kč | 14 850,00 Kč |
| NP |  | Ohebné potrubí DN 125 | ks | 8 | 206,80 Kč | 1 654,40 Kč |
| NP |  | Talířový ventil odtahový | ks | 8 | 258,50 Kč | 2 068,00 Kč |
| NP |  | Venkovní žaluzie | ks | 2 | 957,00 Kč | 1 914,00 Kč |
| NP |  | Společný montážní materiál ( závěsný, těsnící a spojovací ) | kpl | 1 | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč |
| NP |  | Doprava | kpl | 1 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč |
| NP |  | Montáž | kpl | 1 | 17 380,00 Kč | 17 380,00 Kč |
| NP |  | Komplexní zkoušky, zaregulování | kpl | 1 | 1 938,20 Kč | 1 938,20 Kč |
| NP |  | Zaměření | kpl | 1 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč |
| NP | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | ks | 2 | 330,99 Kč | 661,98 Kč |
| NP |  | Elektroinstalace pro VZT | kpl | 1 | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč |
| Díl: |  | Ostatní |  |  |  |  |
|  |  | **Revizní dvířka pro přístup za automaty** |  |  |  |  |
| NP |  | Zhotovení otvoru do příčky, dodávka a montáž plastových dvířek 400x400, začištění otvoru, | kpl | 1 | 1 748,00 Kč | 1 748,00 Kč |
|  |  | zateplení dvířek EPS |  |  |  |  |
|  |  | **Výlez do půdního prostoru** |  |  |  |  |
| NP |  | Dodávka a montáž poklopu, zhotovení otvoru v SDK stopu včetně začištění | kpl | 1 | 2 798,00 Kč | 2 798,00 Kč |
|  |  | **Lávka v půdním prostoru** |  |  |  |  |
| NP |  | dodávka a montáž stavebních nehoblovaných prken umístěných na kleštinách, včetně jejich ošetření | kpl | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  |  | fungicidními přípravky |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Celkem bez DPH** | | **471 950,45 Kč** |
| Položka, které se opakují jsou naceněny dle cenové nabídky | | |  |  |  |  |
| Nově vzniklé položky dle Ceníku stavebních prací jaro 2023 a jsou označeny v prvním slouci jako "NP" ( nová položka ) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vystavil dne 17.10.2023 Michal Bartko | |  |  |  |  |  |