|  |
| --- |
| **Příloha č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění a o dodávce teplé vody** |
|  |
| **Dodavatel:**  | Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.  |
| **se sídlem:**  | Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem |
|  |
| **Odběratel:** | Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace |
| **se sídlem / bydliště:**  | V Klidu 3133/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|  |
| **Technické parametry a specifikace odběrného místa** |
| **Číslo Smlouvy Odběratele:**  | **100 10487** |
| **Název odběrného místa:**  | Orlická 2893/1 |
| **Číslo odběrného místa:**  | 38008-307 |
|  |
| 1. **Údaje o odběrném místě**
 |
| Datum zahájení odběru: | 01.01.2024 |
| Sjednané roční množství tepelné energie celkem: | 1 970 GJ |
| Sjednané roční množství tepelné energie - vytápění: | 1 410 GJ |
| Sjednané roční množství tepelné energie - teplá voda: | 560 GJ |
| Sjednané roční množství stud. vody - příprava teplé vody: | 1 600 m3 |
| Sjednaný minimální roční odběr tepelné energie - vytápění: | 423 GJ  |
| Sjednaný minimální roční odběr tepelné energie - teplá voda: |  168 GJ |
| Společná příprava teplé vody: | ano  |
| Místo společné přípravy teplé vody: | POS 8 Stříbrnická 3033/8 |
|  |
| Předávací místo - vytápění: | *Na přívodním potrubí směrem do odběrného místa, první uzávěr UT druhá příruba v objektu Orlická 2893/1.* |
|
| Předávací místo – teplá voda: | *Na přívodním potrubí směrem do odběrného místa, první uzávěr TV druhý závit v objektu Orlická 2893/1* |
|
| Způsob měření – vytápění: | *Měřič tepla* |
|
| Způsob měření – teplá voda: | *Rozúčtování dle Vyhlášky č. 405/2015 Sb.**Měření spotřeby teplé vody objektu v m3 zajišťuje Odběratel.* |
|
|  |
| 1. **Údaje o zásobovaných objektech**
 |
| Počet zásobovaných objektů: |  |
| Počet bytů: |  |
| Skutečně vytápěná plocha: | 3 420 m2 |
| Plocha na TV celkem: | 3 420 m2 |
| Seznam zásobovaných objektů |  |
| Adresa objektu | Dodávaná služba (ÚT/TV) |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 1. **Tepelný příkon v MW a jeho rozdělení pro odběrné místo**
 |
| Potřebný instalovaný příkon celkem: | 380 kW |
| Vytápění:  | 335 kW |
| Technologie: | 0 kW |
| Příprava teplé vody: | 45 kW |
|  |
| 1. **Kontaktní osoby pro zajištění přístupu do odběrného místa a k měřicímu zařízení**
 |
| Jméno | Adresa | Email | Telefon |
| Valentina Hrdličková |  | ekonom@ddst.cz | 602 166 148 |
|
|  |  |  |  |
|
|  |
| 1. **Sjednané množství tepelné energie odběrného místa pro topení a přípravu teplé vody a množství studené vody pro přípravu teplé vody / Sjednaný minimální odběr tepelné energie pro odběrné místo**
 |
|
| Měsíc | Sjednané množství tepelné energie - vytápění | Sjednané množství tepelné energie - teplá voda | Sjednané množství stud. vody - příprava teplé vody | Sjednaný minimální odběr tepelné energie - vytápění | Sjednaný minimální odběr tepelné energie - teplá voda |
|  | GJ | GJ | m3 | GJ | GJ |
| leden | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 80,37 | 14,00 |
| únor | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 67,68 | 14,00 |
| březen | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 59,22 | 14,00 |
| duben | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 38,07 | 14,00 |
| květen | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 8,46 | 14,00 |
| červen | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 0 | 14,00 |
| červenec | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 0 | 14,00 |
| srpen | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 0 | 14,00 |
| září | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 4,23 | 14,00 |
| říjen | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 33,84 | 14,00 |
| listopad | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 59,22 | 14,00 |
| prosinec | 117,50 | 46,66667 | 133,33333 | 71,91 | 14,00 |
|  |
| 1. **Parametry teplonosného média pro odběrné místo**
 |
| *Pro vytápění:* Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně: | 95 °C |
| *Pro vytápění:* Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně: | 600 kPa |
| *Pro vytápění:* Rozdíl teplot dodávané a vracené topné vody minimálně: | 3 °C |
| *Pro dodávku teplé vody:* Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně: | 60 °C |
| *Pro dodávku teplé vody:* Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně: | 800 kPa |