Název VZMR: Nábytek na míru Lékárna

Číslo veřejné zakázky: 47/2023

**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně** Se sídlem: Ponávka 139/6, 602 00 Brno IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

Zastoupený: MUDr. Pavlem Pilerem, ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxOrganizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: ELNAR spol.s r.o.**

Se sídlem: **Na sadech 290, 252 25, Zbuzany** IČ: 45790604

DIČ: CZ4570604

Zastoupený: Václavem Kodetem, jednatelem společnostiBankovní spojení: KB a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 13693 na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodání, dopravě, montáži a instalaci nábytku namíru pro Lékárnu zadavatele**,** dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvěa vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku malého rozsahu na **Nábytekna míru Lékárna** (dále jen „**dílo**“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikacedíla je uvedena v příloze: Příloha č. 1 Technická specifikace, této smlouvy. Zhotovitel jepovinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

**II. Cena**

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci VZMR 47/2023 Nábytek na míru Lékárna.

2. Celková cena činí: 575.666,- Kč bez DPH, 21 % DPH, tj. 696.555,86,- Kč vč. DPH.

3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná.

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

**III. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Na faktuře bude uvedeno označení „VZMR 47/2023 - Nábytek na míru Lékárna“.

2. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., a předávací protokoly dle čl. V. této smlouvy.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Faktura bude zaslána na adresu: fakturace@unbr.cz .

4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

5. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn v souladu s § 109a zákona č. 253/2004 Sb. Daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (zhotovitele). Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele bez DPH zhotoviteli, považuje se tento závazek za splněný.

6. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po

předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli

neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednavatelemvýhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtenípohledávek neplatné. Objednatel je oprávněn započíst své peněžité pohledávky zazhotovitelem i bez souhlasu za zhotovitele.

**IV. Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy

v termínu do:

- Do 8 týdnů od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.- Finální zaměření pro realizaci díla proběhne nejpozději do 7 pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel oznámí objednateli nástup na montáž 2 pracovní dny před nástupem. Délka

montáže nepřesáhne 14 kalendářních dnů.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravu realizace díla ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy.

**V. Místo plnění**

1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Ponávka 139/6, 602 00 Brno.

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen pan Ivo Svoboda, tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

3. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Václav Kodet, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím v termínech dle čl. IV odst. 1, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol, který vyhotoví dodavatel. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, soupis vad nebránících užívání, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků včetně certifikátu o použitém materiálu.

6. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a

nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, dohodne sev zápise o předání a převzetí díla způsob a lhůta k jejich odstranění. Nebude-li tentotermín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetídíla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

7. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve stanovené lhůtě, má objednatel právo

nechat je odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele na zaplaceníeventuelních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.

**VI. Záruční podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost provedené práce v délce 24měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a záruku za jakost na použitý materiál v délce 24 měsíců od převzetí díla objednavatelem

2. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

3. Objednatel má právo zvolit následující způsob odstranění vady-pravou nebo úpravou díla, žádat přiměřenou slevu z ceny díla nebo na odstoupení od této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 10 dnů od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel

je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacímipodmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani vdodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitelea objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

**VII. Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové

porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že přitakovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvnístrana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;

b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

c) nemožnost odstranění vady díla;

d) v případě opakovaného výskytu vad, více než dvakrát a to i vad různého charakteru;e) v případě plnění provedeného s vadami bránícími řádnému užívání; nebo

f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako

nepravdivé.

3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán

důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvyneplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany oodstoupení druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. den po odeslání.

4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení

smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání ozpůsobu řešení sporů a volbě práva.

**VIII. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny plnění uvedeným dle čl. IV této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku V odst. 6. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku VI odst. 4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.

6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.

8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této

smlouvy.

9. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

**IX. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a

účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e- mailových, či jiných elektronických zpráv.

3. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v účinném znění.

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

8. Smlouva bude vyhotovena s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech

originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: Příloha č.1 Technická specifikace – Truhlářské prvky

Příloha č.2 Cenová nabídka včetně rozpisu cen jednotlivých položek

V Brně dne 04.01.2024 Ve Zbuzanech dne 02.01.2024

………………………………………………… ………………………………………………… objednatel ELNAR spol.s r.o.

**LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**

**3.10.2023**

**MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ**

Veškeré pohledové plochy korpusů, dvířek, olištování a soklů (pokud není uvedeno jinak): hedvábně šedá (vzorník RAL 7047). Tomuto odpovídá např.:

- EGGER U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (v NCS vzorníku S1500-N nebo RAL 7047)

- KROKNOSPAN MANHATTAN GRAY PE 0540 (v NCS vzorníku odpovídá barvě S2500-N)

Veškeré prvky v provedení dřevodekor bude provedeno v dekoru maximálně podobnému přírodnímu dubu medového odstínu bez suků, ale s fládrováním. Jedná se například o:

- EGGER H3730 ST10 HICKORY PŘÍRODNÍ

- KRONOSPAN NATURAL ROCKFORD HICKORY K086 PW

Vnitřní vybavení nábytků včetně polic a šuplíků možno provést v ekonomické variantě LTD bílá perlička.

Veškeré šuplíky a dvířka (které mají uvedenou úchytku) budou opatřenyčernou kovovou úchytkou - hranatého tvaru se zaoblenými rohy, s roztečí 192mm (v případě šatních skříní s roztečí 320 mm). Před realizací bude úchytka

potvrzena architektem.

Veškeré korpusy i dvířka budou provedeny z LTD tl. min. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm. Stolové pracovní desky a deska v kuchyňce denní místnosti bude provedena z HPL laminátu tl. 38 mm. Zádovky u kuchyňské linky nebo

pracovní desky v třídírně budou z lamina tl. 8 mm.

Masivní dubové prvky budou provedeny z průběžné dubové spárovky (možno s drobnými suky). Povrchová úprav: tvrdý voskový olej, polomatný, ve třech vrstvách.

Veškeré šuplíky budou opatřeny kvalitním kováním s plným výsuvem a tlumeným dojezdem (např. Blum, Hettich s doživotní zárukou). Veškeré kování dvířek bude otevíravé minimálně na 110° s tlumením.


Před samotnou realizací je nutné provést přesné doměření prostor a odsouhlasit si s uživatelem výrobní dokumentaci. Podklad pro výběr zhotovitele nenahrazuje výrobní (dílenskou) dokumentaci dodavatele.

Případné konkrétní názvy výrobků nebo dodavatelů nebereme jako závazný, ale jako stanovení minimálního technického a vizuálního standardu.

**LAMINO DŘEVODEKOR LAMINO RAL 7047 DUBOVÁ SPÁROVKA ČERNÁ KOVOVÁ ÚCHYTKA**

**LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**

**MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - -**

**PŮDORYS 1NP**

600

T19 T15

600

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 600 1300  500 600 |  | T16 |

2130

T14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T13  1300 |  | T201900 |  | T18 T17 |

200 500

T12

T02 T03 T04 T05

850 3600 1800 1600

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cca 1100  T23 |  | 4900  T01 |  | 1000 |  | 600  400 |  | 2170  T07 |

600 850 1300 850 420

T06

T11 T10

700 990 380


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300  T09 |  | 1290 |  | T22 |

T08

T21 T21

**LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**

**PŮDORYS - ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:75**

**T01 TÁRA T22, T23 SKLENĚNÁ DVÍŘKA**

440

500 250 750 850 600400

RECEPTY

T22

600 1000 700 2300 cca 850

440

600 850 1300 850 550 250 500

400

VOLNÝ PRODEJ VOLNÝ PRODEJ


180

T23

cca 1100 4200 700 1000 600 700 990 380

**LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**

**TÁRA | POHLEDY ZE STRANY ZÁKAZNÍKŮ - ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30**

**T01 TÁRA - ČÁST PRO VÝDEJ NA RECEPT T01 TÁRA - ČÁST VOLNÝ PRODEJ**

600 850 850 200 500 500 200 600 850 1300 850 600

250

250

krycí panel

PULT PULT PULT PULT PULT

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | krycí panel |  | ŠUPLÍK POKLADNA ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK POKLADNA ŠUPLÍK ŠUPLÍK POKLADNA ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |
|  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | POLICE |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | POLICE |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | POLICE |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |

ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŠUPLÍK |  | POLICE ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK |  | POLICE POLICE  ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK |


600 600 600 600 600 700 600 600 600 600 600 600 600

3000 4900

|  |  |
| --- | --- |
|  | T22, T23SKLENĚNÁ DVÍŘKA:  TO1 LÉKÁRENSKÝ PULT - TÁRA:  - zevnitř uzavíratelná skleněná dvířka, kotvená do táry  - nábytková sestava do tvaru L (délky cca 3000 mm x 4900 mm), hloubka základní sestavy 700 mm, základní výška táry 930 mm (směrem k zákazníkům vyvýšeno na 1100 mm).  - kratší část tvořena pěti moduly šířky 600 mm (čtyři moduly vždy po pěti šuplících s plnými výsuvy a tichými dojezdy, jeden modul se dvěma výškově stavitelnýma policema),  delší část tvořena sedmi moduly o šířce 600 mm (pět modulů vždy po pěti šuplících s plnými výsuvy a tichými dojezdy, dva moduly vždy se dvěma výškově stavitelnými  policemi).  - rozměry T22: výška dvířek cca 730 mm, 200 mm nad zemí, šířka cca 860 mm  - rozměry T23: výška dvířek cca 730 mm, 200 mm nad zemí, šířka cca 1110 mm  - materiálové řešení: tvrzené bezpečnostné sklo tl. 8 mm, bezrámová kostrukce  - dodávka včetně kování pro skleněné dveře, barevné zpracování černá matná  - celá sestava táry bude stát na výškově stavitelných nohách o výšce cca 100 mm, který bude ze strany zaměstnanců opatřena systémovým soklem. Z boků a ze strany  - sada bude obsahovat: 2x horizontální závěsy s krytkami, klika se zámkem s krytem, do  zákazníků bude obložení táry až po zem (bez soklu). Pracovní deska táry bude provedena provedena z vysokotlakého laminátu o tloušťce 38 mm.  stěny protikus pro skleněné dveře pro zámek  - materiálové řešení: veškeré korpusy, čela šuplíků, krycí a čelní panely táry provedeny z lamina tl. 18 mm, pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 38 mm, úchytky kovové,  lakované černé (světle šedá), délka 204 mm, rozteč 192 mm, veškeré šuplíky budou s plným výsuvem a s tlumeným dojezdem, kování s doživotní zárukou. Veškeré pohledové  hrany šuplíků budou provedeny z hrany tl. 2 mm. Masivní prvky budou provedeny z dubu, povrchová úprava: tvrdý voskový olej ve třech vrstvách, průběžná spárovka.  - táru tvoří tři pracovní místa, každé pracovní místo bude mít celkem 5 zásuvek (dvojzásuvka a trojzásuvka přisazená v nábytkovém rámečku) , přesná pozice bude  upřesněna v rámci výrobní dokumentace. Jednotlivá pracovní (výdejová) místa budou doplněna vertikální masivní dubovou deskou tl. 25 mm, šířky 850 mm a výšky 1250 mm z  průběžné masivní spárovky, povrchová úprava tvrdý voskový olej polomat. Stejně tak provedeny odkládací poličky ze strany zákazníků (celková délka: 6450mm, hloubka 180  mm, tl. 25 mm). |

**LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**

**TÁRA | POHLEDY ZE STRANY ZAMĚSTNANCŮ - ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30**

**T02 MOBILNÍ STOLEK T03 SESTAVA PRO VOLNÝ PRODEJ T04 SESTAVA S DŘEZEM A CHLADNIČKOU T05 NÁBYTKOVÁ SESTAVA**

3600

1200 1200 1200

600 600 600 600 600 600 1600

800 800

NÁPIS NÁPIS NÁPIS NÁPIS NÁPIS NÁPIS

krycí panel

POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

1800

POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

850

300 600 600 300

POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POLICE  ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | POLICE  ŠUPLÍK |  | POLICE  ŠUPLÍK |  | POLICE  ŠUPLÍK |  | POLICE  ŠUPLÍK |  | POLICE  ŠUPLÍK |  | POLICE  ŠUPLÍK |  | krycí panel |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |  | ŠUPLÍK  ŠUPLÍK  ŠUPLÍK |

ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK SKŘÍŇKA CHLADNIČKA SKŘÍŇKA ŠUPLÍK ŠUPLÍK

ODPADŠUPLÍK

TO2MOBILNÍ STOLEK (KONTEJNER): TO3NÁBYTKOVÁ SESTAVA PRO VOLNÝ PRODEJ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - nábytkový kontejner šířky 850 mm, hloubky 450 mm, a celkovou výšku včetně koleček cca 930 mm (sjednotit s výškou táry).  - členění kontejneru bude na jednu horní otevřenou polici a tři šuplíky s plným vůsuvem a tlumenými dojezdy. Šuplíky budou uzamikatelné. Záda | | | |  | - celkový rozměr: šířka cca 3600 mm, výška: 2450 mm, hloubka 600 mm.  - sestava tvořena šesti moduly šířky 600 mm, hloubky ve spodní části 600 mm (v místě šuplíků) a v horní části 400 mm (policová část). Výška každého | | | | | |
|  | kontejneru budou pohledová.  - kontejner bude opatřen čtyřmi otočnými kolečky s totální brzdou v zadní části kola, vidlice bude vyrobena z nerezové ocely, kolo e šroubem a maticí,  střed kolečka s polypropylénu a běhoun z termoplastické gumy.  - materiálové řešení: lamino, tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany tl. 2 mm., pracovní deska kontejneru vysokotlaký laminát tl. 38 mm.  - šuplíky budou mít osazeny vodorovně kovové úchtky délky 204 mm, rozteč 192 mm, černé matné.  TO4NÁBYTKOVÁ SESTAVA NÍZKÁ S DŘEZEM A CHLADNIČKOU: | | | |  | modulu je 2150 mm. Spodní část tvoří dva šuplíky (větší a menší) s plným výsuvem a tlumeným dojezdem. Horní část bude hluboká 400 mm a bude opatřena  výškově stavitelnými policemi (celkem 5 výškově stavitelných polic). Veškeré skříňky budou mít systémový sokl výšky cca 100 mm.  - materiálové řešení: lamino, tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany tl. 2 mm.  - na nábytkové sestavě bude provedena nástavba o výšce 300 mm a šířce cca 3600 mm z dubového masivního rámu tl. 25 mm, která bude členěna na tři  segmenty. Každý segment bude mít čelní plochu provedenou z hladkého opálového plexiskla, který bude z vnitřní strany po obvodu nasvícen LED páskem  (celková délka cca 9 metrů, teplá bílá 3000 K, výkon cca 12W/m), součástí dodávky budou i trafa. Masivní dubový rám nástavby bude opatřen tvrdým  voskovým polomatným olejem. Hloubka rámu bude předsazena o cca 40 mm předpolicové regály a bude mít ve spodní hraně zafrézovaný LED pásek (délka  cca 3500 mm, teplá bílá 3000 K, výkon cca 12W/m)  - šuplíky budou mít osazeny vodorovné kovové úchytky délky 204 mm, rozteč 192 mm, černé matné. | | | | | | |
|  | | - celkový rozměr: šřka cca 1800 mm, výška: 930 mm, hloubka 600 mm.  - sestava tvořena čtyřmi moduly šířky 2x 300 mm (krajní moduly) s jednokřídlými dvířky a dvěma vnitřníma policema a dva moduly o šířce 600 mm (v  jednom bude vestavná chladnička šířky 600 mm a ve druhém modulu o šířce 600 mm bude umyvadlová skříňka s otevíravými jednokřídlými dvířky a  dvěma vnitřníma výškově stavitelnýma policema. Dřez bude černý granitový kruhový dřez o vnitřním průměru min. 390 mm a opatřen černou baterií s |  | TO5NÁBYTKOVÁ SESTAVA:  - celkový rozměr: šířka cca 1600 mm, výška: 2150 mm, hloubka 600 mm.  - sestava tvořena dvěma moduly šířky 800 mm, hloubky ve spodní části 600 mm (v místě šuplíků) a v horní části 400 mm (policová část). Výška | | | | | | |
|  | | keramickou kartuší o výšce min 270 mm. Skříňky budou mít systémový sokl výšky cca 100 mm.  - materiálové řešení: lamino, tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany tl. 2 mm. Pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 38 mm.  - dvířka budou mít osazeny vodorovné kovové úchytky délky 204 mm, rozteč 192 mm, černé matné. |  | každého modulu je 2150 mm. Spodní část tvoří čtyři šuplíky s plným výsuvem a tlumeným dojezdem. Horní část bude hluboká 400 mm a bude  opatřena výškově stavitelnými policemi (celkem 4 výškově stavitelné police). Veškeré skříňky budou mít systémový sokl výšky cca 100 mm.  - materiálové řešení: lamino, tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany tl. 2 mm.  - šuplíky budou mít osazeny vodorovné kovové úchytky délky 204 mm, rozteč 192 mm, černé matné. | | | | |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** | | | | | | |  | **NÁBYTKOVÁ SESTAVA PRO VOLNÝ PRODEJ**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** | |

**T06 SESTAVA PRO VÝDEJ NA RECEPT**

3200

1200 800 1200

600 600 800 600 600

NÁPIS NÁPIS NÁPIS NÁPIS NÁPIS krycí panel

krycí panel

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK

ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK

ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK

ŠUPLÍK ŠUPLÍK

ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK ŠUPLÍK


TO6NÁBYTKOVÁ SESTAVA PRO VÝDEJ NA RECEPT:

- celkový rozměr: šířka cca 3200 mm, výška: 2450 mm, hloubka 600 mm.

- sestava tvořena čtyřmi moduly šířky 600 mm a středovým modulem šířky 800mm, hloubky ve spodní části 600mm (v místě šuplíků) a v horní části 400 mm (policováčást). Výška každého modulu je 2150 mm. Spodní část tvoří čtyři (případně pět) šuplíků s plným výsuvem a tlumeným dojezdem. Horní část bude hluboká 400 mm a budeopatřena výškově stavitelnými policemi (celkem 4 výškově stavitelné police). Veškeré skříňky budou mít systémový sokl výšky cca 100 mm.- materiálové řešení: lamino, tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany tl. 2 mm.

- na nábytkové sestavě bude provedena nástavba o výšce 300 mm a šířce cca 3200 mm z dubového masivního rámu tl. 25 mm, která bude členěna na tři segmenty. Každýsegment bude mít čelní plochu provedenou z hladkého opálového plexiskla, který bude z vnitřní strany po obvodu nasvícen LED páskem (celková délka cca 8 metrů, teplábílá 3000 K, výkon cca 12W/m), součástí dodávky budou i trafa. Masivní dubový rám nástavby bude opatřen tvrdým voskovým polomatným olejem. Hloubka rámu budepředsazena o cca 40 mm před policové regály a bude mít ve spodní hraně zafrézovaný LED pásek (délka cca 3100 mm, teplá bílá 3000 K, výkon cca 12W/m)- šuplíky budou mít osazeny vodorovné kovové úchytky délky 204 mm, rozteč 192 mm, černé matné.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** |  | **NÁBYTKOVÁ SESTAVA PRO VÝDEJ NA RECEPT**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T07 POLICOVÝ REGÁL**

2170

720 720 720

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE


POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

TO7POLICOVÝ REGÁL

- celkový rozměr sestavy: šířka cca 2170 mm, hloubka cca 500 mm, výška 2150 mm- rozděleno na tři díly o šířce cca 720 mm, každý díl bude mít šest výškově stavitelných polic- materiálové provedení: lamino, tl. 18 mm, čelní pohledové hrany tl. 2mm- policový regál bude mít systémový sokl výšky cca 100 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** |  | **POLICOVÝ REGÁL**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T08 PROSKLENÁ VITRÍNA T09 PROSKLENÁ VITRÍNA**

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

PROSKLENÁ VITRÍNA PROSKLENÁ VITRÍNA POLICE POLICE

POLICE

cca 1290 645 645 900 900


TO8VÝSTAVNÍ VITRÍNA: TO9VÝSTAVNÍ VITRÍNA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - rozměr vitríny: šířka cca 1290 mm, výška 2150 mm, hloubka 300 mm, výška soklu 50 mm  - sestava bude ze dvou modulů o šířce cca 645 mm, každý modul bude mít jednokřídlá dvířka zamykatelná  (cylindrický zámek). Dvířka budou skleněná (bronzové sklo) v tenkém černém rámečku.  - materiálové řešení: korpus lamino tl. 18 mm, pohledové hrany tl. 2 mm, vnitřní police bronzové sklo (jednoduché  bezpečnostní sklo).  - v bočnicích skříňky bude zafrézován LED pásek (celková délka cca 8 m, výkon 12 W, barva teplá bílá - 3000 K).  Dodávka včetně trafa, které bude umístěno v soklu skříňky.  - počet polic pro sestavu: 14 ks |  | - rozměr vitríny: šířka 900 mm, výška 2150 mm, hloubka 300 mm, výška soklu 50 mm  - sestava bude tvořena jedním modulem s dvoukřídlými dvířky (450 + 450 mm), dvířka zamykatelná (cylindrický  zámek). Dvířka budou skleněná (bronzové sklo) v tenkém černém rámečku.  - materiálové řešení: korpus lamino tl. 18 mm, pohledové hrany tl. 2 mm, vnitřní police bronzové sklo (jednoduché  bezpečnostní sklo). Záda vitríny budou z fixního bronzového skla v tenkém černém rámečku.  - v bočnicích skříňky bude zafrézován LED pásek (celková délka cca 4 m, výkon 12 W, barva teplá bílá - 3000 K).  Dodávka včetně trafa, které bude umístěno v soklu skříňky.  - počet polic pro sestavu: 7ks |

T21 ODKLÁDACÍ STOLEK

- centrální ocelová podnož v černé práškové barvě s kruhovou základnou, výška centrální nohy: 600 mm- kruhová stolová deska o průměru 600 mm, tloušťka desky 25 mm- materiálové provedení desky: masiví dub, povrchová úprava tvrdý voskový olej-2ks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** |  | **PROSKLENÉ VÝSTAVNÍ VITRÍNY**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T10 NÁBYTKOVÁ SESTAVA T11 PRACOVNÍ STŮL**

3600

450 450 450 450 450 450 450 450

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

2000

450

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

ŠUPLÍK

ŠUPLÍK

ŠUPLÍK

SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA ŠUPLÍK

T10NÁBYTKOVÁ SESTAVA

T11 PRACOVNÍ STŮL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - celkový rozměr: šířka cca 3600 mm, výška: 2150 mm, hloubka 380 mm.  - sestava tvořena osmi moduly šířky 450 mm (je možné to vyrobit i se čtyřmi moduly šířky 900 mm), hloubky ve spodní části 380mm. Výška  každého modulu je 2150mm. Spodní část tvoří uzavřená skříň s jednokřídlými dvířky, výška včetně soklu 800 mm (každé skříňce dvě výškově  stavitelné police), horní část tvoří otevřenou policovou skříň se třemi výškově stavitelnými policemi. Veškeré skříňky budou mít sokl výšky  cca 50 mm.  - materiálové řešení: lamino, tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany tl. 2 mm.  - veškerá dvířka budou bez úchytek (na push)  - v rámci zad skříňky bude třeba vykrouižit dva otvory pro zásuvky (zásuvky jsou již na stěně) - přesná pozice bude dle zaměření. |  | - stolové pracivište tvořeno stolovou deskou z vysokotlakého laminátu tl. 38 mm (dekor dub, např. Hickory přírodní), hloubka 700 mm, šířka  2000 mm. Deska bude osazena na kontejnér výšky 700 mm, hloubky 600 mm, šířky 450 mm opatřeným čtyřmi zásuvkami (uzamykatelnými na  jedním klíčem). Na druhé straně bude deska vynášena dvěma ocelovýma výškově stavitelnýma nohama kruhového průřezu v černé barvě (výška  cca 700 mm). Materiálové provedení kontejneru lamino, tl. 18 mm, hrany dvířek tl. 2 mm, úchytky vodorovné kovové černé, rozteč 192 mm. | | | |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** | | | |  | **KANCELÁŘ**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T12 VYDEJNÍ PULT T13 ZKUŠEBNÍ KABINKA**

230 770 700 100

PULT

POLICE

POKLADNA ŠUPLÍK

POLICE

ŠUPLÍK

ŠUPLÍK

POLICE

ŠUPLÍK


DVÍŘKA DVÍŘKA

100 700 770 230 600 400 700 1300 1200

1000

T12VÝDEJNÍ PULT ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK: T13ZKUŠEBNÍ KABINKY:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - nábytková sestavu tvoří výdejní pult se zvýšenou nástavbou (pultem směrem k zákazníkům) a uzavíratelnými dvířky oddělující provozy  - celkový rozměr: šířka 1700 mm (1000 mm nábytková část a 700 mm dvířka), hloubka 700 mm, výška pracovní plochy: 930 mm a výška  včetně vyvýšeného pultíku 1100 mm, výška dvířek 700 mm.  - nábytková sestava bude členěna na otevřenou policovou skříňku šířky 600 mm se dvěma výškově stavitelnýma policema a skříňkou šířky  400 mm se čtyřmi šuplíky s plným výšuvem a tlumeným dojezdem.  - materiálové řešení: lamino tl. 18 mm, veškeré pohledové hrany a hrany čel šuplíků tl. 2 mm. Pracovní deska výdejního pultu vysokotlaký  laminát tl. 38 mm. Pohledové prvky ze strany klienta budou provedeny v dřevodekoru dubu (např. Hickory přírodní).  - šuplíky budou osazeny vodorovnými kovovými černými úchytkami o rozteči 192mm |  | - tvořena lamino deskou tl. 18 mm v dubovém dřevodekuru (např. Hickory přírodní), hrany tl. 2 mm, kotvena do zděné stěny pomocí  nerezového profilu a bodově při zemi pomocí nerezové nožičky výšky cca 150 mm. prostorovou tuhost bude tvořit nerezová tyč délky  1200 mm o průměru cca 25 mm, která bude kotvena do stěny a současně bude nést závěs.  - rozměr desky: výška 1900 mm, šířka 1300 mm, tl. 18 mm.  - v rámci desky budou osazeny 3 černé kovové háčky | | |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** | | | |  | **VÝDEJNA ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** | |

**T14 ČAJOVÁ KUCHYŇKA**

600 600 600 600

1x zásuvka mikrolvnka, výška 2050 mm SKŘÍŇKA

MIKROVLNKA

SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA

1200

1x vypínač LED pásek + 3 zásuvka, výška 1150 mm

ŠUPLÍK2000

1x zásuvka lednička, výška 300 mm

500 ŠUPLÍK

1x zásuvka myčka, výška 300 mm

ODPAD SKŘÍŇKA ŠUPLÍK

CHLADNIČKA

T14DENNÍ MÍSTNOST, ČAJOVÁ KUCHYŇKA

- kuchyňská linka délky cca 2400 mm, hloubky 600 mm tvořena čtyřmi moduly šířky 600 mm.

- spodní část kuchyňské linky: umyvadlovou skříňkou šířky 600 mm s výsuvnými dvířky a vnitřním sortérem na tříděný odpad a jednou vnitřní policí. Skříňka šířky 600 mm s jednotkřídlými dvířky a se dvěma vnitřnímivýškově stavitelnýma policema (v zádech skříňky bude vyříznut otvor pro uzávěry vody), dále vestavná chladnička šířky 600mm, a skříňka šířky 600 mm se třemi šuplíky. Šuplíky budou mít plný výsuv a tlumený dojezd, Spodní skříňky budou zakončeny bočním krycím panelem tl. 18 mm. Spodní skříňky budou na nožičkách se systémovým soklem výška cca 100 mm.

- horní skříňky kuchyňské linky bude celkem štyři moduly šířky 600 mm, výšky 800 mm a hloubky cca 350 mm. Tři moduly budou mít jednokřídlá dvířka a dvě vnitřní výškově stavitelné police, jeden modul bude mít vespodní části vestavnou mikrovlnou troubu a v horní části otevíravá dvířka.

- pracovní deska bude tvořena z vysokotlakého laminátu tl. 38 mm, v rámci desky bude osazený nerezový obdélníkový dřez šířky cca 450 mm, hloubky min. 160 mm s odkapávačem. Součástí dodávky bude nerezovástojánkový páková baterie s keramickou kartuší výšky min. 250 mm. Backsplash (obklad za linkou a z boku umyvadla) bude proveden z laminové zádovky tl. 8 mm v celkové délce 3000 mm.- spodní skříňky a šuplíky budou osazeny vodorovnými kovovými úchtkami délky 204 mm, rozteče 192 mm, černé matné. Dvířka horních skříněk budou bez úchytek (na push).

- materiálové řešení: korpusy lamino, dvířka a šuplíky lammino opatřeno hranou tl. 2 mm, pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 38 mm.

- do dna horních skříněk bude zafrézovaný LED pásek délky cca 2400 mm, teplá bílá (cca 3000K), výkon cca 12W/m. Ovládání přes vypínač na backsplashu (trafo umístit do horní skříňky).

- součástí dodávky kuchyně bude nerezový dřez s odkapávačem, stojánková nerezová páková baterie, vestavná chladnička a nerezová vestavná mikrovlná trouba

- veškerá rozvody elektroinstalace v rámci kuchyňské linky bude třeba dopojit a rozvést v rámci zad skříněk a backsplashu (dnes jseou elektrické vývody zakončeny při podlaze v místě kuchyňské linky)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** |  | **DENNÍ MÍSTNOST**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T15 ŠATNÍ SKŘÍŇ NA CHODBĚ T16, T17 ŠATNÍ SKŘÍŇKY**

600 600

POLICE POLICE POLICE POLICE

ŠATNÍ TYČ TYČ TYČ TYČ TYČ

POLICE POLICE POLICE POLICESKŘÍŇ

POLICE POLICE POLICE POLICE

OTEVŘENÁ POLICE OTEVŘENÁ POLICE

SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA SKŘÍŇKA

POLICE POLICE POLICE POLICE NIKA NA BOTY NIKA NA BOTY

1200 530 530 530 530 530 530 530 530

2120 2120

T15ŠATNÍ SKŘÍŇ T16, T17ŠATNÍ SKŘÍŇKY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - celkový rozměr skříně: šířka cca 1200 mm, hloubka 600 mm, výška 1900 mm  - dvoukřídlá šatní skříň s šatní tyčí, pod uzavíratelnou částí skříně budou dvě otevřené police  na boty. spodní police na boty bude bez dna a bez soklu. obě police na boty budou mít  vyrobená pevná zádana hloubku 400 mm.  - materiálové provedení: lamino, tl. 18 mm, čelní pohledové hrany a a ohranění dvířek tl. 2mm  - šatní skříň bude osazena dvěma vertikálními černými kovovými úchytkami o rozteči 320 mm |  | - sestava celkem osmi šatních skříněk šířky cca 530 mm, výšky 2100 mm a hloubky 600 mm.  - každá skříňka bude mít jednokřídlé dvířka zamykatelné integrovaným cylindrickým zámkem, vnitřní vybavení každé skříňky bude tvořeno třemi policemi a jednou šatn  tyčí a třemi kovovými háčky  - každá skříňka bude odvětrávaná ve stropě a v soklu.  - materiálové provedení: lamino tl. 18 mm, pohledové hrany dvířek provedeny v tloušťce 2 mm. Skříňky budou opatřeny systémovým soklem.  - jedná se o vestavný nábytek, proto je třeba počítat s olištováním po obou stranách. Jedná se o dvě sestavy po čtyřech skříňkách.  - každá skříňka bude mít osazenou vertikální kovovou úchytku černou s roztečí 320 mm  - z důvodu vypínače bude krajní skříňka vlevo v modulu T17 zkrácena, šířka skříňky 450 mm, cca 70 mm bude zapuštěna blenda | | | |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** | | | |  | **ŠATNÍ SKŘÍŇKY**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T18 PRACOVIŠTĚ VE SKLADU T19 REGÁL VE SKLADU**

1350 2400 0 700 700 700

POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICE

POLICE POLICE POLICEPRACOVNÍ DESKA


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŠUPLÍK  POLICE |  | POLICE POLICE POLICE POLICE  POLICE POLICE POLICE  POLICE POLICE POLICE POLICE | POLICE POLICE POLICE |

POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE POLICE

450 900 600 600 600 600 2100

T18PRACOVIŠTĚ VE SKLADU T19REGÁL VE SKLADU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - vyvýšené stolové pracoviště o celkové délce 3750 mm, výšky 930 mm a hloubky 600 mm.  - pod pracovní deskou budou z pravé strany čtyři otevřené skříňky o šířce 600mm se dvěma výškově stavitelnými policemi a systémovým  soklem výšky cca 100 mm a z levé strany jeden modul šířky 450 mm a jedním šuplíkem a jednou výškově stavitelnou otevřenou policí (opět  se systémovým soklem výšky 100 mm).  - nad stolovým pracovištěm budou v šířce 2400 mm zavěšeny čtyři otevřené policové moduly o výšce šířce 600 mm a výšce 1000 mm se  třemi výškově stavitelnými policemi  - nad pracovní deskou bude osazen backsplesh ze systémové lamino zádovky (tl. 8 mm) na šířku 3750 mm a výšku 450 mm. Nad zádovkou v  místě kde nebudou otevřené horní skříňky bude provedena police šířky cca 1350 mm a hloubky 200 mm.  - materiálové provedení: lamino tl. 18 mm, pohledové hrany tl. 2 mm, pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 38 mm,  - úchytka u šuplíku černá kovová vodorovná, rozteč 192 mm.  - pracovní deska, zádovka a polička nad zádovkou provedení v dekoru dubu (např. Hickory přírodní) |  | - třídílná otevřená skříňová regálová sestava šířky 2100 mm, hloubky 500 mm a výšky 2380 mm  - každý díl o šířce cca 700 mm bude mít osazeny výškově stavitelné police (některé police z důvodu prostorové stability mohou být fixní),  každý díl bude mít sedm polic.  - sestava bude mít systémový sokl výšky cca 100 mm  - materiálové provedení: lamino, tl. 18 mm, pohledové hrany tl. 2mm | | | |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** | | | |  | **SKLAD**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

**T20 PRACOVIŠTĚ TŘÍDÍRNY**

1650 1900

240

POLICE POLICE

PRACOVNÍ DESKA PRACOVNÍ DESKA

POLICE POLICE

POLICE POLICE

POLICE POLICE

650 650 600

600 1050


T20PRACOVIŠTĚ TŘÍDÍRNY

- vyvýšené stolové pracoviště ve tvaru L, rozměr: 1650 mm x 1900 mm, výška 930 mm

- pracovní deska ve výšce 930 mm, pod delší částí stolové desky dva otevřené korpus šířky 650 mm s jednou výškově stavitelnou policí asystémovým soklem, kratší rameno desky bude vynášeno bude vynášeno vertikální deskou (případně kotveno i do stěny.na stěně délky 1900 mm bude osazena nástěnná police šířky 1900 mm, hloubky 240 mm

- materiálové provedení: lamino, tl. 18 mm, pohledové hrany tl. 2 mm, pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 38 mm (úpracovní deska vdekoru dub (např. Hickory přírodní).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**  **-** |  | **TŘÍDÍRNA**  **ROZKRESLENÍ NÁBYTKU | 1:30** |

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SYSTÉM ŠUPLÍKŮ

- vnitřní uspořádání šuplíků se týká pouze sestav T01, T03, T05 a T06 (v sestavě T03 budou děleny pouze nízké šuplíky - horní řada)

- polovina šuplíků bude v rámci šuplíku dělena na šířku na dva šteláře a druhá polovina na tři šteláře (celkem dělených bude 78 šuplíkú)

- šteláře budou mít vertikální drážky pro variabilní stavitelné přepážky

- dělící šteláře s drážkami budou z MDF desek nebo z hliníku

- přepážky budou z plexiskla nebo z hliníku

**LÉKÁRNA KOLIŠTĚ | STUDIE**

**VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SYSTÉM ŠUPLÍKŮ - ROZKRESLENÍ NÁBYTKU**

Příloha č. 2 Cenová nabídka včetně rozpisu cen jednotlivých položek

**ROZPOČET**

Stavba: LÉKÁRNA ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ

**Objekt: ATYPICKÉ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY LÉKÁRNY**

Místo: Koliště 47, 602 00 Brno Datum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně Projektant:  Zhotovitel: Zpracovatel: |  | Ing. arch. Petr Klaška  Ing. arch. Petr Klaška |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem bez DPH

T - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 575 666,00

1 T T01 LÉKAŘSKÝ PULT - TÁRA kus 1,000 xxx xxxxx

2 T T02 MOBILNÍ STOLEK (KONTEJNER) kus 1,000 xxx xxxxx

3 T T03 SESTAVA PRO VOLNÝ PRODEJ kus 1,000 xxx xxxxx

4 T T04 SESTAVA S DŘEZEM A CHLADNIČKOU kus 1,000 xxx xxxxx

5 T T05 NÁBYTKOVÁ SESTAVA kus 1,000 xxx xxxxx

6 T T06 SESTAVA PRO VÝDEJ NA RECEPT kus 1,000 xxx xxxxx

7 T T07 POLICOVÝ REGÁL (LÉKÁRNA) kus 1,000 xxx xxxxx

8 T T08 PROSKLENÁ VITRÍNA DVOJDÍLNÁ kus 1,000 xxx xxxxx

9 T T09 PROSKLENÁ VITRÍNA JEDNODÍLNÁ kus 1,000 xxx xxxxx

10 T T10 NÁBYTKOVÁ SESTAVA (KANCELÁŘ) kus 1,000 xxx xxxxx

11 T T11 PRACOVNÍ STŮL (KANCELÁŘ) kus 1,000 xxx xxxxx

12 T T12 VÝDEJNÍ PULT ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK kus 1,000 xxx xxxxx

13 T T13 ZKUŠEBNÍ KABINKA kus 1,000 xxx xxxxx

14 T T14 ČAJOVÁ KUCHYŇKA kus 1,000 xxx xxxxx

15 T T15 ŠATNÍ SKŘÍŇ NA CHODBĚ kus 1,000 xxx xxxxx

16 T T16 ŠATNÍ SKŘÍŇKY ČTYŘDÍLNÉ kus 1,000 xxx xxxxx

17 T T17 ŠATNÍ SKŘÍŇKY ČTYŘDÍLNÉ (SE ZKRÁCENÍM) kus 1,000 xxx xxxxxx

18 T T18 PRACOVIŠTĚ SKLADU kus 1,000 xxx xxxxx

19 T T19 REGÁL SKLADU kus 1,000 xxx xxxxx

20 T T20 PRACOVIŠTĚ TŘÍDÍRNY kus 1,000 xxx xxxxx

21 T T21 KRUHOVÝ STŮL S CENTRÁLNÍ PODNOŽÍ kus 2,000 xxx xxxxx

21 T T22 SKLENĚNÁ DVÍŘKA kus 1,000 xxx xxxxx

21 T T23 SKLENĚNÁ DVÍŘKA kus 1,000 xxx xxxxx

Strana 1 z 1