|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  **Technická specifikace pro dodávku mulčovacího ramene**Název/typ/označení mulčovacího ramene: Orsi Leader GP 509 |  |
| **Technické parametry mulčovačů** | **Tecnické parametry mulčovacích ramen** | **Zadavatelem požadované parametry - dopřesnění** | **ANO/NE, př. nabízené parametry účastníkem** |
| Agregace za traktor Zetor Proxima 8441 - , 1 Ks za traktor John Deere 5115 M- 1 ks |  |  | Ano |
| Uchycení do zadního tříbodového závěsu |  |  | Ano |
| Požadavek na rameno | hydraulické bezpečnostní zařízení při najetí na překážku |  | Ano |
| druh ovládání | elektro-proporcionální joystick | Ano |
| nastavitelné podpůrné nohy |  | Ano |
| výstražné tabulky |  | Ano |
| osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích |  | Ano |
| kloubový hřídel |  | Ano |
| dosah ramene v m od středu traktoru | min. 5 m | 5,9 m |
| hmotnost v kg | 1500 - 1650 | 1 530 kg |
| konzola a stabilizátory k připojení k traktoru |  | Ano |
| hydraulika nezávislá s vlastním chladičem a čerpadlem |  | Ano |
| objem olejové nádrže | min. 190l | 190 l |
| Požadavek na mulčovací hlavu | součástí ramene, vyměnitelný nástavec (mulčovací hlava) |  | Ano |
| pracovní záběr v cm | min. 125 | 125 cm |
| hlava osazená kladivy typu pro sečení trávy a náletový dřevin |  |  |
| hmotnost kladiva | min. 0,9 kg | 0,932 kg |
| požadovaný průtok oleje pro mulčovací hlavu | min. 110 l/min | 118 l/min |
| průměr rotoru | min. 115 mm | 115 mm |
| výkyvná hlava | min. 240° | 240° |
| Přední ochrana řetízky |  | Ano |
| zadní opěrný válec | min. 140 mm | 140 mm |
| Prostředek nový - zadavatel bude prvomajitelem |  |  | Ano |
| Technické osvědčení |  |  | Ano |
|  |  |  |  |
| Místo dodání: Srní 58, 341 92 Kašperské Hory, Plešný 73, 384 62 Nová Pec - kde dojde k předvedení a zaškolení obsluhy  |
|  |  |  |  |
| Tímto prohlašuji, že nabízené parametry vozidla odpovídají skutečnosti. |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |