|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |
| **Technická specifikace pro dodávku mulčovacího ramene**  Název/typ/označení mulčovacího ramene: Orsi Leader GP 509 | | | |  | | |
| **Technické parametry mulčovačů** | **Tecnické parametry mulčovacích ramen** | **Zadavatelem požadované parametry - dopřesnění** | | | **ANO/NE, př. nabízené parametry účastníkem** |
| Agregace za traktor Zetor Proxima 8441 - , 1 Ks za traktor John Deere 5115 M- 1 ks |  | |  | Ano | | |
| Uchycení do zadního tříbodového závěsu |  | |  | Ano | | |
| Požadavek na rameno | hydraulické bezpečnostní zařízení při najetí na překážku | |  | Ano | | |
| druh ovládání | | elektro-proporcionální joystick | Ano | | |
| nastavitelné podpůrné nohy | |  | Ano | | |
| výstražné tabulky | |  | Ano | | |
| osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích | |  | Ano | | |
| kloubový hřídel | |  | Ano | | |
| dosah ramene v m od středu traktoru | | min. 5 m | 5,9 m | | |
| hmotnost v kg | | 1500 - 1650 | 1 530 kg | | |
| konzola a stabilizátory k připojení k traktoru | |  | Ano | | |
| hydraulika nezávislá s vlastním chladičem a čerpadlem | |  | Ano | | |
| objem olejové nádrže | | min. 190l | 190 l | | |
| Požadavek na mulčovací hlavu | součástí ramene, vyměnitelný nástavec (mulčovací hlava) | |  | Ano | | |
| pracovní záběr v cm | | min. 125 | 125 cm | | |
| hlava osazená kladivy typu pro sečení trávy a náletový dřevin | |  |  | | |
| hmotnost kladiva | | min. 0,9 kg | 0,932 kg | | |
| požadovaný průtok oleje pro mulčovací hlavu | | min. 110 l/min | 118 l/min | | |
| průměr rotoru | | min. 115 mm | 115 mm | | |
| výkyvná hlava | | min. 240° | 240° | | |
| Přední ochrana řetízky | |  | Ano | | |
| zadní opěrný válec | | min. 140 mm | 140 mm | | |
| Prostředek nový - zadavatel bude prvomajitelem |  | |  | Ano | | |
| Technické osvědčení |  | |  | Ano | | |
|  |  | |  |  | | |
| Místo dodání: Srní 58, 341 92 Kašperské Hory, Plešný 73, 384 62 Nová Pec - kde dojde k předvedení a zaškolení obsluhy | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |
| Tímto prohlašuji, že nabízené parametry vozidla odpovídají skutečnosti. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  |  | |  |  | | |