**Technická specifikace pro dodávku zadní (boční) sekačky k malotraktoru**

**Nákup 1 ks přední zadní (boční) sekačky je realizován v rámci projektu Zvýšení kvality biotopů pro předměty ochrany NP, EVL a PO Šumava v oblasti Knížecí Pláně – I. etapa v letech 2023 – 2028, reg. číslo CZ.05.01.06/01/22\_029/0000864, který je financován Evropskou unií.**

Název/typ/označení zadní (boční) sekačky k malotraktoru: Bubnový žací stroj **SB-1200**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované parametry pro dodávku zadní – boční sekačky k malotraktoru** | **Upřesnění specifikace pro dodávku zadní – boční sekačky k malotraktoru** | **ANO/NE, př. Nabízené lepší parametry účastníkem** |
| Agregace na malotraktor Vega 57 HTD- Comfort |  | Ano |
| Pracovní záběr | **1200 mm - 1450 mm**  | 1200 mm |
| Počet bubnů | maximálně 3 ks | 2ks |
| Počet nožů (celkem) | Minimálně6 (dva nože na disku) | 6 ks |
| Hnací hřídelTáhlo třetího bodu | 1 ks kloubová s volnoběžkou (součást dodávky)1 ks táhlo třetího bodu | Ano |
| Pojistka proti přetížení | Vzpěra s pružinovou pojistkou | Ano |
| Pohon bubnu pomocí klínového (klínových) řemenů |  | Ano |
| Náhradní nože | Součást dodávky sada náhradních nožů | Ano |
| Dodávka nového žacího stroje – zadavatel bude prvomajitelem |  | Ano |

Místo dodání: Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada - kde dojde k předvedení a zaškolení obsluhy

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry prostředku odpovídají skutečnosti.