**Technická specifikace pro dodávku samosběracího vozu pro agregaci s malotraktorem**

**Nákup 1 ks samosběracího vozu je realizován v rámci projektu Zvýšení kvality biotopů pro předměty ochrany NP, EVL a PO Šumava v oblasti Knížecí Pláně – I. etapa v letech 2023 – 2028, reg. číslo CZ.05.01.06/01/22\_029/0000864, který je financován Evropskou unií.**

Název/typ/označení samosběracího vozu k malotraktoru: Sběrací vůz **Boss Junior 17T**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované parametry pro dodávku** **samosběracího vozu k malotraktoru** | **Upřesnění specifikace pro dodávku samosběracího vozu k malotraktoru** | **ANO/NE, př. Nabízené lepší parametry účastníkem** |
| Agregace na malotraktor Vega 57 HTD- Comfort |  | Ano |
| Délka stroje | Maximálně 6 m | 5,67m |
| Šířka stroje | Maximálně 2,5 m | 2,41 m |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 2 ks | 2 ks |
| Objem ložného prostoru | Maximálně 12 m3 | 11,5 m3 |
| Šířka sběrače | Maximálně 1,6m | 1,55 m |
| Náprava | Jena bržděná náprava | ano |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | Maximálně 4 t | Ano 4 t |
| Připojovací oje | Výškově nastavitelná | Ano |
| Pohon převodovky, vkládacího zařízení a podlahového dopravníku | Řetězový od převodovky ke vkládacímu válci a ke sběracímu zařízení. Vkládací hrabice řetězem s automatickým napínáním.Pohon podlahového dopravníku hydraulikou traktoru s možností zapínaní a vypínání na zádi vozu. | Ano |
| Hydraulický systém naplněn ekologicky odbouratelným olejem. Správa používá ve svých hydraulických systémem Olej Bio Hy-gard |  | Ano |
| Sběrač | Opatřen 4 řady prstů, kopírování terénu – pomocí pružinového odlehčení,Zdvih sběrače – pomocí dvou hydraulických válcůPohon sběrače stranový pomocí řetězu doplněný volnoběžnou spojkou | Ano |
| Zadní stěna | Otevírání hydraulikou z místa řidiče | Ano |
| Opěrné parkovací kolo |  | Ano |
| Dodávka včetně adekvátního kardanu |  | Ano |
| Schválení do provozu na pozemních komunikacích v ČR | Technické osvědčení prostředku | Ano |
| Dodávka nového žacího stroje – zadavatel bude prvomajitelem |  | Ano |

Místo dodání: Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada - kde dojde k předvedení a zaškolení obsluhy

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry prostředku odpovídají skutečnosti.