**Technická specifikace pro dodávku 1 ks taženého obraceče sena**

**Nákup 1 ks taženého obraceče sena je realizován v rámci projektu Zvýšení kvality biotopů pro předměty ochrany NP, EVL a PO Šumava v oblasti Knížecí Pláně – I. etapa v letech 2023 – 2028, reg. číslo CZ.05.01.06/01/22\_029/0000864, který je financován Evropskou unií.**

Název/typ/označení obraceče sena: Hit 6.69

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované parametry pro dodávku 1 ks taženého obraceče sena** | **Upřesnění specifikace pro dodávku 1 ks taženého obraceče sena** | **ANO/NE, př. Nabízené lepší parametry účastníkem** |
| Agregace na traktor zetor řady proxima s výkonem cca 70 KWNa zadní tříbodový zavěs | Vybaven – zadní tříbodový závěs kat 2/II Vývodová hřídel 540 Ot/min | Ano |
| Pracovní záběr | Minimálně 6 400 mm | **6 450 mm** |
| Počet rotorů | Minimálně 6 ks | 6ks |
| Počet ramen na rotoru | Minimálně 6 ks | 6ks |
| Prsty na rameni | Nestejná délka | Ano |
| Požadavek na pojistku proti ztrátě prstů |  | Ano |
| Pohon shrnovače přes kardanDodávka kardanového hřídele s pojistkou proti přetížení, Táhla třetího bodu | Počet – 1 ks Kardan1 ks Táhlo třetího bodu | AnoAno |
| Požadavek na tlumení zavěšení |  | Ano |
| Náhradní prsty | Součást dodávky sada náhradních prstů minimálně 20ks | Ano |
|  | Nastavitelný podvozek s koly | Ano |
| Světelné rampa pro přepravu stroje |  | ANO |
| Schválení do provozu na pozemních komunikacích v ČR | Technické osvědčení prostředku | Ano |
| Dodávka nového shrnovače – zadavatel bude prvomajitelem |  | Ano |

Místo dodání: 1 ks Borová Lada 1, 384 92 Borová Lada - kde dojde k předvedení a zaškolení obsluhy

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry prostředku odpovídají skutečnosti.