amain*	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název dokumentu
Školení a zácvik zaměstnanců RENATEX	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 3 z 5	3	
Školení nových řidičů přepravující prádlo, 4 hodiny (mimo povinné školení řidičů)
>	Seznámení s BOZP a PO,
>	Seznámení s používáním OOPP,
>	Seznámení s příslušným registrem mikrobiologických rizik a řídicích opatřeních - příklady ovlivňování kvality (nekvality) produktu
>	Seznámení s vybranými kapitolami SRK, akcent na vědomí závažnosti plnění požadavků zákazníka,
>	Dezinfekce vozidla, záznamy o dezinfekci vozidla
>	Zásady hygieny rukou
>	Manipulace s odpady
>	Reakce v případě poruchy vozidla
Periodické školení řidičů přepravující prádlo, jednou za 2 roky, trvání 5 hodin (mimo povinné školení řidičů)
>	Test z OS 1SŘ-12-1 - Přeprava prádla
>	Seznámení s BOZP a PO,
>	Seznámení s používáním OOPP,
>	Seznámení s příslušným registrem mikrobiologických rizik a řídicích opatřeních - příklady ovlivňováni kvality (nekvality) produktu
>	Seznámení s vybranými kapitolami SŘK, akcent na vědomí závažnosti plnění požadavků zákazníka,
>	Dezinfekce vozidla, záznamy o dezinfekci vozidla
>	Zásady hygieny rukou
>	Manipulace s odpady
>	Reakce v případě poruchy vozidla
Periodické školení vedoucích pracovníků jednou za 2 roky, trvání 16 hodin (dva dny)
>	Změny právních předpisů - aplikace
>	Změny v interní dokumentaci RENATEX
>	Změny v interních dokumentech nemocnice ovlivňující kvalitu služby
>	Zákoník práce
>	Změny BOZP a PO, OOPP,
>	Seznámení se změnami v registrech mikrobiologických rizik a řídicích opatřeních
>	Seznámení se SŘK, akcent na vědomí závažnosti plnění požadavků zákazníka,
>	Komunikace zaměstnance na pracovišti
>	Dávkování chemie, příprava dezinfekčního roztoku, záznamy o přípravě dezinfekčního roztoku, čisticí prostředky používat pouze na určené povrchy a účely,
>> Seznámení se směrnicí zákazníka o manipulaci s odpady >> Provozní řád prádelny, změny

D*nai£x®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice*1	
Název dokumentu
Školení a zácvik zaméstnanců RENATEX	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne;
10.3.2014	Platnost od:	Výtisk i:
10. 3. 2014	1	Poáet stran:	Strana i.:
Stránka 4 z 5	4	
>	Dezinfekční plán nemocnice
>	Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se zdravotnického zařízení a pacientů
Školení předisponovaných pracovnic výdejen mezi jednotlivými nemocnicemi
Program školení:
>	Seznámení s BOZP a PO,
>	Seznámení s používáním OOPP,
>	Pracovní povinnosti
>	Seznámení s příslušným registrem mikrobiologických rizik a řídicích opatřeních - příklady v nemocnici ovlivňování kvality (nekvality) produktu
>	Komunikace zaměstnance na pracovišti - s kým ano s kým zásadně ne,
>	Dávkování chemie, příprava dezinfekčního roztoku, záznamy o přípravě dezinfekčního roztoku, čisticí prostředky používat pouze na určené povrchy a účely,
>	Seznámení se směrnicí zákazníka o manipulaci s odpady
>	Provozní řád nemocnice
>	Dezinfekční plán nemocnice
Školení pracovnic výdejen předisponovaných z prádelny nebo expedice RENATEX Program škofení:
>	Seznámení $ BOZP* a PO,
>	Seznámení s používáním OOPP,
>	Pracovní povinnosti
>	Seznámení s příslušným registrem mikrobiologických rizik a řídicích opatřeních - příklady v nemocnici ovlivňování kvality (nekvality) produktu
>	Komunikace zaměstnance na pracovišti - s kým ano s kým zásadně ne,
>	Dávkování chemie, příprava dezinfekčního roztoku, záznamy o přípravě dezinfekčního roztoku, čisticí prostředky používat pouze na určené povrchy a účely,
>	Seznámení se směrnicí zákazníka o manipulaci s odpady
>	Provozní řád nemocnice
>	Dezinfekční plán nemocnice
Zácvik musí absolvovat:
>	všichni nově přijatí zaměstnanci dělnických profesí,
>	zaměstnanci přecházející v rámci RENATEX na jiné pracoviště,
>	brigádnici.
Zácvik trvá 1 měsíc po příchodu na pracoviště - pokud pracovník splňuje kvalifikační předpoklady, je možno dobu trvání zácviku, přiměřeně zkrátit, vyžadují-li to okolnosti, může vedoucí provozu dobu zácviku prodloužit. Zácvik zajišťuje vedoucí provozu, mistr střediska.

Eénaxax®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice11	
Název dokumentu
Školení a zácvik zaměstnanců RENATEX	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 5 z 5	5	
Školitelé, záznamy o školení, uchovávání záznamů
Skolení BOZP, PO a OOPP provádí smluvní organizace.
Ostatní školení vyjma školení vedoucích zaměstnanců provádí vedoucí zakázky.
Školení vedoucích zaměstnanců BOZP, PO a OOPP provádí smluvní organizace, školení SŘK provádí interní auditor kvality, změny v legislativě právník RENATEX, změny v interní dokumentaci provádějí zpracovatelé.
Ze všech školení pořizují školitelé záznam o školení
Součástí záznamů o školení je i hodnocení školitele (čtyřbodová škála). Pokud je hodnocení nepříznivé, je školitel instruován nebo vyměněn
Záznamy o školení uchovává asistentka ředitele po dobu 5 let.

	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice*	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Pofiet stran:	Strana č.:
Stránka 1 z 10	-1 -	
Pracovní etalon - Tlak
Umístění	Název měřidla - typ	Rozsah v
MPa	Třída
přesnosti	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
U
metroioga	Kontrolní
manometr AK
088350	0-1,6	1	2 roky	Metrolog
organizace	CMI, SMS	
Pracovní etalon - Teplota
Umístění	Název měřidla - typ	Rozsah v °C	Třída
přesnosti	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
U
metroioga	Číslicový teploměr Těsto 720 v.č. 00425033 s teplotní sondou typ 0609 7072	-100 °c.
+200°C	0,2 °C	2 roky	Metrolog
organizace	CMI, SMS
i
1	
Pracovní etalon - Objem
Umístění	Název měřidla - typ	Rozsah v ml	Třída
přesnosti	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
U
metroioga	Skleněný válec	0-1000	1%	nepodléhá	Metrolog
organizace	CMI, SMS	
Seznam měřidel stanovených - délka
Umístění	Název	Kontrolní perioda	Odpovídá	Ověřuje	
220 čistírna	dřevěný metr	2 roky	Metrolog	ČMI, SMS	
321 prádelna	n	W	n	n	
Seznam měřidel stanovených - hmotnost
Umístění	Název - typ	Výrobní číslo	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
220 čistírna	Metripond	21676	2 roky	Metrolog	ČMI, SMS	
321 prádelna	Transporta 50 kg	3365		n	W	

m\axfix®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Přiloha systému ícvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 2 z 10	- 2 -	
Seznam měřidel stanovených - ob	em	
Umístění	Název - typ	Výrobní číslo	Kontroln í perioda	Odpovídá	Ověřuje	
120-kotelna - úpravna vody	FLOMAG 3100	2009/5148	6 let	Metrolog	Sensus
Metering Systems spol.s r.o. Střelničná
48
182 00 Praha- ; Libeň	
120-sedimentační jímka	VEGASON 61	S6220006	4 roky	Metro log	LEVEL
INSTRUMENTS CZ - LEVEL
EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava 10	
Seznam měřidel stanovených - zkoušečka elektrických předmětů
Umístění	Název - typ	Výrobní číslo	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
Metrolog, převzal pověřený pracovník prováněním revizí přenosného nářadí	Zkoušečka elektrických předmětů-PU 184
DELTA	8080797008	2 roky	Metrolog	D5, a.s. Průmyslov 1 é 1026 Třinec - Staré
Město 739 65 IČ: 47674539	
Údržba Porubá, převzal pověřený pracovník prováněním revizí přenosného nářadí	Zkoušečka elektrických předmětů - KYORITSU 6200		2 roky	Metrolog	D5, a.s. Průmyslov á 1026 Třinec- Staré
Město 739 65 IČ: 47674539	

Dannxéx®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 3z 10	-3-	
Seznam měřidel stanovených - alkoholometr
Umístění	Název - typ	Výrobní číslo	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
Kancelář MS 50	Digitální detektor alkoholu CA 2000	200411150217	1 rok	Metrolog	V-NET	
Seznam měřidel pracovních - tlak
310 - prádelna	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost
v%	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
1	HUP kotelna	0-160	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	RT	
2	HUP plyn Tunel-Finišer	0-60	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	RT	
3	HUP plyn sušky	0-4	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	RT	
4	HUP Přívod plynu č.l	0-100	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	RT '	
5	HUP Přívod plynu č.2	0-160	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	RT	
- 6	Katek - kotel	0-1	MPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
7	Katex-vyvíječ	0-1	MPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
-• 8	Kotelna - pára •	0-40	bar	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
9	Kotelna - napáječka BEM	0-600	• mbar	1	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
10	Kotelna - plyn přívod	0-160	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
11	Kotelna zk.plyn č.l	0-1,6	bar	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
12	Kotelna zk.plyn č.2	0-400	mbar	1,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
13	Ohřev ÚT - expanzní nádoba	0-1	MPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
14	Ohřev ÚT-SYMP	0-25	bar	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
15	Ohřev ÚT-SYMP	0-6	bar	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
16	Ohřívač TÚV	0-1	MPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
17	Rozvaděč páry - hlavní přívod	0-1,6	MPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
18	Rozvaděč páry -11 bar	0-16	kp/cm	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
19	Rozvaděč páry - 8 bar	0-16	kp/cm	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
20	Rozvaděč páry - 6 bar	0-16	kp/cm	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
21	Rozvod vzd.- stroje 6 bar	0-16	kp/cm	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
22	Rozvod vzd.- stroje 8 bar	0-16	kp/cm	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
23	Rozvod vzd.- stroje 8,5 bar	0-16	kp/cm	2,5	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
24	Suška Kann. plyn	0-60	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
25	Tunel-Finišer - přívod plynu	0-100	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
26	Tunel-Finišer - přívod plynu	0-6	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
27	UP-Vyvíječ č.l	0-160	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
28	UP - Vyvíječ č.2	0-160	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	

yvarvrr/aYfe	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10.3.2014	Platnost od:	Výtisk i.:
10. 3. 2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 4 z 10	-4-	
29	UP-Vyvíječ č.3	0-6	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
30	Vyvíječ - čerpadlo napáječka	0-60	bar	1.6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
31	Vyvíječ-napáječka	0-100	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
32	Vyvíječ - odvod páry	0-1,6	MPa	1.6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
33	Vyvíječ-tlak páry	0-2,5	MPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
34	Vyvíječ přívod plynu zk. č.l	0-100	mbar	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
35	Vyvíjet přívod plynu	0-6	kPa	1,6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
36	Vzdušník kompres, č. 1	0-2,5	MPa	1.6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
37	Vzdušník kompres, č. 2	0-2,5	MPa	1.6	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
Seznam měřidel pracovních - teplota
310- prádelna	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost
v%	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Ověřuje	
100	HUP - teploměr	0-60	°C	—	2 roky	VP Ostrava	RT	
101	Kotelna - ekonomizér	0-250	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
102	Napáječka odvod do kotelny	0-120	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
103	Ohřívač ÚT-SYMP.	0-200	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
' 104 •;	Ohřívač ÚT-SYMP.	0-Í20	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
105	Pračka Kánrjegiesseř - vyvářka -počítač ***		X	—	2 rolfy	VP Ostrava	Údržba
1 ,?	
106	Pračka Prímus llQkg eln.	0-120	W; *C	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
107	Pračka Primus 13kg eln.	0-200	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
108	Pračka Primus 16kg eln.	0-200	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
109	Pračka Primus 33kg eln.	0-200	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
110	Pračka Primus44kg eln.	0-200	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
111	Pračka Primus 90kg eln.	0-200	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
112	Senking - prací komora 6	0-100	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
113	Senking - prací komora 10	0-100	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
114	Vyvíječ - napáječka	0-120	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	
115	Vyvíječ	0-300	X	—	2 roky	VP Ostrava	Údržba	

cénaiox®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice*1	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 5 z 10	- 5 -	
Seznam měřidel orientačních - tlak
310 - prádelna	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost
v%	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Kontrolu
je	
200	1-sklad MKF-vzduch	0-4	bar		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
201	1 2-sklad MKF- vzduch
1	0-4	bar		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
202	3-sklad MKF- vzduch	0-4	bar		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
203	Čerpadlo kondenzát č.l	0-400	kPa	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
204	Čerpadlo kondenzát č.2	0-400	kPa	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
205	Čistící stroj (dělící stěna)	0-6	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
206	Čistící stroj (dělící stěna)	0-6	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
207	Dávkování Primus 16	0-6	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
208	Dávkování Primus 33,90,110				namátkově	VP Ostrava	Údržba	
209	Ekonomizér - pára	0-16	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
210	Ekonomizér - výstup č.l	0-6	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
211	Ekonomizér - výstup č.2	0-6	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
212	Ekonomizér - výstup č.3	0-1	MPa	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
213	Kannegiesser odvod kondenzátu	0-16	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
214	Kompresor Atlas Copco eln.	0-8,5	bar	Bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
215	Kompresor Renner eln.	0-10	bar	Bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
216	Kotelna - kompresor	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
217	Lis Kannegiesser olej	0-600	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
218	Lis Kannegiesser voda	0-60	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
219	Mandl Kann. vlevo	0-24	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
220	Mandl Kann, vpravo	0-10	bar		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
221	Napáječka Manostat čerp. Č.l	0-40	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
222	Napáječka Manostat čerp. Č.2	0-40	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
223	Optimiser - tlak vody	0-10	bar	1.6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
224	Optimiser - tlak vody	0-10	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
225	Přívod chlazení Lis kanegiesser	0-1,6	MPa	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	

IUPiúTůX	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice11	
Název pHIohy
Seznam mčřidel	Typ dokumentu:
Poloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 6z 10	-6-	
226	Přívod MKF č.2 vzduch	0-10	bar		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
227	Přívod páry Senking, Kannegiesser	0-1	MPa	1,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
228	Přívod vzduchu pračka Kannegiesser - 50 kg	0-16	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
229	Rozdělovač stud. voda	0-1	MPa	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
230	Rozdělovač ÚT	0-6	Kp/cm	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
231	Sběrač ÚT	0-6	Kp/cm	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
232	Senking - lis	0-100	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
233	Senking - lis	0-160	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
234	Senking - lis	0-400	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
235	Senking - přív.vzduchu	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
236	Senking filtr	0-30	kPa	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
237	Ski. Transferon-vzduch	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
238	Skladač Kannegiesser vz.	0-10	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
1 239 <	Skladač Kannegiesser vz.	0-10	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
240	Skladač Kannegiesser vz.	0-10	ft bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
241	Skladač Kannegiesser vz.	0-10	Sí bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
242	Skladač MKF Transfvz	0-16	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
243	SkládačTransferon	0-15	bar	1.6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
244	SkládačTransferon	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
245	Skládač Transferon	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
246	Skládač Transferon	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
247	Skládač Transferon	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
248	Sušič GEMATEX vz.	0-15	bar	1,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
249	Sušiče Passat-pára	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
250	Sušiče Passat-vzd.	0-10	bar	1,6	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
251	Tunel Finisher vz. Rozvod	0-10	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
252	Tunel-Finišer Kann. vz.	0-10	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
253	Tunel-Finišer skladač vz.	0-10	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	

	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10. 3. 2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 7 z 10	- 7 -	
254	Tunel-Finišer zásobník vz.	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
255	Vkladač Kannegiesser vz.	0-16	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
256	Vyvíječ - kompresor č.l	0-16	bar	Bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
257	Vyvíječ - kompresor č.2	0-16	bar	Bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
258	Zás. Transferon-vzduch	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
259	Zásobník Kannegiesser vz.	0-10	bar	2,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
260	Změkčovač vody-vývod	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
261	Žehlíc Hamálka - pára	0-16	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
262	Žehlič Hamálka - vz.	0-16	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
263	Žehlíc Hamálka - vz. přívod	0-15	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
264	Žehlič Kannegiesser vz.	0-12	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
265	Žehlič Kannegiesser vz.	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
266	Žehlič Kannegiesser vz.	0-10	bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
267	Žehlič Transferon-pára	0-16	bar	1	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
268	Žehlič Transferon-vzduch	0-10	* bar	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
269	Žehlič Transferon-vzduch	0-10	bar
i	bez	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
Seznam měřidel orientačních - teplota
310- prádelna	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost
v%	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Kontrolu
je	
300	Ekonomizér	0-120	•c		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
301	Ekonomizér ohřev ÚT č.l	0-120	•c		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
302	Ekonomizér ohřev ÚT č.2	0-120	“C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
303	Greisinger - měřič teploty	0-100	°C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
304	Optimiser voda č.2	0-120	'C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
305	Optimiser-voda č.l	0-120	°C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
306	Rozdělovač ÚT	0-120	°C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
307	Senking - nádrž č. 1	0-100	°C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	

uznaTúx*	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název pfilohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3.2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10. 3. 2014	1	Počat stran:	Strana č.:
Stránka 8 z 10	-8-	
308	Senking-nádrže. 2	0-100	°C		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
309	Sušič Darkov	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
310	Sušič Darkov	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
311	Sušič Darkov	0-200	x		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
312	Sušič Darkov	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
313	Sušič GEMATEX eln č.l	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
314	Sušič GEMATEX eln č.l	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
315	Sušič Primus 16kg eln.	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
316	Sušič Primus 24kg eln.	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
317	Sušič Primus 35kg eln.	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
318	Tunel-finišer 1., 2. sekce - eln.		X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
319	TU V - přívod	0-120	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
320	TUV budova A,B,Dílna	0-120	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
321	Žehl. Kannegiesser 1., 2., 3. vana - počítač		X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
. 322	Žehl.Hamálka	0-200	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
323	Žehl.Transferon 1. vana	0-399	i x		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
■ 324	Žehl.Transferon 2. vana	0-399	v X		namátkově	•• ... »•
VP Ostrava	Údržba	
325	Žehl.Transferon 3. vana	0-399	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
326	Žeh lič Transferon - pára	0-399	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
350	TRM 2000 - puk -	0-150	X		namátkově	VP Ostrava	Údržba	

Lenaiéx®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnostod:	Výtisk 6.-
10.3.2014	1	Podet stran:	Strana č.:
Stránka 9 z 10	- 9 -	
Seznam měřidel orientačních - hmotnost
310- prádelna	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost
v%	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Kontrolu
ie	
430	Příjem - poschodí	5-100	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
431	Příjem - poschodí	5-100	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
432	Příjem - poschodí	5-100	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
433	U praček	5-100	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
434	Příjem - solo pračky	0,05-
300	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
435	Příjem -Senking	0-100	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
436	Příjem - Kannegiesser	0 -100 |	kg		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
Seznam orientačních měřidel - objem (průtok)
120 - kotelna, areál	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost v %	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Kontrolu
je	
400	Sólové prací stroje	1000	ml	0,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
401	Sólové prací stroje	500	ml	0,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
402	Sólové prací stroje	100	ml	0,5	namátkově	VP Ostrava	Údržba	
410	Katex- kotelna	2,5 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
411	Katex - vyvíječ	2,5 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
412	Katex-pračky č.l	2,5 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
413	Katex - pračky č.2	2,5 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
414	Katex - pračky č.3	2,5 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
415	Kotel - ekonomizér	3,5 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
416	Plynoměr - kotelna	6 -100 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
417	Plynoměr - Vyvíječ	6 -100 m3/h	m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
418	Expanzní nádoby ÚT		m3		namátkově	VP Ostrava	Údržba	
419	Vratný kondenzát				namátkově	VP Ostrava	Údržba	
420	Napáječka vyvíječ				namátkově	VP Ostrava	Údržba	

E£n4T£X®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní
prádelenský servis pro krajské nemocnice"	
Název přílohy
Seznam měřidel	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:
10. 3. 2014	1	Počet stran:	Strana č.:
Stránka 10 z 10	-10 -	
Seznam měřidel orientačních - vlhkost
220 - čistírna	
Číslo
měřidla	Název měřidla	Rozsah	Jednotky	Přesnost
v%	Kontrolní
perioda	Odpovídá	Kontrolu
je	
500	Vlhkoměr	0-100	%		namátkově	VP Ostrava	Údržba	

I&rUITgX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice1*	
Název přílohy
Specifikace kvalitativních znaků sortimentu zdravotnického prádla	Typ dokumentu:
Příloha systému kvality	
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk £..
10.3.2014	1	Počet stran:	Strana £.:
Stránka 1 z 4	1	
1. SPECIFIKACE KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ SORTIMENTU PRÁDLA
Kód	Název	Specifikace	
		sortimentu	skládání	třídění sortimentu	třídění
poškozeného	třídění nejakostně vypraného	žehlení	
			skladů po ose	sklad ů napřič	Rozměr slož cca					
100	Prostěradlo	140x220-260	2	3	35x30		-	jemovací nad 2cm
T-řě$ÓaSEřnad 2cm	-Nevytfídén! do 2% není považováno za neshodu		
101	Povlak na přikrývku	140x200	2	3	35x25					
102	Povlak na polštář	70x90	1	2	35x22					
110	Podložka	140x170	2	3	35X21					
120	Ubrus malý	110x110	2	2	27 x 27			-Nevytrlděnf do 1 % není považováno za neshodu		
121	Ubrus střední	14ĎX.140	"-2\		35 x3'5.	■ á	V.. .				
122	Ubrus velký (banketnl) ;	Sl40 x 18C	-	■2.	3	33>f23	$M.	:í .ji	: nad 1cm Yje^ěferoěru nebo plošně nad "i cm2			
130	Ručník	$5x85	;	/			i 4#Í21			-Nevytříděn! do 2% není považováno za neshodu		
131	Ručník froté		:	rf'?-'	2'. 4	mm	V	f*-				
132	Osuška froté	85 x Í40		T	2	"íixáS		považováno za neshodu			
133	Osuška Tetra	90x90	2	2	22x22					
134	Utěrka	50x60	-	2	48x15					
135	Ubrousek									
150	Plena	65x65	1	1	32x32					
170	Pytel na prádlo	55x100	1	2	27x25	podle barev a počtu pruhů				
180	Kryt kontejneru									
1

I
I

Kód	Název	Specifikace	
		sortimentu	skládání	třídění sortimentu	třídění
poškozeného	třídění nejakostně vypraného	žehlení	
			skladů po ose	skladů
napřič	Rozměr slož. cca					
200	Pyžamová blůza		i	2-1/3		-	označené číslem velikosti roztřidit podle těchto velikosti a
-	neoznačené velikostí	-	šev lemovací nad 2cm
-	šev spojovací nad 1 cm
-	chybějící knoflík
-	silně poškozený, nebo deformovaný nitěný knoflík
-	chybějící tkaloun
-	poškození nad 1cm v jednom směru nebo plošné nad 1cm2
-	roztřepení nad 1cm > ztráta pružnosti pružsnek
•Nevytflděnf do 3% není považováno za neshodu	-Nevytřídění do 2% není považováno za neshodu		
201	Pyžamové kalhoty		i	2						
210	Košile pacientská		i	2						
212	Košile otevřená - anděl		i	2						
215	Plášť pro návštěvy	Fazóna viz 304 v bílé barvě	i	2						
230	Župan		i	2-1/3						
232	Župan froté		i	2-1/3						
250	Pyžamová blůza dětská		i	1						
251	Pyžamové kalhoty dětské		i	1						
260	Košilka kojenecká		-	1						
262	Košilka denní dětská		-	1		i-V-				
270	Župan dětský		i	1		: • • i-	V".				
272	Tílko dětské	:	 				-1	1		1 ■■				
273	Punčocháče dětské		i	1						
283	Dupačky		i	1						
300	Košile operační	-	označené etiketou s logem RENATEX a čfslem velikosti 1,3,5 barvy hnědé
-	barva zelená	2	1		-označené číslem velikosti roztřídit podle těchto velikostí a - neoznačené velikostí	-	šev lemovací nad 2cm
-	šev spojovací nad 1cm
-	chybějící knoflík
-	chybějící tkaloun
-	poškození nad 1cm v jednom směru nebo plošné nad 1cm2
-	roztřepení nad 1cm
-	ztráta pružnosti pruženek
-Nevytřídění do 3% není považováno za neshoCu	-Nevytřídění do 2% není považováno za neshodu		
301	Halena operační		2	1						
302	Kalhoty operační		1	2						
303	Plášť operační překládaný		1	2						
304	Plášť operační - empir		1	2						
310	Šaty operační		1	2						
320	Čepice operační		-	-						
321	Maska (ústenka)		-	-						
324	Trenýrky operační		1	-						
2

1

Kód		Specifikace	
	Název	sortimentu	skládání	třídění sortimentu	třídění
poškozeného	třídění nejakostně vypraného	žehlení	
			skladů po ose	skladů
napříč	Rozměr slož. cca					
330	Prostěradlo operační	140 x 220 zelená	2	3	38x28		-	šev lemovacl nad 1 cm
-	poškozeni nad 0,5cm v jednom směru nebo plošné nad 0,5cm2
-	roztřepeni nad 1cm -Nevytřídéni do 2% nen( považováno za neshodu	-Nevytřídéni do 2% není považováno za neshodu		
331	Podložka operační	140 x 170 zelená	2	3	35x21					
340	Rouška malá	60 x 60 zelená	2	2	15x15					
341	Rouška malá s dírou	60 x 60 zelená (modrá, bílá)	2	2	15x15					
342	Rouška střední	90 x 90 zelená	2	2	23x23					
343	Rouška střední s dírou	90 x 90 zelená (modrá, bílá)	2	2	23x23					
344	Rouška velká	120 x 140 zelená	2	3	32x18					
345	Rouška velká s dírou	120 x 140 zelená (modrá, bílá)	2	3	32x18					
346	Kryt na instrument, stolek	50 x 75 zelený	1	1	25x38					
350	Catgut	70 x 120	2	2	18x30					
400	Košile lékařská		na^azónu	25x40			šev temovací nad 1cm
-	éeyspojovacl nad 1cm -chybějící knoflík /"silně poškozený, nebo deformovaný nitěný knoflík
-	chybějte! tkaloun
-	poškození nad 0,5cm v jednom směru nebo plošné nad 0,5cm2
-	roztřepení nad 1cm
-	ztráta pružnosti pruženek
-Nevytřídéni do 2% nen' považováno za neshodu	-Nevytřídéni do 1% není považováno za neshodu		
401	Halena lékařská		na fazóna	25x40	. :í'*				
402	Kalhoty lékařské		na puk 2 -1/3						
403	Plášť lékařský		na fazónu	25x40	; '				
410	Šaty sesterské		na fazónu	25 x 40					
411	Zástěra sesterská		m						
412	Halena sesterská		na fazónu	25x40					
430	šaty kuchyňské		na fazónu	25x40					
431	Zástěra kuchyňská								
440	Šaty mateřské		na fazónu	25X40					
501	Halena pracovní		2	1		-označené číslem velikosti roztřídit podle těchto velikosti		-Nevytřídéni do 2% není považováno za neshodu		
502	Kalhoty pracovní		1	2						
503	Plášť pracovní		na fazónu	25x40					
510	šaty pracovní		1	2						
511	Zástěra pracovní									
3

I
i