**Smlouva o spolupráci – 24/14/21/036S**

www.amosvision.cz   
office@inpublic.cz   
724 705 060

na pořízení/provoz dotykového panelu **ÁMOS** vision/Senior

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

**inpublic group s.r.o.**

IČ: 24852317, DIČ: CZ24852317  
se sídlem Mečislavova 164/7, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201447

zastoupená Ing. Zdeňkem Křížem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

**Sociální služby města Havlíčkova Brodu**

IČ: 70188467, DIČ: CZ70188467

se sídlem Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 189

zastoupená Mgr. Magdalénou Kufrovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

1. Objednatel tímto závazně objednává dotykový panel **ÁMOS** vision/Senior (dále jen „**hardware**“) s prodlouženou zárukou na dobu **4** let, včetně aplikace s licencí a souvisejících služeb (dále jen „**software**”).
2. Poskytovatel se zavazuje hardware dodat objednateli do 30.4.2024 a provést jeho instalaci včetně software.
3. Poskytovatel se zavazuje, že bude v případě objednávky Objednatelem po uplynutí doby 4 let i nadále poskytovat služby spočívající v podpoře a údržbě software za cenu, která nebude vyšší, než je uvedeno v Ceníku služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si přečetl a souhlasí s nimi.
4. Oprávněné osoby pro vzájemnou komunikaci:  
   Za Poskytovatele: Milan Mikš,  
   telefon: 777441747, email: milan.miks@inpublic.cz

Za Objednatele: Mgr. Magdalena Kufrová,

telefon: 728462989, email: kufrova@ssmhb.cz

1. Oprávněná osoba za Objednatele, jenž tuto Smlouvu podepisuje, prohlašuje, že je oprávněna zastupovat a zavazovat Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou a dále, že se zněním této Smlouvy souhlasí, a všechny údaje v ní uvedené jsou pravdivé a správné.
2. Počet hardware, které bude Objednatel využívat je **1 ks,** a to na adrese určené Objednatelem.
3. Objednatel převzetím a uhrazením ceny dle bodu č. 8 získává hardware do svého vlastnictví.
4. Cena za **hardware** včetně instalace a dopravy ve výši **111.487,60 Kč**, (cena bez příslušného DPH), tj. vč. DPH **134.900 Kč** bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.
5. Dodání podkladové desky pod hardware je zdarma.
6. Cena za **software** na 4 roky ve výši **32.231,40 Kč**, (cena bez příslušného DPH), tj. vč. DPH **39.000 Kč** bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.
7. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv.
8. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 01.02.2024 V Havlíčkově Brodě dne 08.02.2024

**za Poskytovatele** **za** **Objednatele**

Ing. Zdeněk Kříž, jednatel Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka

**SOFTWARE**

**Operační systém:** Linux

**1)** Na panelu je spuštěna aplikace ÁMOS, která zpřístupňuje požadované informace např. z internetu, online aplikací a nebo dalších externích zdrojů̊ a systémů.  
  
**2)** Panel může být doplněn o vzdálenou správu panelu a jejich digitálního obsahu, která umožňuje přehrávání médií (obrázky, videa, animace) na obrazovce panelu v době jeho nevyužívání. Panel je provozován a řízen bez nutnosti instalace jakéhokoliv software na straně uživatele.

**3)** Internetový prohlížeč̌ je zabezpečený s podporou záložek. Ovládání je zajištěno virtuální klávesnicí. Při delší neaktivitě dojde k automatickému přesměrování na domovskou stránku.

**4)** Úvodní obrazovka – grafika obrazovky je optimalizována pro dotykové ovládání a přehledně vede uživatele v obsahu, který se mu nabízí.

**5)** Přehled podporovaných formátů přehrávaných médií:

videa (mp4, avi), obrázky (jpg, png), webové stránky (HTML, PHP, ASP, JSP); streamované video.

**7)** Webová aplikace je součástí systému je webová aplikace, díky které máte možnost spravovat obsah panelu. Vkládat tak můžete dokumenty, obrázky, fotky, videa. Vše jednoduše a on-line. Například na den otevřených dveří lze využít celou plochu obrazovky pro jeden velký motiv s informacemi pro návštěvníky.

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Mobilní telefon, Webové stránky

Popis byl vytvořen automaticky**

**TECHNICKÉ INFORMACE**

**Hardware: Provedení:**

LCD + dotykový senzor materiál ocelový plech

rozlišení FullHD procesor min. intel QuadCore

orientace na výšku operační paměť min. 4 GB DDR4 SO-DIMM

pozorovací úhly 178° / 178° úložiště min. 128 GB mSATA SSD

sklo bezpečnostní kalené

dotykový senzor, kapacitní multitouch **Uchycení:**

povrchová úprava lakování montáž na stěnu

barevné provedení RAL 7016

provedení antivandal **Napájení:**

provozní podmínky 16/7 230 V / 50 HZ (odběr dle zvolené konfigurace od 90 W)

provozní teploty 0 °C až 40 °C

rozměry 1500x715x110mm

**Nastavení panelu ÁMOS ve WAN a LAN sítích:**

* Povolit panelu komunikaci s internetem pro zobrazení veškerého potřebného obsahu a jeho správnou funkčnost – viz schéma
* **Zajistit rezervaci (statickou) IP adresu pro panel, pro přihlášení do webové aplikace**
  + MAC adresa zařízení/PC: 🡪 dodáno po instalaci

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

**Elektrická přípojka a internet:**

k termínu instalace je nutné garantovat již připravené vedení elektrické energie (dostačující jedna zásuvka) a aktivní internetové konektivity (UTP kabel s konektorem nebo zásuvka RJ45), které je instalováno v místech tak, aby bylo obrazovkou esteticky zakryto. Napájení́ 230 V doporučujeme se samostatným jištěním 10 A, vedené́ kabelem CYKY 3x1,5.  
Elektrickou přípojku a vedení internetu si připravuje Objednatel a to tak, aby bylo připravené do data instalace. Je možné́ využit stávající́ zásuvky 230 V, které́ jsou v blízkosti do 2 m od místa, kde bude panel umístěn a nebude nijak zasahovat do podkladové́ desky nebo panelu. V rámci instalace bude trasa k zásuvce tzv. vylištována našimi techniky. To samé platí pro internetovou zásuvku. Doporučená rychlost internetu ideálně 10+ Mbps. Při využití Wi-Fi je potřeba zajistit co nejblíže access point k panelu.

**Rozměry pro přípravu místa:**

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Multimediální software, software

Popis byl vytvořen automaticky