|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS | | | |
| MHG 862 | Hlásič multisenzorový interaktivní | 4 | ks |
| MHG 862i | Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem | 4 | ks |
| MHY 734 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 8 | ks |
| MHA 141 | Hlásič tlačítkový adresovatelný | 3 | ks |
| MHY 923 | Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici | 1 | ks |
| MHY 924 S | Siréna ROLP/R/D s vestavěným modulem MHY 924 bez akumulátoru | 3 | ks |
| (MHY 909,910, 924) | Aku 8,4V,200mAh | 3 | ks |
| MHU 117 | Modulární analogová adresovatelná ústředna. | 1 | ks |
| DPE-1 | Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO | 1 | ka |
| DMA-1 | Deska master, pro síťování ústředen a tabel | 1 | ks |
| DLI-1 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | 2 | ks |
| DVV-3 | Deska vstupně/výstupní, 6xIN, 12xOUT | 1 | ks |
| DVV-5 | Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 8xOUT | 1 | ks |
| MHY 919 | Obslužné pole požární ochrany - OPPO | 1 | ks |
| MHS817 | Tablo obsluhy k MHU 116, MHU 117 | 1 | ks |
| Aku 12V,40Ah | Aku 12V,40Ah, max. dob. proud 10A rozměry: 197x165x170mm | 2 | ks |
| MHG 862 | Hlásič multisenzorový interaktivní | 14 | ks |
| MHY 734 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | 14 | ks |
| MHA 142 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | 12 | ks |
| ROLP/R/D | Siréna 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, | 29 | ks |
|  | Odpor 22k ohm, 4W pro zakončení linky sirén. | 3 | ks |
| MHS 409 | Svítidlo sig., IP 40 | 6 | ks |
| Integrace do C4 | | | |
| SW-CULIT116 | C4 ovladač zařízení pro 1x ústřednu EPS Lites MHU 116/117 | 1 | ks |
| GNOME232 | GNOME232 - Převodník Ethernet RS232 | 1 | ks |
| Zařízení dálkového přenosu - objektové přenosové zařízení | | | |
| STX 23A/F/D RS485, výrobce: Radom Pardubice (instalace v 01/2020)  Revize a kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti za provozu tohoto zařízení zajišťuje RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o., Úslavská 184/4, 326 00 Plzeň | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PZTS | | | |
|  | ústředna Galaxy GD 520 | 1 | ks |
| PO26-B | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 | 1 | ks |
| G8 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 2 | ks |
|  | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | 1 | ks |
|  | Infrapasivní detektor s zrcadlovou optikou, dosah min. 8 m, úhel 90 stupňů. Napájení 12 Vss. Spotřeba 12Vss / 10 mA. | 1 | ks |
|  | Infrapasivní detektor s zrcadlovou optikou, dosah s spec. čočkou min. 15 m, úhel 60 stupňů. Napájení 12 Vss. Spotřeba 12Vss / 10 mA. | 2 | ks |
|  | PIR detektor stropní s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 11m | 2 | ks |
|  | Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový | 16 | ks |
|  | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž | 10 | ks |
|  | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi | 7 | ks |
|  | Magnetický kontakt (dveře, okna) | 517 | ks |
|  | Tísňové tlačítko vyklápěcí | 3 | ks |
|  | Magnetický kontakt (trezor) | 4 | ks |
|  | Otřesové čidlo (trezor) | 4 | ks |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E080-08 | Nový systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného spoje. Modul slouží pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředen Galaxy Dimension programy DSI nebo SPRÁVCE GALAXY v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP. | 1 | ks |
| SPRÁVCE GALAXY | Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen GALAXY. Verze programu, která zahrnuje všechny ústředny Galaxy včetně řady Galaxy Flex. | 1 | ks |
| YY0-0010 | Přídavný HW klíč pro programy Spravce Galaxy a DSI. | 1 | ks |
| SPIKEYG3-P | Paměťový klíč SPIKEYG3-B s naprogramovaným požadovaným firmware | 1 | ks |
| GXYSMART | Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran. | 1 | ks |
| GXYSMART TCPIP | Volitelný plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního modulu GXYSMART. | 1 | ks |
| GXYSMART LATIS | Komunikační interface pro objektové vysílače FAUTOR | 1 | ks |
| PSBEN10A12E/LCD | Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, LCD disp.,prostor pro AKU 65Ah. | 4 | ks |
| KRYT Z40 | Kovový univerzální ¡ednoprostorový kryt pro zdroj a akumulátor 40Ah. | 1 | ks |
| UT12650 | Akumulátor 12V 65Ah | 2 | ks |
| UT12380 | Akumulátor 12V / 38Ah | 3 | ks |
| CP045-00 | Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu | 1 | ks |
| MK7 | LCD klávesnice. | 2 | ks |
| G8 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy. | 44 | ks |
| C080 | Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček. | 6 | ks |
| 026422.87 | Čtečka Mifare Accentic | 9 | ks |
| C079-2 | Modul v krytu s obousměrnou komunikací s bezdrátovými prvky GD, max.16/24 . | 4 | ks |
| DODT800GY-B | Bezdrátový MG kontakt a univerzální vysílač pro Galaxy GD a Flex. | 7 | ks |
| S3045 | Tísňové NC tlačítko výklopné bez paměti poplachu | 3 | ks |
| N033330 | PIR detektor se zrcadlovou optikou | 70 | ks |
| N033441 | Duální detektor VIEWGUARD | 12 | ks |
| FX360 | PIR detektor stropní | 1 | ks |
| IMPAQ GLASS BREA | Ketektor tříštění skla | 82 | ks |
| MAS-TH | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 4. | 20 | ks |
| ART1490CR | Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená | 29 | ks |
| C4 | | | |
|  | C4 Server SW-C4STD - Standard, bez driveru | 1 | ks |
|  | C4-SW-CUGXYS, komunikační server pro 1x GalaxyGxySmart - EZS | 1 | ks |
|  | Server RX2540, 2xXeon, 32GB RAM, Wind2016ESS | 1 | ks |
|  | FSC HDD1000 - pouze do serveru FSC | 2 |  |
|  | Stanice Fujitsu Esprimo P757/E90+, i7, 16GB RAM, 4x DVI výstup, Win10 | 1 | ks |
|  | LCD 24" Fujitsu E24-X TS Pro, 1920x1200, DP/VGA/DVI, černý, IPS, mat | 1 | ks |
| Poplachový a přenosový systém - ATS | | | |
| Objektové zařízení PZR-1,  (instalace 1/2020)  Revize, prohlídky a funkční zkoušky tohoto zařízení provádí Trade FIDES, a.s., Sládkova 187/2, 326 00 Plzeň, | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV | | | |
| EATON  5PX3000iRTN | Záložní zdroj UPS 5PX, 3000VA/2700W, tower / rack 2U model, včetně LAN karty | 1 | ks |
| EATON  5PXEBM72RT2U | Externí bateriový modul (EBM) pro UPS 5PX 3000VA, 2U | 4 | ks |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EATON  5PX2200ÍRT | Záložní zdroj UPS 5PX, 2200VA/1980W, tower / rack 2U model | 2 | ks |
| EATON  5PXEBM48RT | Externí bateriový modul (EBM) pro UPS 5PX 1500/2200VA, 2U | 4 | ks |
| NETWORK-MS | Síťová karta MS Web/SNMP pro UPS Eaton 5P, 5PX, 9130, 9PX, Evolution, EX, 93E | 2 | ks |
| 28MP | Switch Cisco SG350-28MP, , 24 x 10/100/1000 (PoE+) | 4 | ks |
| 24MP | Switch Cisco SG350X-24MP, 24 x 1Gb, PoE+. | 1 | ks |
| HPA | Transceiver SFP, 1000Base-LX, SM, | 8 | ks |
| SFP-10G | Cisco SFP-10G-SR | 2 | ks |
| DAHUA | kamera IPC-HDBW5431EP-ZE, ePoE Dome 4MPx, WDR 120 dB | 14 | ks |
| DAHUA | kamera IPC-HDBW5631RP-ZE, ePoE Dome 6MPx, STARVIS, WDR 120 dB | 38 | ks |
| DAHUA | kamera venkovní IPC-HFW5831 EP-ZE, ePoE Kompakt 4K/8M, STARVIS, H.265+ | 15 | ks |
| DAHUA | kamera venkovní otočná SD50230U-HNI speeddome, 2 MPx, 30x Zoom, PoE+ | 1 | ks |
| Server FUJITSU | PY RX2540 M5, "Rack based server 19" (2U) | 1 | ks |
| Prac. Stanice | Fujitsu CELSIUS J580 | 1 | ks |
| Prac. Stanice | Fujitsu ESPRIMO D538/E94+ | 2 | ks |
| Neovo | PD-55 - Videowall 55", 1920\*1080 Full HD | 2 | ks |
| Fujitsu | LCD 24" Fujistu E24-8 TS Pro, 1920x1080 | 4 | ks |
| 1126 | Trafo 230V/24V JBC E4050-1126 320VA | 1 | ks |
| 16B/1 PL7 | Jistič 16B/1 PL7 | 3 | ks |
| Integrace do C4 | | | |
| C4-SW-CUACC5 | C4-SW-CUACC5, kom.server pro kameru do Avigilon Control Center 5 | 68 | ks |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nouzové osvětlení |  |  |
| Nouzové svítidlo s akumulátorem | 10 | ks |