# TIPSEXÍ NABÍDKA

Baarova 374

252 30 Řevnice

Tel.: +420602342788

E-mail: infotipex@gmail.com

PRO:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sportovní zařízení města Příbram | ČÍSLO: | NT05016 |
| Mgr. Jan Slaba | DATUM: | 08.02.2024 |
| Legionářů 378261 01 Příbram VII | VYŘIZUJE: | Ing. Jiří Matoušek |
| TEL.: 318 626 649 | TEL.: | +420 602 342 788 |
| FAX: 318 623 815 | FAX. |  |
|  | E-MAIL: | infotipex@gmail.com |

Vážený pane řediteli, na základě Vaší poptávky nabízíme

Oprava řídící jednotky Monitron výměnným způsobem za systém RSC - kompresory GEA Grasso RC412

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICE ČÍSLO ZBOŽÍ  | NÁZEV A POPIS | MNOŽSTVÍ | CENA / MJBEZ DPH | CENA CELKEMBEZ DPH |
| 001002003004 | #TYF)!#Typ!#TYP!#-ryp! | Řídící jednotka RSC ( PLC + ovládací panel )Demontáž, montáž, odzkoušení ( pro dva kusy )Dálkového sledování,ovládání a monitorování tří kompresorů, včetně modulu zasílání SMS zprávNapojení kompresorů do systému dálkové správy | 1 kpl1 kpl1 ks3 ks | 181 850,00 Kč19 800,00 Kč59 300,00 Kč4 300,00 Kč | 181 850,00 Kč19 800,00 Kč59 300,00 Kč12 900,00 Kč |

 CELKEM BEZ DPH: 273 850,00 Kč

 CELKEM DPH 21% 57 508,50 Kč

 CELKEM VČETNĚ DPH: 331 358,50 Kč

Termín dodání cca 6 týdnů od data objednání

Platební podmínky

* dle domluvy

Způsob a místo dodání

* na zimní stadion Příbram

Platnost nabídky

* do 31.3.2024

Záruka

24 měsíců

Cena se rozumí včetně demontáže, montáže, odzkoušení a uvedení do provozu popis .

1. Demontáž stávající řídicí jednotky Monitron.
2. Instalace nového řídicího systému RSC

Nová řídicí jednotka je vybavena řídicím systémem Siemens — Simatic S7-1200/ET200SP.

Stávající měřicí a ovládací obvody budou přepojeny na nové katry I/O. Veškeré řídící, ovládací i ochranné funkce budou

NT05016 Tip-Ex s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302932, Strana 1 z 2

IČO:7549563, DIČ:CZ07549563

O Soft-4-Sale

# TIP\*EX' NABÍDKA

Baarova 374

252 30 Řevnice

Tel.: +420602342788

E-mail: infotipex@gmail.com

zachovány, nové přibývají funkce odregulování výkonu od regulátoru elektrické energie.

Sledováni a ovládáni kompresoru je z nového dotykového ovládacího panelu 7". Základní ovládání (Start/Stop) kompresoru je na hlavní obrazovce, společné s přehledné zobrazenými měřenými a monitorovanými hodnoty kompresoru. V obrazovce nastavení parametrů lze po přihlášeni oprávněné obsluhy zadávat požadované parametry kompresoru. V servisní obrazovce jsou pak k dispozici parametry sloužící výhradně k potřebám servisním technikům a výrobci kompresoru.

3/ Popis řídicí jednotky RSC

* Na obrazovce můžeme vidět, zda je kompresor v chodu nebo ve stopu. Režim kompresoru (manlaut) volíme pomocí tlačítka režim.
* V černých polích lze vidět měřené hodnoty, v zelených polich pak nastavené parametry.
* Nastavení parametrů probíhá pod barevnými tlačítky na pravé straně. dálková správa řídicího systému kompresorů
* Možnost dálkového sledování a ovládání a monitorování obou kompresoru nabízíme instalaci ruoteru vzdálené správy

Ewon. Tato varianta nabízí možnost zasílání SMS zprávvybraných poruchových a provozních stavů

S pozdravem Ing.Jiří Matoušek jednatel společnosti

NT05016 Strana 2 z 2

Tip-Ex s.r.o., vedená u Méstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302932,

IČO:7549563, DIČ:CZ07549563

@ Soft-4-Sale