Příloha č. 1 Technická specifikace

Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup nového serveru pro hlavní budovu

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVER** | |
| Provedení a určení | Nový server 2U Rack |
| Procesor | min. 16 jáder, min.2,4 Ghz, min. 24M Cache |
| Síťová karta | 2x Min. Dual port 10/25 GbE SFP+ |
| RAM | Min. **8x** 8 GB RDIMM, min 3200MT/s |
| Vzdálená správa serveru | Licence pro zabudovaný ovladač vzdáleného přístupu, který umožňuje správcům monitorovat, spravovat, aktualizovat, řešit problémy a opravovat server z jakéhokoliv místa a bez použití zprostředkovatelů, např. iDRAC9, Enterprise 15G |
| Úložiště | **2x** min. 480GB SSD SATA 2.5in Hot-plug AG Drive |
| Úložiště | **2x** min. 12TB HDD SAS 12Gbps, min. 7.2K, 3.5in Hot-Plug |
| Napájení | 2x Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), min. 700W |
| **SOFTWARE** | |
| Požadované licence | 1x Windows Server 2022 Standard Edition, 16CORE, Multi Language |
| **ZÁRUKY** | |
| Požadované záruky | Min. 36 měsíců ProSupport and Next Business Day Onsite Service |