## TeS, spol. s r.o. Chotěboř

r•

***Nabídka na dodávku a montáž gastronomického zařízení***

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

Držite l cert ifi k átů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

###### AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži

**Datum:** 2s.s.2011 T

Referenčnl výrobek Typ Rozměry Napětí Ks

Cena bez

DPH po DPH 21% Cena vč. DPH

A1 Kávovar pákový - **dodávka dodavatele kávy** 1 o o o o

A2 Mlýnek na kávu - **dodávka dodavatele kávy** 1 o o o o

A3 Pokladna - **dodávka investora** 1 o o o o

Mycí stůl, lisovaný dvoudřez 300x500x300mm, prolamovaná

A4 Ipracovní deska, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, I KSVK I 1500x650x900 I I 1 I 13929 I 13 929 I 2 925 I 16 854

celonerezové rovedení, v· škově stavitelné nožičk

AS IStojánková vodovodní baterie Raf 1 1 350 1 350 284 1 634 Myčka nádobí a skla, velikost koše 500\*500 mm, kapacita až

720 tal. / hod. = 40 košů/hod., automatický dávkovač

oplachového a mycího prostředku , ve výbavě koš volný, koš na

A6 !talíře , koš na příbory, pro talíře do průměru 380 mm, mycí I co 501 I 600x610x830 I 230V/2,8 kW I 1 I 37 101 I 37 701 I 7 917 I 45 618 cyklus 90/120-180 s., **dvouplášťové provedení, spotřeba 2,4**

**lt vody/ cyklus , nerezové filtry v mycí vaně, magnetický**

 **s ínač dvířek**

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, 2x police pod

A7 Ipracovní deskou, zabudovaný knock box v desce, vestavěný KSPT I 1700x650x900 I 1 I 30 263 I 30 263 6 355 36 619 ostřik sklenic, zadní lem, celonerezové provedení, výškově

I I I I

 stavitelné nožičk:t:, Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované chlazení zajišťující

A8 Irychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří,I UR 200 GS I 600x600x845 l 230V/0,15kWI 1 I 11 601 11 601 I 2 436 I 14 037 digitální termostat , automatické odtávání, 2x výškově

I

nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní

 rozsah o·c až +8°C,

Výrobník ledu, kalíšky 31x32 mm/ 14 g, maximální výkon

A9 I 37kg/24h. Kapcita zásobníku 16kg, chladivo R 404a, I SL 70 I 497x592x797 I 230V/0,3kW I 1 I 2s 110 I 25 110 I 5 273 I 30 383

 maximální teelota okolí +10/+43°C

Pracovní stůl skříňový s křídlovými dvířky, police, dřez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 l 300x340x200mm, prolamovaná pracovní deska, zadní lem, Iv· škovš stavitelné nožičk | KSSUPK | I | 1300x650x900 | I | I | 1 | I | 15 883 | I | 16 883 | I | 3 545 | I | 20 429 |
| A11 IStojánková vodovodní baterie | Raf |  |  |  |  | 1 |  | 1 350 |  | 1 350 |  | 284 |  | 1 634 |

Chladící vitrína pultová, ventilované chlazení, objem 120 litrů,

A 12 vestavěný agregát, chladivo R 600a, automatické odtávání, RTW 120 696x568x686 230V/O, 16kWI 1 I 1s 111 I 15 111 I 3173 I 18 284 digitální termostat, přední oblé sklo, prosklené boky, 2

1 I I I

nastavitelné police, zadní posuvn -dvířka, led osvětlení vitríny

• i:? '-

 ~~2~~

F• ,.-...\_,. , I

- ·•

-

-z

Nabídka na dodávku a mol).t stronomickéhozařízení - AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži Strana 1/ 3

*T (* r *(* r• r• - r• r• -- - -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKCE : | Praha | - CAMP - Recepce v pasáži |
| **Datum:** | **26.5.2017** |  |

## TeS, spol. s r.o. Chotěboř

### TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

***Nabídka na dodávku* a *montáž gastronomického zařízení***

poz. I

Referenční výrobek

Typ

Rozměry

Napětí

Ks I

Cena bez

I

**DeH** 00

**Cffla*m***

**DeH**

'°I DPH 21% I

Cena vč. DPH

Chladící vitrína pultová, ventilované chlazení, objem 160 litrů,

I I I

**slevě/kus slevě**

# I

**A 13** vestavěný agregát, chladivo R 600a, automatické odtávání, RTW 160 874x568x686 j230V/O,16kWI 1 16 911 16 911 3 551 20 462 digitální termostat, přední oblé sklo, prosklené boky, 2

1 I I I I I I

nastavitelné police, zadní posuvné dvířka, led osvětlení vitríny

Chlazený stůl, třísekcový, 1xsekce = 2x zásuvka , celkem 6x zásuvka, objem 452 litrů, chlazení s nucenou cirkulací vzduchu, pracovní teplota -2°C až +8°C při okolní teplotě 38°C, chladící kompresorová jednotka včetně výparníku umístěna

A 14 mimo chlazenou komoru, tlakově vstřikovaná polyuretanová ICMFP-180- I

1 GN HHH

izolace o síle 80 mm a hustotě 40 kg/m3, akustický alarm v

případě zapomenutých otevřených dveří, dveře se samozavíracím systémem a fixací v otevřené poloze 90°, elektrinicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s dí itální ukazatelem

1792x700x850 I

230V/0,4kW I 1 I 56 2so I 56 250 I 11 813 I 68 063

A15 IFiltr, max provozní tlak 8,6 barů, provozní teplota 4-30°C Purity C50 1 2 772 2 772 582 3 354

Výdejník horké vody 15 litrů, Elektrický ohřívač pro okamžitou dodávku vařící vody.rozsah teploty 99-100°C, Kapacita 150 šílků za hodinu, doba ohřevu plného objemu 40 minut, doba zpětného ohřevu 2,5 šálku za minutu, Voda se dávkuje jednoduchým stlačením páčky, přístroj má automatické doplňování. , neboť se použije pouze nezbytně nutné množství

A 16 Ivody. patentovaný komorový systém bez úniku páry snižuje KA 15 390x300x600 2,4kW/230V I 1 I 64 soo I 64 800 13 608 78 408 provozní náklady, automat pro stálou dodávku vařící vody,

I I I I I

dotekové tlačítko pro snadnou obsluhu, dvoukomorový systém s nádržkami z nerezové oceli ponechává odělenou studenou a vařící vodu, bez úniku páry, která je využívána pro další ohřev, vysoce kvalitní izolace z polykarbonátu, bílý smaltovaný ocelový kryt

A17 !Gumová rohož s kruhovými oky - **dodávka stavby**

Vinotéka, možnost rozdílné teploty v horní a dolní části vinotéky, ventilovamé chlazení, automatické odtávání, digitální termostat

29 904

 ·

Nabídka na dodávku a montáž gastronomickéh Ri eh fl.DÁ : Praha - CAMP - Recepce v pasáži Strana 2/ 3

**TeS, spol. s r.o. Chotěboř**

#### Zednická 558, 583 01 Chotěboř

***Nabídka na dodávku a montáž gastronomického zařízení***

**'**

#### TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

###### AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži

**Datum: 26.5.2017** li

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poz.** | **Referenční výrobek**Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, nerezová, 1x plné dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C,***Kontrolní mezisoučty*** | **Typ** | **Rozměry** | **Napětí** | **Ks** | **Cena bez DPH po slevě/kus** | **Cena bez DPH po slevě** | **DPH 21%** | **Cena vč. DPH** |
| **X2** | UR 600 S | 770x695x1890 | 0,2kW/230V | 1 | 22 131 | 22 131 | 4 648 | 26 779 |
|  |  |  |  |  |  | ***340 877*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cenová rekapitulace** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena za technologii bez DPH po slevě celkem** |  |  |  |  | **340 877** |  |  |
|  | **Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení** |  |  |  | **22 725** | 4 772 | 27 497 |
|  | **Dodávka celkem bez DPH** |  |  |  |  |  | **363 602** |  |  |
|  | **DPH 21**% **celkem** |  |  |  |  |  |  | **76 356** |  |
|  | **Dodávka celkem vč. DPH** |  |  |  |  |  |  |  | **439 958** |

*Komentář k cenové nabídce :*

#### Platnost cenové nabídky do : 30. 6. 2017

**Naše společnost je plně připravena s Vámi spolupracovat na přípravě a realizaci této zakázky. Nabízíme Vám naše více než 22-ti leté zkušenosti z oblasti projekce, montáže a servisu velkokuchyňských zařízení. Přiložená referenční**

**listina je určitě jedním z dokladů deklarujících našich technickou způsobilost.**

Nabídka na dodávku a montáž gastronomického zařízeni - AKCE : Praha - CAMP - Recepce v pasáži Strana 3/ 3