**Příloha číslo 1: Sumář výsadby a způsobu výsadby jednotlivých dřevin**

Sumář výsadby a způsobu výsadby v období od 20.3.2024 do 30.4.2024

*První zalesnění – jaro 2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **porost** | **ha** | **ha** | **HS** | **SLT** | **LVS** | **dřevina** | **ks** | **sadbovač** | **výšková třída** | **příprava půdy** | **způsob výsadby** | **Poznámka-oplocenky, bm** |
| 23C0 | 0,11 | 0,11 | 403 | 3C1 | 3 | DBZ | 1250 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Vedle homole 160** |
| 24D0 | 0,27 | 0,20 | 403 | 3C1 | 3 | DBZ | 2300 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Naproti maring.150** |
|   |   | 0,07 |   |   | 3 | DBZ | 800 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Zadní malá 120** |
| 24E0 | 0,11 | 0,04 | 433 | 3B4 | 3 | DBZ | 450 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Vedle opl. 100** |
|   |   | 0,07 |   |   | 3 | DBZ | 800 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Luďovo pos. 140** |
| 26B0 | 0,22 | 0,09 | 445 | 3B1 | 3 | JD | 400 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **U cesty 120** |
|   |   | 0,13 |   |   | 3 | JD | 590 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **U cesty 150** |
| **Celkem** | **0,71** | **0,71** |  |  |  |  | **6590** |  |  |  |  |  |

*Opakovaná výsadba – jaro 2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **porost** | **ha** | **ha** | **HS** | **SLT** | **LVS** | **dřevina** | **ks** |  **sadbovač** | **výšková** | **Příprava** | **způsob** | **Poznámka-oplocenky**  |
| **třída** | **půdy** | **výsadby** |
| 28E1b | 0,14 | 0,14 | 423 | 3K4 | 3 | BO | 1400 | QP | 26-35 | NE | Sazeč | **U cedulí** |
| 27C1a | 0,15 | 0,15 | 401 | 3C1 | 3 | BO | 1500 | QP | 26-35 | NE | Sazeč | **U školní lavice** |
| 19A1 | 0,30 | 0,30 | 441 | 3B4 | 3 | SM | 1500 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Kráter nahoře** |
| 22D1 | 0,50 | 0,50 | 443 | 3S4 | 3 | BO | 4500 | QP | 26-35 | NE | Sazeč | **Ypsilonka 2 plochy** |
| 19A0 | 0,02 | 0,02 | 443 | 3S4 | 3 | SM | 100 | QP | 26-35 | NE | Sazeč | **Bagrovaná** |
| **Celkem** | **1,11** | **1,11** |  |  |  |  | **9000** |  |  |  |  |  |

Sumář výsadby a způsobu výsadby v období od 1.10.2024 do 31.10.2024

*První zalesnění – podzim 2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **porost** | **ha** | **ha** | **HS** | **SLT** | **LVS** | **dřevina** | **ks** | **Sadbovač** | **výšková třída** | **příprava půdy** | **způsob výsadby** | **Poznámky-oploc.bm** |
| 20A0 | 0,29 | 0,29 | 443 | 3S4 | 3 | DBZ | 3300 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Číslovaný porost 280** |
| 23C0 | 0,50 | 0,25 | 443 | 3S4 | 3 | DBZ | 2900 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Homole 270** |
|   |   | 0,15 |   |   | 3 | BO | 1500 | QP | 26-35 | NE | Sazeč |  |
|   |   | 0,10 |   |   | 3 | MD | 370 | QP | 36-50 | NE | Sazeč |  |
| 27A0 | 0,15 | 0,15 | 403 | 3A4 | 3 | DBZ | 1700 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Nad seníkem 190** |
| 24E0 | 0,03 | 0,03 | 443 | 3B4 | 3 | DBZ | 350 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Malá u rekon. 80** |
| 24F0a | 0,35 | 0,25 | 425 | 3O1 | c | DBZ | 2900 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **U jezírka 220** |
|   |   | 0,10 |   |   | 3 | DBZ | 1100 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **160** |
| 24F0b | 0,09 | 0,09 | 405 | 3C1 | 3 | DBZ | 1000 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Hrana rezervace 130** |
| 24G0 | 0,07 | 0,07 | 443 | 3B4 | 3 | MD | 200 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Vpravo za altán. 130** |
| 25A0 | 0,07 | 0,07 | 443 | 4B3 | 3 | JD | 300 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Za hájenkou 120** |
| 25D0 | 0,09 | 0,09 | 406 | 3C1 | 3 | TR | 40 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Skála-individuál.** |
| 26C0 | 0,35 | 0,35 | 445 | 4B3 | 3 | SM | 1900 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Nad višňovkou** |
| 26D0 | 0,13 | 0,13 | 426 | 4O1 | 3 | SM | 700 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **U jasanů** |
| 26E0 | 0,43 | 0,43 | 443 | 3B1 | 3 | SM | 2300 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **4 plochy** |
| **Celkem** | **2,55** | **2,55** |  |  |  |  | **20560** |  |  |  |  |  |

*Opakovaná výsadba – podzim 2024*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **porost** | **ha** | **ha** | **HS** | **SLT** | **LVS** | **dřevina** | **ks** | **způsob pěst.** | **výšková** | **Příprava** | **způsob** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **třída** | **půdy** | **výsadby** |   |
| 23B1 | 0,50 | 0,25 | 403 | 3C1 | 3 | BO | 2500 | QP | 36-50 | NE | Sazeč | **Pruh nad silnicí** |
|   |   | 0,25 |   |   |   | MD | 850 | QP | 36-50 |   |   |  |
| **Celkem** | **0,50** | **0,50** |  |  |  |  | **3350** |  |  |  |  |  |

**2. Příloha číslo 2: Ochrana kultur proti buřeni – označení porostu a jeho výměra**

**Ochrana kultur proti buřeni - mechanicky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **celoplošně** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Porost** | **ha** |  | **Porost** | **ha** |  | **Porost** | **ha** |  | **Porost** | **ha** |  |
| 27A1b | 0,49 |  | 25D1a | 0,80 |  | 24E1b | 0,95 |  | 28B1a | 0,64 |  |
| 27C1b | 0,18 |  | 25D1b | 0,76 |  | 24F1e | 0,37 |  | 28E1b | 0,26 |  |
| 27C1a | 0,43 |  | 19A0 | 0,24 |  | 24F1c | 0,10 |  | 23C1d | 0,34 |  |
| 27C0 | 0,13 |  | 19A1 | 0,34 |  | 26B1b | 0,26 |  | 23C1a | 1,05 |  |
| 26A1a | 0,16 |  | 26E1d | 0,72 |  | 24D1b | 0,44 |  | 23C1c | 0,30 |  |
| 26D2 | 0,07 |  | 26E1b | 0,48 |  | 24C1 | 0,33 |  | 23D1 | 0,11 |  |
| 26B1a | 0,40 |  | 26E1e | 0,21 |  | 24C0 | 0,30 |  | 22C1 | 0,18 |  |
| 26F1a | 0,28 |  | 27C0 | 0,12 |  | 24B0 | 0,24 |  | 22D1 | 0,77 |  |
| 25B1b | 0,40 |  | 27C1a | 0,37 |  | 26E1a | 0,09 |  | 21C1a | 1,13 |  |
| 25A1b | 0,26 |  | 27C0 | 0,09 |  | 24F1d | 0,03 |  | **Celkem** | **4,78** |  |
| 25B1a | 0,35 |  | 27A0 | 0,06 |  | 21C0 | 0,86 |  |  |  |  |
| 25B0 | 0,08 |  | 27B0 | 0,18 |  | 22D0 | 0,21 |  |  |  |  |
| 25C1a | 1,20 |  | 27B1c | 0,11 |  | 23B0 | 0,12 |  |  |  |  |
| 25C1d | 0,07 |  | 24A1 | 0,18 |  | 24C0 | 0,38 |  |  |  |  |
| 25C1c | 0,33 |  | 27B0 | 0,03 |  | 245D0 | 0,37 |  |  |  |  |
| 25C1b | 0,13 |  | 28F1c | 0,12 |  | 26F0 | 0,75 |  |  |  |  |
| 24G1d | 0,18 |  | 21B1a | 0,09 |  | 23C0 | 0,11 |  |  |  |  |
| 24G1e | 0,23 |  | 20C1a | 0,34 |  | 24D0 | 0,27 |  |  |  |  |
| 26F1b | 0,09 |  | 24F1d | 0,20 |  | 21D1 | 1,81 |  |  |  |  |
| 24G1a | 0,08 |  | 20D1a | 0,25 |  | 21B1a | 0,19 |  |  |  |  |
| 24G1b | 0,26 |  | 20B1 | 0,21 |  | 19A1 | 0,44 |  | **Sumář** | **ha** |  |
| 24F1b | 0,67 |  | 20A1 | 0,20 |  | 20C1a | 0,47 |  | **Celkem** | **28,23** |  |
| 24F1f | 0,44 |  | 21B1a | 0,18 |  | 24E0 | 0,11 |  |  |  |  |
| 24E1a | 0,54 |  | 26A1a | 0,30 |  | 26B0 | 0,22 |  |  |  |  |
| **Celkem** | **7,45** |  | **Celkem** | **6,58** |  | **Celkem** | **9,42** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |