**Příloha č. 1 – Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky – Vybavení pro posilovnu a tělocvičnu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Název položky** | **Specifikace položky** | **Požadovaný počet kusů/balení**  | **Dodavatelem nabízené plnění**(název výrobku, výrobce) | **Nabídková cena bez DPH za kus/balení** | **Nabídková cena bez DPH celkem** |
| **1** | **Badmintonové rakety** | Materiál: carbon + hliníkFlexibilita: středníDélka: 67 cm\*Váha: max. 83 gSíla výpletu: 10–11 kg\*Šířka rukojeti: G | 20 kusů | FUSIONTEC 970 MODRO/ZELENÁ BADMINTONOVÁ RAKETA WISH | 325 | 6500 |
| **2** | **Badmintonové míčky** | Barva: žlutý s modrým pruhemMateriál: plastmin. 6 kusů v balení | 10 balení | Mavis 350 žluté/rychléYonex  | 270 | 2700 |
| **3** | **Stůl na stolní tenis** | určen pro vnitřní použitískládací systém velikost stolu: 153 × 75 × 72 cm\* tloušťka desky min. 19 mmvyztužující rám min. 50 mmvybaven kolečky pro převozbez síťkypro středně pokročilé a pokročilé hráčebarva: odstín modréodpovídá parametrům ITTF | 2 kusy | STŮL NA STOLNÍ TENIS S5-73E - MODRÝSPONETA | 15499 | 30998 |
| **4** | **Rakety na stolní tenis** | hmotnost rakety: 150 g\*kontrola(ovládání): min. 91rychlost: min. 70 točivost: min. 70tvrdost: střednítloušťka potahu: min. 1,5 mm výkonnostní typ: rekreačníodpovídající parametrům ITTF | 8 kusů | PÁLKA NA STOLNÍ TENIS WALDNER 700DONIC  | 599 | 4792 |
| **5** | **Síťka na stolní tenis** | vyrobena z odolné nylonové síťoviny uchycení: šroubovánínastavitelná výška a napnutíbarva: odstín modré | 2 kusy | SÍŤ NA STOLNÍ TENIS CHAMPSTIGA | 479 | 958 |
| **6** | **Vzpěračská platforma (olympijská)** | rozměr: 3x3m\*výška: 38 mm\*materiál: velmi silná gumaneklouzavý povrchocelový rám na obvodu gumyváha: 280 kg\* | 2 kusy | MFT-A024 VZPĚRAČSKÁ PLATFORMA K RIGU MARBO SPORT | 15999 | 31998 |
| **7** | **Koordinační tréninkový žebřík** | délka: min. 6 mpočet příček: min. 12šířka pole: min. 50 cmupevnění příček: napevnosoučástí balení i přenosný vak | 3 kusy | DK06 6 M TRÉNINKOVÝ ŽEBŘÍKHMS PREMIUM | 449 | 1347 |
| **8** | **Posilovací vak s vodou** | počet madel: min. 4 hmotnost: v rozmezí 2–23 kgpovrchový materiál: PVCvnitřní výplň: vodamožnost plnění: anorozměry: 75x20cm\* | 4 kusy | Vodní posilovací vak Fitbag Aqua SInsportline | 2299 | 9196 |
| **9** | **Stojan na posilovací vaky** | materiál: ocelrozměry: 64x66x155cm\*počet držáků: min. 8nosnost: min. 300 kghmotnost: max. 30 kg | 1 kus | BAG RACK STOJAN NA POSILOVACÍ VAKYStronggear | 5299 | 5299 |
| **10** | **Běžkařský trenažér se stojanem** | brzdový systém: vzduchovýdélka: 135 cm\*délka madla: 15 cm\*Ovládání zátěže: manuálníPočítač: anošířka: 60 cm\*váha: max. 50 kgvýška: max. 230 cm | 1 kus | STRONGSKI BEAST BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽÉR SE STOJANEMStronggear | 16499 | 16499 |
| **11** | **Olympijská osa 20 kg** | Materiál: chromovaná ocelmin. 4 jehličková ložiskaÚchopová část: délka 1 310 mm\*Nakládací část: délka 415 mm\* průměr 28 mm\*Vroubkovaná protiskluzová úprava IWF a IPF dvojité značení Průměr trnu na závaží: 50 mm\*Pevnost v tahu: min. 225 000 PSINosnost osy: max. 680 kgDélka osy: 2 200 cm\*Hmotnost: 20 kgdodávána včetně plastových uzávěrů | 3 kus | GO685 OLYMPIJSKÁ OSA 220CM x 50MM HMS PREMIUM | 3999 | 11997 |
| **12** | **Olympijská osa 15 kg** | Materiál: chromovaná ocelPovrch rukojeti: vroubkovanýmin. 4 jehlová ložiskaPrůměr úchopové části: 25 mm\*Hmotnost: 15 kgDélka: 2100 mm\*Délka trnu: 325 mm\*Maximální zatížení: 450 kgdodávána včetně plastových uzávěrů | 1 kus | GCF450 OSA PRO FUNKČNÍ TRÉNINK 210CM x 50MM HMS PREMIUM | 3369 | 3369 |
| **13** | **Držák (stojan) na olympijské tyče** | Podstava: 38 x 38 cm\*Šířka jednoho otvoru: 52 mm\*Výška jednoho otvoru: 150 mm\* držák pro min. 4 ks tyčí | 1 kus | PRO STOJAN NA 9 OS STRONGGEAR | 1749 | 1749 |
| **14** | **Deska pro multisměrovou tyč** | deska s víceosým kloubem, který je zakončen držákem pro olympijskou osu (případně osu s průměrem do 28 mm) a okem pro provlečení tréninkového lana Materiál: ocelRozměry: délka: 35 cm\*šířka: 35 cm\*Vnitřní průměr držáků osy: 30 mm a 51 mm\*min. 4 montážní kotvy jako součást baleníHmotnost: max. 6 kg | 1 kus | UCG01 DESKA PRO MULTISMĚROVOU TYČ (LANDMINE) HMS | 1399 | 1399 |
| **15** | **Uzávěry na olympijskou osu** | Materiál: hliníkPrůměr osy: 50 mm\*Počet kusů v balení: min. 2Barva: stříbrná | 6 balení | ZG1500 STŘÍBRNÉ UZÁVĚRY NA OLYMPÍJSKOU OSU HMS | 358 | 2148 |
| **16** | **Pružinové uzávěry na osu 30 mm** | Materiál: kombinace ocel a plastRozměry: 7,8 x 8 cm\*Vnitřní průměr objímky: 30 mm\*Počet v balení: min. 2 kusy | 6 balení | ZGS30 PRUŽINOVÉ UZÁVĚRY NA OSU HMS | 72 | 432 |
| **17** | **Barevný bumper kotouč 5 kg** | Průměr otvoru: 51 mm\*Hmotnost: 5 kgPrůměr kotouče: 45 cm\*Šíře kotouče: 2,6 cm\*Materiál kotouče: Pryž SBRPovrch kotouče: Pokrytý gumou Vybaven vnitřní středovou vložkou zabraňující poškrábání vzpěračské tyče | 4 kusy | BAREVNÝ BUMPER KOTOUČ 5 KG HMS | 649 | 2596 |
| **18** | **Barevný bumper kotouč 10 kg** | Průměr otvoru: 51 mm\*Hmotnost: 10 kgPrůměr kotouče: 45 cm\*Šíře kotouče: 4,6 cm\*Materiál kotouče: Pryž SBRPovrch kotouče: Pokrytý gumou Vybaven vnitřní středovou vložkou zabraňující poškrábání vzpěračské tyče | 4 kusy | BAREVNÝ BUMPER KOTOUČ 10 KG HMS | 1029 | 4116 |
| **19** | **Barevný bumper kotouč 15 kg** | Průměr otvoru: 51 mm\*Hmotnost: 15 kgPrůměr kotouče: 45 cm\*Šíře kotouče: 6,3 cm\*Materiál kotouče: Pryž SBRPovrch kotouče: Pokrytý gumou Vybaven vnitřní středovou vložkou zabraňující poškrábání vzpěračské tyče | 4 kusy | BAREVNÝ BUMPER KOTOUČ 15 KG HMS | 1479 | 5916 |
| **20** | **Barevný bumper kotouč 20 kg** | Průměr otvoru: 51 mm\*Hmotnost: 20 kgPrůměr kotouče: 45 cm\*Šíře kotouče: 7,2 cm\*Materiál kotouče: Pryž SBRPovrch kotouče: Pokrytý gumou Vybaven vnitřní středovou vložkou zabraňující poškrábání vzpěračské tyče | 4 kusy | BAREVNÝ BUMPER KOTOUČ 20 KG HMS | 1649 | 6596 |
| **21** | **Barevný bumper kotouč 25 kg** | Průměr otvoru: 51 mm\*Hmotnost: 25 kgPrůměr kotouče: 45 cm\*Šíře kotouče: 8,4 cm\*Materiál kotouče: Pryž SBRPovrch kotouče: Pokrytý gumou Vybaven vnitřní středovou vložkou zabraňující poškrábání vzpěračské tyče | 4 kusy | BAREVNÝ BUMPER KOTOUČ 25 KG HMS | 1849 | 7396 |
| **22** | **Stojan na bumper kotouče** | Ocelový profil: 100 x 50 x 3 mm\*Rozměry: délka: 65 cm\*šířka: 70 cm\*výška: 92 cm\*min. 6 trnů o rozměru 22 x 5 cm\*Maximální zatížení: max. 600 kgVáha: max. 31 kg | 2 kusy | MP-S203 2.0 STOJAN NA ZÁVAŽÍ MARBO | 8799 | 17598 |
| **23** | **Pogumovaná jednoruční šestihranná činka 2 kg** | Hmotnost: 2 kgCelková délka: 236 mm\*Délka úchopu: 122 mm\*Průměr: 69 mm\* Materiál: chromovaný úchop s rádlováním | 4 kusy | 2 KG HEXAGONÁLNÍ JEDNORUČKA HMS | 209 | 836 |
| **24** | **Pogumovaná jednoruční šestihranná činka 4 kg** | Hmotnost: 4 kgCelková délka: 258 mm\*Délka úchopu: 122 mm\*Průměr: 82 mm\* Materiál: chromovaný úchop s rádlováním | 4 kusy | 4 KG HEXAGONÁLNÍ JEDNORUČKA HMS | 319 | 1276 |
| **25** | **Pogumovaná jednoruční činka 8 kg** | Hmotnost: 8 kgCelková délka: 288 mm\*Délka úchopu: 122 mm\*Průměr: 95 mm\* Materiál: chromovaný úchop s rádlováním | 4 kusy | 8 KG HEXAGONÁLNÍ JEDNORUČKA HMS | 629 | 2516 |
| **26** | **Pogumovaná jednoruční činka 10 kg** | Hmotnost: 10 kgCelková délka: 300 mm\*Délka úchopu: 122 mm\*Průměr: 100 mm\* Materiál: chromovaný úchop s rádlováním | 4 kusy | 10 KG HEXAGONÁLNÍ JEDNORUČKA HMS | 799 | 3196 |
| **27** | **Pogumovaná jednoruční činka 14 kg** | Hmotnost: 14 kgCelková délka: 318 mm\*Délka úchopu: 122 mm\*Průměr: 117 mm\* Materiál: chromovaný úchop s rádlováním | 4 kusy | 14 KG HEXAGONÁLNÍ JEDNORUČKA HMS | 929 | 3716 |
| **28** | **Boxovací pytel** | Dodaný pytel je: naplněnýMaximální hmotnost: 50 kgVýška: 150 cm\*Průměr: 40 cm\*Max. výška včetně řetězů: 190 cmOtvor pro úpravu hmotnosti: šněrování Materiál: 7 - vrstvý odolný materiál; svařované řetězy; otočné závěsné oko | 1 kus | Boxovací pytel 150 cm 50 kgDBX BUSHIDO | 1909 | 1909 |
| **29** | **Stojan na medicinbaly** | stojan pro min. 5 ks medicinbalů- Barva: černá- délka: 470 mm\*- šířka 550 mm\*- výška: 1360 mm\* | 1 kus | STOJAN NA MEDICINBALY STRONGGEAR | 2549 | 2549 |
| **30** | **Stojan na kettlebelly** | Barva: ČernáDélka: 66 cm\*Materiál: OcelNosnost: min. 450 kgPočet regálů: min. 2Šířka: 150 cm\*Váha: 51 kg\*Výška: 68 cm\*Rozměry patra: 150 x 24 cm\* Povrch pater opatřen gumovými pásy | 1 kus | DVOUŘADÝ STOJAN NA KETTLEBELLY 100 CM STRONGGEAR | 4033 | 4033 |
| **31** | **Posilovací opasek – velikost M** | Materiál: přírodní kůže, ocelVýška pásu: 9,5 cm\*Tloušťka pásu: 1 cm\*Pro obvod pasu M: v rozmezí 76–92 cm | 1 kus | KOŽENÝ POSILOVACÍ PÁS PA 3558 VEL. MHMS PREMIUM  | 624 | 624 |
| **32** | **Posilovací opasek – velikost L** | Materiál: přírodní kůže, ocelVýška pásu: 9,5 cm\*Tloušťka pásu: 1 cm\*Pro obvod pasu L: v rozmezí 86–103 cm | 1 kus | KOŽENÝ POSILOVACÍ PÁS PA 3558 VEL. LHMS PREMIUM  | 624 | 624 |
| **33** | **Bosu** | Vyrobeno z odolného plastu ABSSpeciální protiskluzový povrchPrůměr míče: 62 cm\*Výška míče: 25 cm\*Nosnost: min. 250 kg | 2 kusy | BSX PRO BALANČNÍ MÍČ HMS PREMIUM | 1799 | 3598 |
| **34** | **Posilovací kolečko** | Délka úchytu: 15 cm\*Materiál: PVC, PP, ocelProtiskluzový povrch koleček i rukojetíPrůměr: 19,5 cm\*Šířka kolečka: 5,5 cm\*Vodící kolečka: 1 Ks | 2 kusy | WA07 POSILOVACÍ KOLEČKO HMS | 209 | 418 |
| **35** | **Sada odporových gum** | Set 4 posilovacích gum HMS Materiál: elastická latexová guma Žlutá - 2080 x 6,4 x 4,5 mm\* - 1,8 - 5,4 kgČervená - 2080 x 13 x 4,5 mm\* - 8–10 kgČerná - 2080 x 22 x 4,5 mm\* - 12–17 kgFialová - 2080 x 32 x 4,5 mm\* - 17–26 kg | 2 kusy | GU05 SET ODPOROVÝCH GUM HMS | 519 | 1038 |
| **36** | **Podložky pod jednoručky** | materiál: pryžbarva: černádélka: min. 200 cmšířka: max. 100 cmvýška: 8 mm\*hmotnost: 16,8 kg\*objemová hmotnost: 1050 kg/m3\* | 6 kusů | Podlahová guma (deska) SF1050 - 200 x 100 x 0,8 cm, černáFlomat | 1038 | 6228 |

**\* Pozn.: Zadavatel bude u požadavků na konkrétní rozměr označený \* akceptovat toleranci rozměrů +- 10 %.**