**Příloha č. 1 Specifikace a rozpočet díla**

EVL Kochánovické rybníky a tůně – zhotovení oplocení pro pastvu velkých kopytníků

Umístění:

p.p.č. 306/1 a 306/2 v k.ú. Rabštejnská Lhota, okres Chrudim, kraj Pardubický

Popis opatření:

Stavba ohradníku pro zajištění pastvy velkých kopytníků. Ohradník bude tvořen svislými akátovými kůly o celkové výšce cca 180 cm (z toho cca 30 – 40 cm v zemi, výška nad terénem po usazení cca 130 – 150 cm) s rozestupem cca 8 metrů (dle konfigurace terénu). Kůly budou z akátového dřeva, volně kotvené v zemi, tj. budou pouze zatlučeny bez trvalé fixace. Na kůlech budou vruty přidělány izolátory ve 3 řadách. Ohradník sestává ze 2 vodičů (vysokopevnostní drát) a uzemňovacího lanka. Ve stanovených místech budou v oplocení zhotoveny průchody. Celková délka ohradníku bude cca 2 550 m a plocha takto vymezené pastviny bude činit cca 9 ha.

Časový harmonogram:

01. 03. 2024 – 30. 06. 2024.

Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka NOO** | **Cena Kč/j.** | **množství** | **Celkem Kč bez DPH** | **Celkem Kč vč. DPH** |
| Tvorba pevného oplocení (ohrada) | 152,15 Kč/m | 2 550 m | 388000,- | 469480,- |