**UJEP adaptace studoven – židle**

**Židle pro VK**

**Materiálové provedení:**

* kovová pružná konstrukce ohýbána z kovového profilu
* plastový skořepinový sedák – jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení

**Požadované parametry:**

* konstrukce v barvě RAL 9006
* kluzáky opatřené filcem
* barva sedáku černo-šedá
* plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek
* stohovatelnost min. 5 ks na sebe
* Nosnost min. 130 kg
* Rozměry (rozměrová tolerance ± 2%): hloubka sedáku 530 mm, výška sedáku 460 mm
* Cena za kus je včetně dopravy a výnosu

