|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis parametru | Požadovaná technická data | Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru | Množství | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | **Cena celkem bez DPH** |
| **Termoport** | BLU´BOX 26 standard či ekvivalent | - | - | 24 | ks | X | X |
| Materiál | hygienicky nezávadný polypropylen + PUR | ano |  | - | - | - | - |
| Barva | modrá | ano |  | - | - | - | - |
| Rozměry | 630 x 370 x 308 mm | ano |  | - | - | - | - |
| Určení | pro GN 1/1 - h. 200 mm | ano |  | - | - | - | - |
| Tepelná odolnost | -20 °C až do + 100 °C | ano |  | - | - | - | - |
| Stohovatelný na termport BLU´BOX 26 | ANO | ano |  |  |  |  |  |
| Tepelná dezinfekce | krátkodobě do + 130 °C | ano |  | - | - | - | - |
| Úchyty a madla | odolný PA (polyamid) | ano |  | - | - | - | - |
| **Gastronádoba GN 1/6** |  | - | - | 138 | ks | X | X |
| Materiál | nerez | ano |  | - | - | - | - |
| Velikost | GN 1/6 x 200 mm | ano |  | - | - | - | - |
| Držadla | bez držadel | ano |  | - | - | - | - |
| **Víko na gastronádobu 1/6** |  | - | - | 138 | ks | X | X |
| Materiál | nerez | ano |  | - | - | - | - |
| Provedení | bez výřezů | ano |  | - | - | - | - |
| Těsnění | silikonové | ano |  | - | - | - | - |
| **Gastronádoba GN 1/4** |  | - | - | 10 | ks | X | X |
| Materiál | nerez | ano |  | - | - | - | - |
| Velikost | GN 1/4 x 200 mm | ano |  | - | - | - | - |
| Držadla | bez držadel | ano |  | - | - | - | - |
| **Víko na gastronádobu 1/4** |  | - | - | 10 | ks | X | X |
| Materiál | nerez | ano |  | - | - | - | - |
| Provedení | bez výřezů | ano |  | - | - | - | - |
| Těsnění | silikonové | ano |  | - | - | - | - |
| **Gastronádoba GN 1/3** |  |  | - | 8 | ks | X | X |
| Materiál | nerez | ano |  | - | - | - | - |
| Velikost | GN 1/3x 200 mm | ano |  | - | - | - | - |
| Držadla | bez držadel | ano |  | - | - | - | - |
| **Víko na gastronádobu 1/3** |  |  | - | 8 | ks | X | X |
| Materiál | nerez | ano |  | - | - | - | - |
| Provedení | bez výřezů | ano |  | - | - | - | - |
| Těsnění | silikonové | ano |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | **236 164,00 Kč** | |
| **Víka, gastronádoby a termporty budou tvořit funkční celek ( tzn. víka, gastronádoby a termoporty budou kompatibilní).** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Účastník řízení doloží produktové listy.** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termín dodání | do 5 týdnů od účinnosti smlouvy | |  |  |  |  |  |
| Záruka | 24 měsíců |  |  |  |  |  |  |
| Svým podpisem stvrzuji, že výše specifikované plnění má všechny výše uvedené charakteristiky. | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |