**Mieie**

MIELE,$p01. r.o.

Holandsk.14,CZ-639008mo

Spollta'IOstje zapsána *v* OR vedertem krajskyffi soudem v Bm6. oddll C. vložka 1790

**Nemocnice Agel Šternberk**

Jívavská 20, 785 01 Šternberk

Misto / datum Brno 15.1.2024

**CENOVÁ NABÍDKA č. 24008.2** Platnost nabídky do 31.7.2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Počet Zboží** | | **Označení** | **Cena/ks** | **Cena** |  |
| 1 |  | PG 8582 CD |  |  |
| **1** | Nerez viko | DE CS7 85 |  |  |
| **1** A208 | | | |  |  | |
| **8** | | OP nástroje | E 142 |  |  | |
| **1** Dokumentace proccsO | | | modul Ethernet XKM 3000 L Med |  |  | |
| **1** | | Mydchcmlc | Neodisher MediClean forte 51. |  |  | |
| 1 | |  | Regenerační sůl 1,5 kg. |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena AGEL celkem bez DPH** | **437,490.30 Kč** |
| DPH 21% | 91,872.96 Kč |
| **Cena celkem vč. DPH** | 529,363.26 Kč |

**Dodací lhůta** : **cca 10 týdnů od podpisu kupní smlouvy.**

Uchazeč prohlašuje, že nabízený předmět plnění je nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavěný, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami, neporušuje žádná práva třetích osob

k patentu ani k jiné formě duševního vlastnictví.

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákazníkovi na území ČR (povinností dopravce je pouze složení zboží z auta, příjemce si sám zajistí přesun zboží až na místo), instalace

a připojení na přívody a odpady (připravené kupujícím dle instalačních

plánů firmy Miele), uvedeni do provozu, zaškoleni obsluhy, předávací dokumentace, záručního servisu.

Servisní služby na území ČR, záruční i pozáruční, provádí firma

Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno. Servisní středisko Olomouc. Uchazeč zaručuje bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol po dobu záruky v intervalu lx ročně (vč. servisních sad).

Záruční doba je **24** měsíců od uvedení zařízení do provozu.

Platba: Úhrada nabídkové ceny na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Faktura bude vystavena po dodání zboží.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Miele, spol. sr.o.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci. Miele, spol.sr.o.

Myc.i a di:;zinfekfo[ automat pro nástroje a obuv - mlnlmálnl technická speclílkace

Lokace: AGEL Středomoravská nemoc:nil:nl a.s.• Nemocníceternberk

Kód 1D: 00009281

Mnolstvl· lks

Kompatibilita stávajícího vybaveni se SW pro dokumentaci a archivaci dat

Technické parametry

Jednodveřový mvd a dezinfekčni automat

certifikace dle normy EN ISO 1S883-1 s elektrlckVm ohřevem, maximální celkový přikon 10 kW)

Dopředu výklopne celonerezove dveře

Uchazel *MIELE, spol. sr.o.*

Název nabízené technoloP.11! *PG8582 CO*

VVrobce *Miele* & Cie. *KG*

Požadovan.11 hodnota Uchazečem uvedená hodnota

*ANO; Nopř. 5W pro dokumentaci procesů Miele OP AND; 5W pro dokumentaci procesů Mlefe DP 3.5 CZ 3.SCZ*

*ANO ANO*

*ANO*

Samostatně stojící přistroj, vyrobený z vysoce Jakostni nerezově

oceli dvouplášťové konstn.Jkce s tepelnou a zvukovou Izolaci *ANO*

Myci komora vyrobená z vysoce jakostnf nerezově oceli vybavená nejméně dvčma nerezovými mycími rameny

*ANO*

Během mycího cyklu elektrickv blokovane dveře Mvcí prostor bez topn'ťch tčles

Mycí a dezinfekční programy s poulldm chemie: pt-1 neutr.ilni,

enzvmatické nebo alkalické

Přednastavené myci a dezinfekčni programy pro tdravotnickě pomůcky

přednastavené myci a dezinfekční programy pro zdravotnické pomúcky (např. Vario TO, Oftalmologie, OP-obuv, Speciiil 93°C- 10·, atd.)

Systém s ořívodem čerstvě vodv do každě fáze pro1tr.amu Vícekomponentový filtrační svstém mycí lázně

Kontrola mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen Automatick dovirán/ a uzamykání(blokován!) dveří

VestavěnV horkovzdušný sušicí agregát o ventilačním výkonu min. 50 m3/hod s aktivním HEPA flitrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %)

***ANO ANO***

*ANO ANO*

*ANO*

*Vorio TO, Ofto(mologle, OP•obuv, Speciál 93•c-10·*

*ANO ANO ANO ANO*

*ono*

*ANO*

Myci a dezinfekční automat s mycím proHorem o kapacitě až 8 ,it

*ANO*

DIN, 48 GYN zrcátek nebo 14 p.irů OP obuvi

VVkol'lné oběhové čerpadlo výkonu mlnlmálně 500 I/min Nerezový dot koVÝ ovládacl panel s tlačltky rychle volby Elektronická, programovateln.11 řídicí jednotka se základními prORramy

Vestavěný dveřni dávkovač leštidla

***ANO ANO***

*Ano, uveďte počet progromů*

*ano, 14*

*Uvede dodavatel*

Dávkovací čerpadlo na tekutý člstld prostfedek (MYCÍ CHEMII) *ANO*

práškový mvcí detentent

dveřní d::ivkovač pro tekutou oplachovou chemii Zásobník soli ve dviřkách

Vestavěný kondenzátor car s rozstřikovačem

VestavěnV změkfovač vodv

Modulární kon'cepce vnitřního košového vybaveni

součástí nabídky musí být mycí a dezinfekční chemie na měsíční zkušební provoz

VY5tupy pro dokumentaci průběhu myclho cyklu *s* možností tisku nebo připojení na PC

*NE*

uvede *dodavotef Uvede dodavotef ANO*

*ANO ANO*

*ono*

*ANO*

*ANO*

*ono*

SW pro dokumentaci procesů, nezávislou aurchivaci dat a rozšířeni o vzdálený monitoring

odpad -(rozměry, parametry přlpoleni)

Přívod teplé vody - (rolméry, parametry připojeni) Přívod studene vodv-(rozměrv, carametrv cři o'ení} Přívod elektrické enereie - laarametrv připojení} Rozměry (v, š, hl

Přfslušenstvf:

Nerezový podstavec

Z.ikladní 4 úrovňo\l'( myci votík se 2-mi nerezovými mycími rameny, s kapacitou min. 8 sítových DIN misek standardní vellkosti, se 4 Injektorovými výstupy a s možností vyjmuti jedné mycí úrovně

8 sítových nerez DIN misek (1/2) s velikost[ ok 5 mm a se dvěma madly

Vozík pro umístění min. 4 DIN sít standardní velikosti

***ANO***

*uchazeč uvede požadavky* no *připojeni uchazeč uvede aoiadovkv no přiao*·eni *uchazečuvede požadavky na připojeni uchazd* uvede *pOladovky na připojeni Uvede dodavotef; 835, 900, 700* mm

viz. *instalační plán viz. instafačni plán viz. lnstofočnl plán viz. instalační plán* viz. *instalační plán*

*IJvede dodavatel*

*bi:z podstavce*

ANO;l *KS*

*ANO; 1 KS*

*ANO;* J *KS*

*ANO;* l *KS (8 sitovYch DIN misek standardní velikosti)*

*NE*

Mycí DIN síta standardni velikosti, velikost ok S mm, dvě madla

vložka pro uložení 10 -ti párů operačn! obuvi, možn;i přípr.ilva oper.iční obuvi do velikosti 48,

homí koš pro uloženi čtvř párů operační obuvi horní koš pro uložen/ nástavců

Oalšf oofadavky Vstupní validace

Součásti nabídky musl byt I provedeni 1 K ročn6 PBTK vč. sad po dobu

drukv

*NE*

*NE*

*NE NE*

*NE*

*ANO*