montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**HV Výtahy s.r.o.**

Filípkova 1754/19

**Investor/objednatel**

Kateřinky, 747 05 Opava

**IČ:** 62302418

**DIČ:** CZ62302418

**Město Bruntál**

**Nádražní 994/20, 79201 Bruntál**

**Ing. Petr Rys, MBA, místostarosta města**

**IČ: 00295892**

**XXXXXXXXX**

**Kontaktní/pověřená**

**osoba**

Mobil: **XXXXXXXXX**

E-mail: [info@hv-vytahy.cz;](mailto:info@hv-vytahy.cz) [obchod@hv-](mailto:obchod@hv-vytahy.cz)

[vytahy.cz](mailto:obchod@hv-vytahy.cz)

**XXXXXXXXX**

**Tel.:**

**XXXXXXXXX**

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**E-mail:**

**www**

**XXXXXXXXX**

[www.m](http://www./)ubruntal.cz

**Cenová nabídka**

**Datum vytvoření nabídky: 19.02.2024**

**Cenová nabídka na demontáž stávajícího výtahu a dodávku a montáž 3 ks**

**malého nákladního výtahu pro projekt „Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3,**

**Bruntál“**

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**


7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 1 -

ooxWord://word/media/image2.jpegooxWord://word/media/image4.jpegooxWord://word/media/image5.jpegooxWord://word/media/image7.jpegooxWord://word/media/image8.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**ÚVOD**

Česká společnost **HV Výtahy s.r.o.** byla založena v roce 1995 v Opavě a pro podnikání v oboru

má příslušná oprávnění. Od svého zrodu se firma zaměřuje především na projekční řešení,

výrobu, dodávky, servis, revize a montáže výtahů od nosnosti 50 kg do 5000 kg a jejich opravy,

ostatních zdvihacích zařízení (plošiny všeho druhu) i speciálních zdvihacích zařízení,

ocelových konstrukcí šachet a mnoho dalších konstrukčních a zámečnických výrobků. Činnost

převážně vykonáváme v okresech Opava, Ostrava, Bruntál a Nový Jičín, ale ani vzdálenější

místa pro nás nejsou překážkou.

Realizujeme kompletní dodávky výtahů a plošin v rámci České republiky.

Poskytujeme také technickou a poradenskou pomoc pro komplikovaná technická řešení.

Společnost HV Výtahy s.r.o. dodává a instaluje kvalitní výrobky a komponenty předních

českých i zahraničních firem.

Díky spolehlivé a rychlé odvedené práci si firma získala mnoho spokojených zákazníků a to

také díky nepřetížitelné pohotovostní službě na opravy a vyproštění osob.

Pro poskytnutí dalších podrobnějších informací (o parametrech výtahových zařízení a prvků,

stavebních činnostech při modernizaci a cenách výrobků) se s důvěrou můžete obrátit na naše

pracovníky, kteří Vám rádi poskytnou odbornou pomoc.

Podrobnější informace o naší společnosti získáte na webových stránkách www.hv-vytahy.cz

a www.CNClasercentrum.cz.

**Společnost HV Výtahy s.r.o. nabízí tyto činnosti**

❖

❖

❖

❖

**Projekce**

**Výroba** – vlastní výroba, CNC fiber laser

**Opravy a revize** lanových, řetězových, hydraulických a nůžkových zdvihacích zařízení

**Modernizace -** provádíme veškeré mechanické, elektrické i zámečnické práce, které se

týkají:

•

•

výměny elektrického i hydraulického pohonu výtahu

výměny rozvaděčů (z relátkového na mikroprocesorové) jak pro lanové, tak i pro

hydraulické výtahy

•

•

•

modernizace krytí šachty s možnou výměnnou šachetních dveří

modernizace výtahových kabin

modernizace bezpečnostních zařízení

❖

❖

**Montáž nových výtahů** - výrobu nových výtahů konzultujeme přímo s objednatelem.

Součástí je vypracování projektové dokumentace včetně statického výpočtu.

**Servis** je poskytován 24 hodin denně, 365 dní v roce, servis výtahů a jejich komponent

provádíme i po uplynutí záruční doby.

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 2 -

ooxWord://word/media/image12.jpegooxWord://word/media/image14.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Identifikační údaje**

Obchodní jméno:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

**HV Výtahy s.r.o.**

Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava

společnost s ručením omezeným

62302418

DIČ:

CZ62302418

Registrace:

OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30. ledna 1995

Tel:

Fax:

GSM:

E-mail:

Č. datové schránky:

http:

+420 602 793 646

[info@hv-vytahy.cz](mailto:info@hv-vytahy.cz)

rbcddx3

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

***Bankovní údaje:***

Název banky:

Číslo účtu:

Kód banky:

IBAN:

Česká spořitelna, a.s.

1841007359

0800

CZ27 0800 0000 0018 4100 7359

GIBACZPX

BIC:

***Statutární zástupce:***

***Nabídku zpracoval:***

**XXXXXXXXX**, jednatel

**XXXXXXXXX**, jednatel

**XXXXXXXXX**, jednatel

GSM: **XXXXXXXXX**

E-ma[il:](mailto:obchod@hv-vytahy.cz)  **XXXXXXXXX**

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 3 -

ooxWord://word/media/image16.jpegooxWord://word/media/image18.jpegooxWord://word/media/image19.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Jídelní výtah** se zakázaným vstupem do klece

**Řešení výtahu respektuje evropskou normu ČSN EN 81-3+A1 a Nařízení vlády č. 320/2017 Sb.**

**Technický popis a charakteristika nového výtahu**

**Jídelní výtah MNV 100/0,3-2/3-P**

(zakázaný vstup osob)

**1 ks**

*Typ výtahu:*

*Počet výtahů:*

*Výrobce:*

**HV Výtahy s.r.o.**

100 kg

*Nosnost:*

0,3 m.s-1

*Jmenovitá dopravní rychlost:*

*Počet stanic/počet nástupišť:*

*Označení stanic / Výchozí stanice:*

*Dopravní zdvih:*

2 / 2

0,1 / 0

cca 2800 mm

cca 500 x 500 x 900 mm (šířka x hloubka x výška)

*Přesný rozměr kabiny bude upřesněn po přesném*

*Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny:*

*a úplném*

*zaměření*

*výtahové*

*šachty*

*projektantem!*

*Kabina:*

celokovová, **PRŮCHOZÍ**, **NEREZ-BRUS**

jednoduché, vnější, tlačítkové, přivolání

odeslání

+

*Řízení:*

*Pohon:*

elektrický, převodový, bubnový

*Umístění pohonu.*

*Protizávaží:*

ve strojovně výtahu

ne

*Světlé rozměry šachetních dveří:*

530 x 900 mm (šířka x výška),

svisle výsuvné bariéry, **NEREZ-BRUS**, **s PO**

**EW 60**

*Šachetní dveře:*

**Musí být upřesněno!!!**

**cca 510 mm (1. NP)**

*Obslužná výška – parapet:*

**cca 500 mm (2. NP)**

1

.NP cca 720 x 570 mm – min.

*Vnitřní rozměry šachty:*

2.NP cca 720 x 570 mm – min.

(šířka x hloubka) od omítky k omítce

cca 2975 mm ??? (výška od úrovně nejvyšší

stanice do stropu šachty)

*Horní část šachty:*

*Prohlubeň:*

cca 500 mm (výška od úrovně parapetu

v nejnižší stanici na dno šachty)

*Výška šachty:*

cca 6000 mm

nosné zdivo z plných cihelných bloků nebo

železobetonu **(musí pevnostně i staticky**

**odpovídat požadavkům dodavatele výtahové**

*Provedení šachty (zajistí objednatel):*

**technologie), tolerance svislosti stěn ± 10 mm**

v horní části šachty (v prostoru horní stanice)

*Poloha strojovny:*

umístění výtahového rozváděče

vypínačem: v horní stanici

s

hlavním

*Prostory pod šachtou:*

pod šachtou nejsou prostory přístupné osobám

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**


7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 4 -

ooxWord://word/media/image22.jpegooxWord://word/media/image24.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Technický popis a charakteristika nového výtahu**

**Jídelní výtah MNV 100/0,3-3/5-P**

(zakázaný vstup osob)

**1 ks**

*Typ výtahu:*

*Počet výtahů:*

*Výrobce:*

**HV Výtahy s.r.o.**

100 kg

*Nosnost:*

0,3 m.s-1

*Jmenovitá dopravní rychlost:*

*Počet stanic/počet nástupišť:*

*Označení stanic / Výchozí stanice:*

*Dopravní zdvih:*

3 / 5

0,1,2 / 0

cca 6310 mm

cca 800 x 780 x 940 mm (šířka x hloubka x výška)

*Přesný rozměr kabiny bude upřesněn po přesném*

*Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny:*

*a úplném*

*zaměření*

*výtahové*

*šachty*

*projektantem!*

*Kabina:*

celokovová, **PRŮCHOZÍ**, **NEREZ-BRUS**

jednoduché, vnější, tlačítkové, přivolání

odeslání

+

*Řízení:*

*Pohon:*

elektrický, převodový, bubnový

*Umístění pohonu.*

*Protizávaží:*

ve strojovně výtahu

ne

*Světlé rozměry šachetních dveří:*

830 x 960 mm (šířka x výška),

svisle výsuvné bariéry, **NEREZ-BRUS**, **s PO**

**EW 60**

*Šachetní dveře:*

**Musí být upřesněno!!!**

**cca od 490 do 510 mm (1. , 2. 3. NP)**

*Obslužná výška – parapet:*

1

2

3

.NP cca 1230 x 870 mm – min.

.NP cca 1230 x 870 mm – min.

.NP cca 1230 x 870 mm - min

*Vnitřní rozměry šachty:*

(šířka x hloubka) od omítky k omítce

cca 2975 mm ??? (výška od úrovně nejvyšší

stanice do stropu šachty)

*Horní část šachty:*

*Prohlubeň:*

cca 570 mm (výška od úrovně parapetu

v nejnižší stanici na dno šachty)

*Výška šachty:*

cca 8000 mm

nosné zdivo z plných cihelných bloků nebo

železobetonu **(musí pevnostně i staticky**

**odpovídat požadavkům dodavatele výtahové**

*Provedení šachty (zajistí objednatel):*

**technologie), tolerance svislosti stěn ± 10 mm**

v horní části šachty (v prostoru horní stanice)

*Poloha strojovny:*

umístění výtahového rozváděče

vypínačem: v horní stanici

s

hlavním

*Prostory pod šachtou:*

pod šachtou nejsou prostory přístupné osobám

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**


7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 5 -

ooxWord://word/media/image27.jpegooxWord://word/media/image29.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Technický popis a charakteristika nového výtahu**

**Jídelní výtah MNV 100/0,3-3/3-N**

(zakázaný vstup osob)

**1 ks**

*Typ výtahu:*

*Počet výtahů:*

*Výrobce:*

**HV Výtahy s.r.o.**

100 kg

*Nosnost:*

0,3 m.s-1

*Jmenovitá dopravní rychlost:*

*Počet stanic/počet nástupišť:*

*Označení stanic / Výchozí stanice:*

*Dopravní zdvih:*

3 / 3

0,1,2 / 1

cca 6200 mm

cca 500 x 500 x 930 mm (šířka x hloubka x výška)

*Přesný rozměr kabiny bude upřesněn po přesném*

*Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny:*

*a úplném*

*zaměření*

*výtahové*

*šachty*

*projektantem!*

*Kabina:*

celokovová**, NEPRŮCHOZÍ**, **NEREZ-BRUS**

jednoduché, vnější, tlačítkové, přivolání

odeslání

+

*Řízení:*

*Pohon:*

elektrický, převodový, bubnový

*Umístění pohonu.*

*Protizávaží:*

ve strojovně výtahu

ne

*Světlé rozměry šachetních dveří:*

530 x 900 mm (šířka x výška),

svisle výsuvné bariéry, **NEREZ-BRUS**, **s PO**

**EW 60**

*Šachetní dveře:*

**Musí být upřesněno!!!**

**cca od 490 do 510 mm (1. , 2. 3. NP)**

*Obslužná výška – parapet:*

1

2

3

.NP cca 920 x 560 mm – min.

.NP cca 920 x 560 mm – min.

.NP cca 920 x 560 mm - min

*Vnitřní rozměry šachty:*

(šířka x hloubka) od omítky k omítce

cca 2975 mm ??? (výška od úrovně nejvyšší

stanice do stropu šachty)

*Horní část šachty:*

*Prohlubeň:*

cca 580 mm (výška od úrovně parapetu

v nejnižší stanici na dno šachty)

*Výška šachty:*

cca 8000 mm

nosné zdivo z plných cihelných bloků nebo

železobetonu **(musí pevnostně i staticky**

**odpovídat požadavkům dodavatele výtahové**

*Provedení šachty (zajistí objednatel):*

**technologie), tolerance svislosti stěn ± 10 mm**

v horní části šachty (v prostoru horní stanice)

*Poloha strojovny:*

umístění výtahového rozváděče

vypínačem: v horní stanici

s

hlavním

*Prostory pod šachtou:*

pod šachtou nejsou prostory přístupné osobám

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 6 -

ooxWord://word/media/image32.jpegooxWord://word/media/image34.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

***Kabiny – interiér a vybavení***

Kabina jídelního výtahu je dělaná na maximální rozměry šachetního prostoru, případně minimálně. Kabina je

vyrobena z **NEREZového plechu**. Kabina je vložena do nového ocelového rámu.

**PRŮCHOZÍ a NEPRŮCHOZÍ (2 / 1 vstupy)**, vnitřní rozměry **dle technického výpisu** (šířka x hloubka x výška),

*Přesný rozměr kabiny bude upřesněn po přesném a úplném zaměření výtahové šachty projektantem!*

**celokovová** - stěny, strop a vstupní portál z ocelových plechových panelů

**odnímatelná přepážka** - v ½ výšky kabiny

**stěny:**

provedení **NEREZ-BRUS (AISI 304)**

provedení **NEREZ-BRUS (AISI 304)**

**NE**

**strop:**

**osvětlení**

**podlaha:**

provedení **NEREZ-BRUS**

Nosná kostra z ocelových profilů v povrchové úpravě černým

vrchním nátěrem.

***Šachetní dveře***

**svisle výsuvné bariéry**

-

-

-

-

světlé rozměry **dle technické specifikace** (šířka x výška),

povrchová úprava **NEREZ-BRUS (AISI 304)**

**s požární odolností EW 60 (Musí být určeno v PBŘ!)**

parapet

*Technologie výroby odporovým svařováním, pohledové změny materiálu!*

***Řízení výtahu***

jednoduché, vnější, tlačítkové, přivolání + odeslání,

klíčová blokace ovládání výtahu pro oprávněné a proškolené osoby

***Ovládací a signální prvky ve stanicích***

-

-

-

-

-

-

tlačítko pro přivolání

tlačítko pro odeslání

tlačítko STOP

klíčová blokace pro oprávněné osoby

světelná signalizace „klec v jízdě“

světelná signalizace přítomnosti klece ve stanici

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**


7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 7 -

ooxWord://word/media/image37.jpegooxWord://word/media/image39.jpegooxWord://word/media/image42.jpegooxWord://word/media/image43.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

***Příslušenství***

-

-

-

-

hlavní vypínač NOVÝ

osvětlení výtahové šachty

žebřík pro přístup ke stroji

dveře pro přístup do strojovny výtahu v povrchové úpravě **NEREZ-BRUS**, světlý rozměr cca *(budou*

*upřesněny)* mm, **s požární odolností EI 30 (Musí být určeno v PBŘ!)**

***Rozvaděč výtahu***

Rozvaděč výtahu elektronicky řídí kabinu a zajišťuje bezpečný a přesný chod výtahu. Rozvaděč je umístěn

v kovové, nebo plastové skříni a montuje se na stěnu (dle přání a požadavku zákazníka, dovoluje-li to technické

řešení).

***Pohon výtahu***

**elektrický převodový dvoulanový, v horním přejezdu šachty**

elektrické údaje - příkon el. motoru cca **1,5 kW**

Malá a spolehlivá koncepce stroje výtahu, která je stavěna přímo

pro pohon malého nákladního výtahu obsahující navíjecí buben.

Konstrukce výtahového stroje může být umístěna u stropu v šachtě

výtahu na samostatném rámu.

***stavební práce***

−

**Veškeré stavební práce vč. souvisejících stavebních prací, které jsou spojeny s instalací výtahu**

**zajistí dodavatel výtahů a bude koordinovat s dodavatelem technologie výtahu.**

***Ostatní práce a činnosti***

−

projekce

▪

▪

▪

technická/projektová dokumentace výtahu

technická zpráva výtahu

dispoziční výkresy

−

−

−

−

−

−

výroba technologie výtahu

doprava materiálu

montáž výtahu

odvoz a ekologická likvidace obalů

hrubý úklid prostor užívaných při realizaci díla

nezbytné zkoušky a schválení výtahu

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 8 -

ooxWord://word/media/image45.jpegooxWord://word/media/image47.jpegooxWord://word/media/image49.jpegooxWord://word/media/image50.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

***Dále:***

−

−

−

−

osvětlení výtahové šachty,

konečný nátěr dílů dodaných v základním nátěru,

svislý a vodorovný přesun materiálu na místě stavby

koordinační technická pomoc při realizaci

**Cena výtahu**

***Malý nákladní výtah***

***CELKEM***

***Místo realizace:***

***Množství:***

***MŠ Bruntál***

***3***

Demontáž stávajícího

výtahu, dodávka a montáž 3

ks lanového mal ého

nákladního (jídelního)

výtahů

1 108 500,00 Kč

1 108 500,00 Kč

MNV 100

(šachetní dveře - svisle

výsuvné bariéry, kl ec NEREZ-

BRUS)

**Celkem cena bez DPH**

**1 108 500,00 Kč**

**232 785,00 Kč**

**1 341 285,00 Kč**

**1 108 500,00 Kč**

**232 785,00 Kč**

**1 341 285,00 Kč**

**DPH 21%**

**Celkem cena s 21% DPH**

**HV Výtahy s.r.o. je registrovaným plátcem DPH.**

**DPH bude účtováno ve výši v souladu s platnými právními normami v době fakturace.**

***V případě:***

-

***požadavku na jiné technické řešení, Vám rádi vyjdeme vstříc a připravíme Vám cenovou***

***nabídku dle Vaší specifikace;***

***Naší předností je maximální součinnost a vstřícnost.***

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**


7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 9 -

ooxWord://word/media/image52.jpegooxWord://word/media/image54.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Dále můžeme zajistit:**

**vybrané zámečnické práce a výrobky.**

-

***V ceně je zahrnuto:***

Výroba a dodávka materiálu - kompletního výtahového zařízení, doprava na místo montáže, montáž, průvodní

technická dokumentace výtahu, předepsané revize a zkoušky, zaškolení obsluhy a předání výtahu objednateli.

Dále: osvětlení šachty a strojovny, hlavní vypínač výtahu, konečný nátěr dílů dodaných v základním nátěru, svislý

a vodorovný přesun materiálu na místě montáže a koordinační technická pomoc při realizaci.

***V ceně je dále zahrnuto:***

***Žebřík ke strojovně, dveře pro přístup ke stroji nad šachetními dveřmi v nejvyšší stanici s PO****,* drobné zednické

práce související s montáží (zazdění nových šachetních dveří a dveří pro přístup ke strojovně včetně omítnutí

ostění dveřních otvorů po usazení dveří a finální úpravy čelní stěny v šachtě a v nákladištích po usazení šachetních

dveří apod.

***V ceně není zahrnuto*** *– objednatel zajistí vlastním nákladem:*

**Veškeré stavební práce vč. souvisejících stavebních prací, které jsou spojeny s instalací výtahu zajistí**

**objednatel/investor a bude koordinovat s dodavatelem technologie výtahu,** postavení výtahové šachty

a strojovny dle stavební dokumentace a technické dokumentace zhotovitele v souladu s Nařízením vlády

č. 320/2017 Sb. a ČSN EN 81-3+A1 (včetně odvětrání šachty a strojovny, montážního nosníku pod stropem

strojovny, prostupu a chráničky pro přívod el. instalace od rozváděče do šachty, atd.), zajištění dostatečného

prostoru pro umístění výtahového rozváděče s hlavním vypínačem poblíž výtahové šachty v prostoru horní stanice,

dostatečně dimenzovaný přívod el. proudu k místu hlavního vypínače včetně výchozí revize, osvětlení nákladišť

včetně výchozí revize, finální úprava podlah v nástupištích po usazení šachetních dveří, montážní lešení**.**

**Výtahové šachty musí být dostatečně větrány. Odvětrávání nesmí být použito k zajištění ventilace jiných**

**místností než místností patřících k výtahu.**

**Kurzové rozdíly mající vliv na navýšení ceny, nepředvídatelné navýšení cen dodavatelů komodit,**

**komponent a materiálů, inflace, vyšší moc.**

**Blokace výtahu.**

**Zajištění odpovídajícího prostředí v šachtě a v nástupištích.**

**A další požadavky vyplývající ze souvisejících norem, legislativy, které se vztahují na povinnosti**

**provozovatele (objednatele).**

Zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobené výtahovým zařízením.

Nezbytné podmínky, které musí být splněny pro plynulou a včasnou montáž:

-

-

-

Dostatečně dimenzovaný přívod do strojovny výtahu včetně výchozí revize

Osvětlení nástupišť/nákladišť

Strop šachty musí být pochůzí, musí být zajištěno odvětrání šachty a obojí musí splňovat legislativu vč.

ČSN EN 81-3+A1

-

-

zajištění stálé teploty ve výtahové šachtě dle ČSN EN v rozmezí +5°C až +40°C

Udržovat strojovnu výtahu suchou a čistou

***V ceně není dále zahrnuto – objednatel zajistí vlastním nákladem:***

Kurzové rozdíly mající vliv na navýšení ceny, navýšení cen dodavatelů komponent a materiálů.

Požárně bezpečnostní řešení, ~~šachetní dveře s požární odolností~~, oheň retardující elektrická instalace výtahu,

protipožární ucpávky a těsnění v místech prostupů pokud budou nutné, protipožární dveře pro přístup k rozvaděči

a hlavnímu vypínači, požární ucpávky v šachtě a strojovně výtahu + protipožární odvětrání šachty a strojovny,

požárně-odolná skříň a dvířka výtahového rozvaděče, případné další požadavky vyplývající z požárně

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 10 -

ooxWord://word/media/image57.jpegooxWord://word/media/image59.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

bezpečnostního řešení, pochůzí strop výtahové šachty. Statické posouzení a zpevnění šachty podle statického

posouzení únosnosti šachty s ohledem na zatížení od výtahových částí nového výtahu, zařízení staveniště (WC,

energie, ostraha, stavebně montážní pojištění, zábor, aj.), *zajištění ochrany (opatření) proti přenosu hluku a vibrací*

*způsobených výtahovým zařízením*.

**POZNÁMKA:**

Skříň pro umístění rozvaděče a hlavního vypínače je standardně bez požární odolnosti. Pokud bude vyžadována

požární odolnost, objednatel připraví prostor pro umístění rozvaděče a hlavního vypínače a osadí jej požárně

odolnými dvířky.

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 11 -

ooxWord://word/media/image61.jpegooxWord://word/media/image63.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Dodací, záruční a platební podmínky**

***Pro zdárný průběh realizace díla poskytne objednatel zhotoviteli:***

−

−

−

−

uzamykatelnou místnost k uložení nářadí, materiálu a drobných svršků

odběrné místo vody a el. energie

sociální zázemí v průběhu realizace (voda, umyvadlo, WC …)

zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům fy

**Dodací lhůta:**

**cca 8-30 týdnů** od podpisu smlouvy o dílo (dle dohody,

varianty, dodavatelů komponent materiálů, aktuální

a

naplněnosti výroby a kapacit montáží) a **dle stavebního řízení**

**Termín realizace:**

1.7.2024 -31.7.2024

**Doba realizace:**

**MNV 100 2 týdny/kus** + **předání** objednateli dokladů

ověřujících shodu výtahu dle možností a kapacit oznámeného

subjektu.

**Platební podmínky:**

**dle dohody** (na základě záloh, dílčí fakturace na základě

soupisu provedených prací, čerpání úvěru, apod.)

*Například:*

Po podpisu smlouvy

Po zahájení realizace díla

Po předání díla zákazníkovi

30%

50%

20%

splatnost do 14 kalendářních dnů

splatnost do 14 kalendářních dnů

splatnost do 14 kalendářních dnů

***Jiné platební podmínky, budou řešeny individuálně nebo dle***

***SOD***

**Záruka:**

**60 měsíců** od konečného termínu předání díla objednateli (min.

2

4 měsíců na komponenty a zařízení s elektromotory či

točivými součástmi, které mají vlastní záruční list a na které

poskytují záruku výrobci), pokud v průběhu záruční lhůty bude

prováděna servisní činnost výhradně autorizovaným servisem

společnosti a 12 měsíců od konečného termínu předání díla

objednateli, pokud budou servisní činnosti vykonávány jinou

firmou. **Nevztahuje se na vyšší moc, vnější a povětrnostní**

**vlivy, závady nebo škody způsobené běžným opotřebením**

**nebo vandalismem.**

Společnost v rámci své činnosti poskytuje také **záruční a pozáruční autorizovaný servis**

prostřednictvím samostatného servisního střediska.

Servisní služba je k dispozici **NONSTOP**.

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 12 -

ooxWord://word/media/image65.jpegooxWord://word/media/image67.jpegooxWord://word/media/image68.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

*Jiné dodací a platební podmínky mohou být předmětem dalšího obchodního jednání.*

*V případě, že před podpisem SOD budou zjištěny rozdíly z přiložené projektové dokumentace proti*

*dokumentaci sloužící k vystavení této cenové nabídky, které navýší konečnou cenu, dojde k adekvátnímu*

*navýšení této cenové nabídky.*

*Cena v cenové nabídce se taktéž může změnit na základě změny specifikace výtahu (výběr*

*nadstandardního vybavení, povrchů, atd.) investorem/objednatelem.*

**Benefity:**

***ZÁKLADNÍ INFORMACE:***

➢

➢

*montáž výtahů realizujeme vlastními kvalifikovanými zaměstnanci*

*na všechny naše produkty poskytujeme kvalitní pravidelný servis vlastními odbornými*

*pracovníky – prochází pravidelnými školeními*

➢

➢

➢

➢

➢

*NON-STOP dispečink*

*jsme stabilní a finančně silný partner s dlouholetou historií a bohatými zkušenostmi*

*garantujeme dostupnost náhradních dílů*

*naše produkty jsou certifikovány dle EU*

*naše produkty vám zhodnotí nemovitost*

***BENEFITY PRODUKTU:***

➢

➢

*dlouhá záruční doba*

*LED diodové osvětlení – snížení spotřeby el. energie*

*Výše uvedený subjekt (označený jako objednatel, zhotovitel) zastoupený uvedenou osobou je seznámen*

*se skutečností a bere ji na vědomí, že obchodní a zejména technické a další informace, které mu byly*

*poskytnuty zpracovatelem v rámci této předložené cenové nabídky a jejich příloh, mají charakter*

*duševního vlastnictví a obchodního tajemství chráněných zákonem, a proto učiní nezbytná opatření*

*k tomu, aby bez výslovného a písemného souhlasu zpracovatele cenové nabídky nebyly poskytnuty, či*

*zpřístupněny k nahlédnutí třetím osobám anebo použity pro jiné účely, a to s vědomím uplatnění*

*možného postihu při zjištění porušení tohoto ujednání.*

Věřím, že Vás naše nabídka osloví. V případě jakéhokoliv doplnění či upřesnění výše

uvedeného se neváhejte na nás obrátit přímo telefonicky, e-mailem, případně i domluvením

osobní schůzky.

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 13 -

ooxWord://word/media/image70.jpegooxWord://word/media/image72.jpeg

montáž, servis a modernizace zdvihacích zařízení a výtahů

**Podklady pro vypracování a platnost nabídky:**

Nabídka byla vypracována na základě poptávky dle předložených podkladů.

Nabídka je platná **do 31/03/2024**

**Vypracoval: XXXXXXXXX**

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobile: +420 602 793 646 | E-mai[l: obchod@hv-vytahy.cz](mailto:obchod@hv-vytahy.cz)

**HV Výtahy s.r.o.**

| Obchodní oddělení | Sales Department

*Sídlo / Headquarters:* Filípkova 1754/19

7

47 05 Opava-Kateřinky

|

Česká republika | The Czech Republic

62302418

**IČ (Company ID):**

**DIČ (VAT ID):**

**GPS:**

CZ62302418

49.9475828N, 17.9204883E

[www.CNClasercentrum.cz](http://www.cnclasercentrum.cz/)

[http://www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

-

-----------------------------------------------------------------------------------------

**Reference**

Naše firma HV Výtahy s.r.o. od roku 1995 již realizovala řadu modernizací a nových výtahů

zejména v panelových domech, zdvižných a speciálních vertikálních plošin pro průmyslové

využití. Mezi vybrané reference bych rád zmínil luxusní výtah ve 4\* hotelu Katharein v Opavě

realizován v roce 2014, nebo neméně luxusní celo-nerezový výtah v polyfunkčním domě

v Bruntále z roku 2015. Mezi jednu posledních realizací patří devět speciálních řemenových

a hydraulických nákladních plošin o nosnosti 500 kg, dodávaný pro světového výrobce

plastových nárazníků a komponentů do automobilového průmyslu, firmu Plakor Czech s.r.o.

sídlící v Ostravě-Mošnově. Dále ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou naše firma

realizovala zdvižný mechanismus 10 tunových vrat do největší akustické komory ve střední

Evropě pro investora nadnárodní společnost Doosan – Bobcat.

Filípkova 1754/19

47 05 Opava-Kateřinky

Mob: +420 602 793 646

[www.hv-vytahy.cz](http://www.hv-vytahy.cz/)

**HV Výtahy s.r.o.**

Číslo nabídky: **NHV 2024 - 021**

**MNV 100 U Rybníka 3,**

**Bruntál.docx**

7

je zapsána u Krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 7799, datum vzniku

a zápisu 30.01.1995

Stránka: - 14 -

ooxWord://word/media/image74.jpegooxWord://word/media/image76.jpeg