|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | SZPI – JEDNACÍ MÍSTNOST Č. 247/1 - TRUHLÁŘ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 251 305,00 |
| 1 | T/01 | JEDNACÍ STŮL vč. montáže a dopravy | soubor | 4,00000 | 26 990,00 | 107 960,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 1725/900MM - PŘESNĚ VIZ. VÝPIS PRVKŮ, VÝŠKA 73 cm | | | | |
|  |  | MATERIÁL LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ), TL. min. 30 mm, GRAFICKY ROZLIŠENA STŘEDOVÁ A OBVODOVÁ ČÁST - KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | | | | |
|  |  | STŘEDOVÁ ČÁST V ROVINĚ S OBVODOVOU. STŘEDOVÁ ČÁST NÁBYTKOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM - ODSTÍN OLIVA | | | | |
|  |  | SOUČÁSTÍ DODÁVKY VESTAVBA INTEGROVANÝCH PRVKŮ (DATA, NN APOD.) VČETNĚ VODÍCÍCH ROŠTŮ POD KONSTRUKCÍ STOLU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA), | | | | |
|  |  | KOVOVÉ NOHY ( CELKEM 4 ks) VZDÁLENÉ OD KRAJE STOLU VIZ SCHÉMA | | | | |
|  |  | DO STOLU ZABUDOVANÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO TELEKONFERENCE | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKŮ MATERIÁLŮ INVESTOREM A ARCHITEKTEM | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
| 2 | T/02 | OBKLAD STĚNY vč. motáže a dopravy | soubor | 1,00000 | 19 290,00 | 19 290,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK, ROZMĚRY DLE SCHÉMATU | | | | |
|  |  | MATERIÁL LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ), 20 mm | | | | |
|  |  | VĚŠÁKOVÁ ČÁST - 13x HÁČEK HLINÍK, KOTVENÁ KE STĚNĚ | | | | |
|  |  | POLIČKA TL. 30 mm, HLOUBKA POLIČKY 250 mm | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NÁVAZNOST NA VÝROBEK T/03 - SPOJIT | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKŮ MATERIÁLŮ INVESTOREM A ARCHITEKTEM | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
| 3 | T/03 | PŘÍČKA vč. montáže a dopravy | soubor | 1,00000 | 24 150,00 | 24 150,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK, ROZMĚRY DLE SCHÉMATU | | | | |
|  |  | MATERIÁL LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ), TL. 30 mm | | | | |
|  |  | PŘÍČKA S POSUVNÝMI DVEŘMI JEZDÍCÍ PO KOLEJNICI NA STĚNĚ | | | | |
|  |  | VÝŠKA STĚNY 2200 mm, DVEŘE POSUVNÉ 800/2000 mm SE ZADLABANÝMI ÚCHYTY HLINÍK, | | | | |
|  |  | BEZPRAHÉ A BEZ SPODNÍ VODÍCÍ KOLEJNICE, NEUZAMYKATELNÉ | | | | |
|  |  | LEPENO K PODLAZE (NEKOTVIT!!) A K NAVAZUJÍCÍM PŘÍČKÁM | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKŮ MATERIÁLŮ INVESTOREM A ARCHITEKTEM | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
| 4 | T/04 | SKŘÍŇKA vč. montáže a dopravy | soubor | 1,00000 | 12 540,00 | 12 540,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK, | | | | |
|  |  | ROZMĚRY DLE SCHÉMATU | | | | |
|  |  | MATERIÁL LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ), | | | | |
|  |  | PROVEDENÍ DLE FOTOGRAFIE, ALE V PŮDORYSNĚ ZMENŠENÉ VERZI | | | | |
|  |  | MADLA HLINÍK | | | | |
|  |  | VYJÍŽDĚCÍ ŠUPLÍK, OTEVÍRAVÁ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
| 5 | T/05 | SEDACÍ LAVICE vč. montáže a dopravy | soubor | 3,00000 | 23 500,00 | 70 500,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK- ORIENTAČNÍ ROZMĚRY 600/1225MM - PŘESNĚ VIZ. VÝPIS PRVKŮ, | | | | |
|  |  | SESTAVA, PŘISAZENO K OBLOUKOVÉ STĚNĚ | | | | |
|  |  | KORPUS LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ), SEDÁK POLSTROVANÝ TMAVĚ ŠEDÁ TEXTILIE, | | | | |
|  |  | TEXTIL DTTO ZASEDACÍ ŽIDLE, OTĚRUVZDORNOST MIN. 100 000 CYKLŮ. | | | | |
|  |  | OPĚRÁK DESKA TL. 30 mm, OPATŘENO AKUSTICKÝM PANELEM , KOTVENO DO STĚNY, | | | | |
|  |  | SOUČÁSTÍ DODÁVKY VESTAVBA INTEGROVANÝCH PRVKŮ SILOVÝCH ZÁSUVEK (6x1 ks), PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÉ POVRCHY | | | | |
|  |  | SEDÁKY MUSÍ BÝT VÝKLOPNÉ KVŮLI ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K ZÁSUVKÁM VE STĚNĚ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
| 6 | T/06 | SEDACÍ LAVICE s montáží a dopravy | soubor | 1,00000 | 9 245,00 | 9 245,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK, | | | | |
|  |  | ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, | | | | |
|  |  | PŘISAZENO K OBLOUKOVÉ STĚNĚ | | | | |
|  |  | KORPUS LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ), SEDÁK POLSTROVANÝ TMAVĚ ŠEDÁ TEXTILIE, | | | | |
|  |  | TEXTIL DTTO ZASEDACÍ ŽIDLE, OTĚRUVZDORNOST MIN. 100 000 CYKLŮ. | | | | |
|  |  | OPĚRÁK DESKA TL. 30 mm, OPATŘENO AKUSTICKÝM PANELEM, KOTVENO DO STĚNY, | | | | |
|  |  | SOUČÁSTÍ DODÁVKY VESTAVBA INTEGROVANÉ SILOVÉ ZÁSUVKY (1 ks), PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÉ POVRCHY | | | | |
|  |  | SEDÁK MUSÍ BÝT VÝKLOPNÝ KVŮLI ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K ZÁSUVKÁM VE STĚNĚ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
| 7 | T/07 | VYROVNÁVACÍ DESKA MEZI LAVICEMI, s montáží a dopravou | soubor | 1,00000 | 7 620,00 | 7 620,00 |
|  |  | POPIS: | | | | |
|  |  | ATYPICKÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK, | | | | |
|  |  | ROZMĚRY DLE SCHÉMATU, | | | | |
|  |  | VYROVNÁVACÍ DESKA MEZI LAVICEMI | | | | |
|  |  | TL. DESKY DTTO SEDÁK LAVICE, 20 mm | | | | |
|  |  | KORPUS LAMINO DŘEVODEKOR (DUB PŘÍRODNÍ HLADKÝ) | | | | |
|  |  | SLOŽENO ZE 2-3 KUSŮ (DLE MOŽNOSTÍ ZABUDOVÁNÍ), PROVEDENO KOLEM SLOUPU | | | | |
|  |  | PEVNĚ PŘIKOTVENO K NAVAZUJÍCÍM LAVICÍM (S MOŽNOSTÍ DEMONTÁŽE) | | | | |
|  |  | DODÁVKA VČETNĚ ČELNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POZNÁMKA: | | | | |
|  |  | - PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT! | | | | |
|  |  | - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ! | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **26** |  |  |  |  | **251 305,00** |