**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S:  | 240130  | Infekce Nemocnice Tábor, a.s.  |
| O:  | SO 01  | Infektologický pavilon Nemocnice Tábor  |
| R:  | 01  | Pilotové zakládání  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č.  | Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |
| **Díl: 1 Zemní práce**  |  |  | **2 780,90**  |
| 5  | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  |  |  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem  | m3  | 103,66600  |  |  |
|  |  | skutečnost (pro piloty + schodiště piloty: 177,5\*3,14\*0,31\*0,31=53,55134m3; z deponie 54,180m3)  |  |  |  |  |
| 6  | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  | m3  | 4,06534  | 218,57  | 888,56  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem  | m3  | 539,17400  |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 177,5\*3,14\*0,31\*0,31=53,55134m3; ostatní 489,688m3)  |  |  |  |  |
| 7  | 162751119  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m  | m3  | 20,32670  | 21,24  | 431,74  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem  | m3  | 2 695,87000  |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 53,55134\*5=267,7567m3; ostatní 2448,44m3)  | m3  | 2 716,19670  |  |  |
| 8  | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  | m3  | 4,06534  | 26,55  | 107,93  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem  | m3  | 539,17400  |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 177,5\*3,14\*0,31\*0,31=53,55134m3; ostatní 489,688m3)  |  |  |  |  |
| 9  | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  | t  | 8,13068  | 146,01  | 1 187,16  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem  | t  | 1 078,34800  |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 53,55134\*2=107,10268t; ostatní 979,376t)  | t  | 1 086,47868  |  |  |
| **Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání**  |  |  | **-235 298,24**  |
| 17  | 226211214  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV  |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost  | m  | 0,00000  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD  | m  | 196,00000  |  |  |
| 18  | 226212214  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV  |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost  | m  | 204,50000  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD  | m  | 88,00000  |  |  |
| 19  | 231212111  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm  |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost  | m  | 0,00000  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD  | m  | 196,00000  |  |  |
| 21  | 231212112  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm  |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost  | m  | 0,00000  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD  | m  | 88,00000  |  |  |
| N1  |  | Zřízení výplně pilot průměr 620 mm  | m  | 204,50000  | 946,58  | 193 575,61  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 6

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S:  | 240130  | Infekce Nemocnice Tábor, a.s.  |
| O:  | SO 01  | Infektologický pavilon Nemocnice Tábor  |
| R:  | 01  | Pilotové zakládání  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č.  | Číslo položky  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  |
|  |  | skutečnost  | m  | 204,50000  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD m 0,00000  |  |  |
| 23  | 231611114  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)  | t  | -3,15720  | 52 616,84  | -166 121,90  |
|  |  | skutečnost  | t  | 2,40680  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD t 5,56400  |  |  |
| 20  | 58933333  | beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22  | m3  | 6,95700  | 7 840,77  | 54 548,25  |
|  |  | skutečnost  | m3  | 58,91700  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD m3 51,96000  |  |  |
| **Díl: 99 Staveništní přesun hmot**  |  |  | **1 684 40**  |
| 150  | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m  |  |  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem  | t  | 1 764,54200  |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty 153,82669t; ostatní 1632,1018t) t 1 785,92849  |  |  |
| **Díl: VN Vedlejší náklady**  |  |  | **4 670 00**  |
| N2  | 005121 R  | Úprava střechy pro vrty  | Soubor  | 1,00000  | 4 670,00  | 4 670,00  |
|  |  | skutečnost Soubor 1,00000  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD  | Soubor  | 0,00000  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKEM bez DPH**  | **-226 162,95**  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 6

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 6

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 6