**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 240130 | Infekce Nemocnice Tábor, a.s. |
| O: | SO 01 | Infektologický pavilon Nemocnice Tábor |
| R: | 01 | Pilotové zakládání |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl: 1 Zemní práce** | | |  |  | **2 780,90** | |
| 5 | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy  těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem | m3 | 103,66600 |  |  |
|  |  | skutečnost (pro piloty + schodiště piloty: 177,5\*3,14\*0,31\*0,31=53,55134m3; z deponie 54,180m3) |  |  |  |  |
| 6 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4,06534 | 218,57 | 888,56 |
|  |  | výměra dle SoD - celkem | m3 | 539,17400 |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 177,5\*3,14\*0,31\*0,31=53,55134m3; ostatní 489,688m3) |  |  |  |  |
| 7 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se  složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000  m | m3 | 20,32670 | 21,24 | 431,74 |
|  |  | výměra dle SoD - celkem | m3 | 2 695,87000 |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 53,55134\*5=267,7567m3; ostatní 2448,44m3) | m3 | 2 716,19670 |  |  |
| 8 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s  upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 4,06534 | 26,55 | 107,93 |
|  |  | výměra dle SoD - celkem | m3 | 539,17400 |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 177,5\*3,14\*0,31\*0,31=53,55134m3; ostatní 489,688m3) |  |  |  |  |
| 9 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů  pod kódem 17 05 04 | t | 8,13068 | 146,01 | 1 187,16 |
|  |  | výměra dle SoD - celkem | t | 1 078,34800 |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty: 53,55134\*2=107,10268t; ostatní 979,376t) | t | 1 086,47868 |  |  |
| **Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání** | | |  |  | **-235 298,24** | |
| 17 | 226211214 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými  pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost | m | 0,00000 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD | m | 196,00000 |  |  |
| 18 | 226212214 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými  pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost | m | 204,50000 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD | m | 88,00000 |  |  |
| 19 | 231212111 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z  betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost | m | 0,00000 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD | m | 196,00000 |  |  |
| 21 | 231212112 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z  betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm |  |  |  |  |
|  |  | skutečnost | m | 0,00000 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD | m | 88,00000 |  |  |
| N1 |  | Zřízení výplně pilot průměr 620 mm | m | 204,50000 | 946,58 | 193 575,61 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 6

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 240130 | Infekce Nemocnice Tábor, a.s. |
| O: | SO 01 | Infektologický pavilon Nemocnice Tábor |
| R: | 01 | Pilotové zakládání |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  | skutečnost | m | 204,50000 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD m 0,00000 | | |  |  |
| 23 | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | -3,15720 | 52 616,84 | -166 121,90 |
|  |  | skutečnost | t | 2,40680 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD t 5,56400 | | |  |  |
| 20 | 58933333 | beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22 | m3 | 6,95700 | 7 840,77 | 54 548,25 |
|  |  | skutečnost | m3 | 58,91700 |  |  |
|  |  | výměra dle SoD m3 51,96000 | | |  |  |
| **Díl: 99 Staveništní přesun hmot** | | |  |  | **1 684 40** | |
| 150 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy  výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  |  | výměra dle SoD - celkem | t | 1 764,54200 |  |  |
|  |  | skutečnost (piloty 153,82669t; ostatní 1632,1018t) t 1 785,92849 | | |  |  |
| **Díl: VN Vedlejší náklady** | | |  |  | **4 670 00** | |
| N2 | 005121 R | Úprava střechy pro vrty | Soubor | 1,00000 | 4 670,00 | 4 670,00 |
|  |  | skutečnost Soubor 1,00000 | | |  |  |
|  |  | výměra dle SoD | Soubor | 0,00000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKEM bez DPH** | **-226 162,95** |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 6

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 6

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 6