|  |  |
| --- | --- |
| **Podvozek VF1HJD20772389186** |  |
| **Značka:** DACIA | **Verze:** Journey TCe 130 4x2 |  |
| **Modèle:** Nový Duster | **Tarif číslo:** 5012 00/2023-06-01 |  |
| **Objem Kapalin** |  |  |
| **Nádrž na Adblue (v litrech): Objem palivové nádrže (l):** |  | - 50 |
| **Spotřeba A Emise (vin Wltp)** |  |  |
| **WLTP Emise CO2 (g/km) - smíšený** |  | 141 |
| **cyklus:****WLTP spotřeba - smíšený cyklus** |  | 6.2 |
| **(l/100 km):** |  |  |
| **Výkony** |  |  |
| **Maximální rychlost (km/h):** |  | 174 |
| **Zrychlení 0-100 km/h (s):** |  | 10,6 |
| **Pohon** |  |  |
| **Pohon:** |  | Přední |
| **Karosářské Provedení** |  |  |
| **Typ karoserie:** |  | SUV |
| **Počet dveří:** |  | 5 |
| **Řízení** |  |  |
| **Průměr otáčení (m):** |  | 10,72 |
| **Hmotnosti** |  |  |

Maximální dovolená hmotnost brzd. přívěsu (kg):

1200

**Užitečná hmotnost (kg):** 404.0

**Max.** **povolená hmotnost nebržděného přívěsu (kg):** 655

Maximální dovolená celková hmotnost (kg):

1763

**Pohotovostní hmotnost (kg):** 1309 - 1387

# Motor

**Max. výkon kW (k):** 96 (130)

**Typ vstřikování:** Přímé vstřikování paliva

Metodika NEDC=0 / Metodika WLTP 1

=1:

**Emisní norma:** Euro 6

Metodika měření: WLTP

Maximální točivý moment (Nm): 240

Zdvihový objem (cm3): 1332

**Palivo:** Benzín

**Počet válců:** 4

# Rozměry

Výška nezatíženého vozidla (mm): NC

Světlá výška (mm): 217

**Šířka vozidla (mm):** 1804

Šířka vozidla včetně zpětných zrcátek (mm):

2052

**Délka (mm):** 4341

**Rozvor (mm):** 2673

# Typ Vozidla

**Typ vozidla TVV:** SRDHE2MF6UB350M000

Počet míst: 5

# Převodovka

**Typ převodovky:** Manuální

Počet rychlostí: 6

# Aerodynamika

vnější hluk pohybujícího se vozidla dB(A):

69.0

# Objem

Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3):

Objem zavazadlového prostoru (dm3):

NC 445

# Kola A Pneumatiky

**Pneumatiky (přední/zadní):** 215/60 R 17

**Štítky pneumatik identické pro přední i zadní nápravu**

\*Vzhledem ke speciﬁkům výroby vozidel zobrazujeme více štítků.