Technické ÚDaje

# TCe 90 ECO-G 100 TCe 130 TCe 150

**EDC**

# Blue dCi 115

**4×2**

|  |  |
| --- | --- |
| **MOTOR** |  |
| Emisní norma | Euro 6DFull | Euro 6DFull | Euro 6DFull | Euro 6DFull | Euro 6DFull |
| Zdvihový objem | 999 | 999 | 1 332 | 1 332 | 1 461 |
| Palivo | benzín | benzín / LPG | benzín | benzín | diesel |

Maximální výkon (kw/k) 67 / 91 67 / 91 pro benzín

74 / 100 pro LPG

4 400–4 900

96 / 130 110 / 150 85 / 115

– při otáčkách (ot./min) 4 400–4 900

pro benzín 4 600–5 000

pro LPG

4 500–6 000 5 250–6 000 3 750

Maximální točívý moment (Nm) 160 160 pro benzín 170 pro LPG

2 200–3 750

240 250 260

– při otáčkách (ot./min) 2 200–3 750

pro benzín 2 000–3 500

pro LPG

1 600–3 500 1 700–3 250 1 750–2 750

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ vstřikování | nepřímé | nepřímé | přímé | přímé | přímé common-rail multi-injection |
| Počet ventilů | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 |
| Filtr pevných částic | • | • | • | • | • |
| **PŘEVODOVKA** |  |  |  |  |  |

Typ manuální manuální manuální automatická dvouspojková

manuální

Počet převodových stupňů 6 6 6 6 6

Průměr otáčení stopový 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72

**ŘÍZENÍ**

Vpředu: kotoučové (Ø v mm) 280 280 280 280 280

**BRZDY**

Vzadu: bubnové (Ø) 9" 9" 9" 9" 9"

Pneumatiky 215 / 65 R16

**RÁFKY A PNEUMATIKY\***

215 / 60 R17

215 / 65 R16

215 / 60 R17

215 / 65 R16

215 / 60 R17

215 / 65 R16

215 / 60 R17

215 / 65 R16

215 / 60 R17

**VÝKONY**

168 pro LPG

13,8 pro LPG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální rychlost (km/h) 166 166 pro benzín 180 | 180 | 180 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 13,1 15,1 pro benzín 10,6 | 9,7 | 10,2 |
| Zrychlení 1 000 m s pevným startem (s) 35,4 37,9 pro benzín 31,6 | 31,4 | 32,2 |
| **SPOTŘEBA (l/100 km) A EMISE CO2****1)** |  |  |
| Kombinovaná (l/100 km) | 6,1–6,2 | 6,4 / 6,9–7,02) | 6,2 | 6,2 | 4,8 |
| Emise CO2 (g/km) | 137–140 | 143–145 /125–1272) | 141 | 141 | 126–127 |
| **HMOTNOSTI (kg)**Užitečné zatížení\*\* min / max | 385 / 470 | 385 / 429 | 385 / 450 | 450 / 515 | 460 / 523 |
| Provozní hmotnost\*\* min / max | 1 264 | 1 331 / 1 364 | 1 317 | 1 338 | 1 383 / 1 425 |
| Max. povolená celková hmotnost | 1 734 | 1 760–1 767 | 1 767 | 1 778 | 1 798–1 855 |
| Max. povolená hmotnost jízdní soupravy | 2 934 | 2 960–2 967 | 2 967 | 2 978 | 2 998–3 055 |
| Max. povolená hmotnost nebržděného přívěsu | 630 | 665–680 | 655 | 665 | 690–710 |
| Max. povolená hmotnost bržděného přívěsu | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| **ROZMĚRY**Výška nezatíženého vozu (vč. střešních lišt) | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 |
| Přední nájezdový úhel (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Přejezdový úhel (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Zadní nájezdový úhel (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Objem zavazadlového prostoru (VDA, dm3) | 445 | 445 | 445 | 445 | 471 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 478 | 478 | 478 | 478 | 494 |
| Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3) | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | 50 / 48,82) | 50 | 50 | 50 |
| Objem nádrže AdBlue (l) | - | - | - | - | 15,1 |

36,2 pro LPG

1. Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP. Nejedná se o finálně homologované údaje.
2. benzín / LPG

\* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

\*\* Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).

str. 8/9 [**www.dacia.cz**](http://www.dacia.cz/)