**Cena s DPH**

**589 513,09**

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | |
| Kód: | 2023-10-0736 |
| Stavba: | |
| Rekonstrukce horní vrátnice | |
| Objekt: | |
| **101 - vícepráce č.1 - podlaha** | |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 29.01.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: | 28743466 |
| LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L. | DIČ: | CZ28743466 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Ludmila Kadlecová | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

|  |
| --- |
| Náklady z rozpočtu 455 849,90 |
| Ostatní náklady 31 351,00 |
| **Cena bez DPH 487 200,90** |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH | základní |
|  | snížená |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| 487 200,90 |
| 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sazba daně | Výše daně |
| 21,00% | 102 312,19 |
| 12,00% | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Rekonstrukce horní vrátnice | |
| Objekt: |  |
| **101 - vícepráce č.1 - podlaha** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: |  |
| Zhotovitel: | LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L. |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 29.01.2024 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | Ludmila Kadlecová |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | **455 849,90** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 275 711,19 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 107 367,46 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 48 064,38 |
| 997 - Přesun sutě | 91 481,75 |
| 998 - Přesun hmot | 28 797,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 180 138,71 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 23 378,10 |
| 713 - Izolace tepelné | 32 994,54 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 123 766,07 |

|  |
| --- |
| **2) Ostatní náklady** |
| Zařízení staveniště |
| Mimostav.doprava |

|  |
| --- |
| **31 351,00** |
| 4 558,50 |
| 26 792,50 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 487 200,90

# SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,864 | 680,00 | 1 947,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,205 | 85 471,00 | 17 521,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 762522812 | Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen | m2 | 35,798 | 252,00 | 9 021,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 965042241 | Bourání betonové podlahy | m3 | 2,805 | 5 149,00 | 14 442,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami | m3 | 7,160 | 897,80 | 6 428,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy  těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 5,370 | 3 384,00 | 18 172,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  budovy v do 6 m ručně | t | 27,472 | 1 436,00 | 39 449,79 |
| 13 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a  vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10  m | t | 54,944 | 161,00 | 8 845,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  meziskládku do 1 km se složením | t | 27,472 | 421,00 | 11 565,71 |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  ZKD 1 km přes 1 km | t | 384,608 | 16,50 | 6 346,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 27,472 | 920,00 | 25 274,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 23,075 | 1 248,00 | 28 797,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za  studena nátěrem penetračním | m2 | 35,798 | 45,00 | 1 610,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *19* | *M* | *111631500* | *lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg* | *t* | *0,014* | *155 615,00* | *2 178,61* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  vodorovné NAIP | m2 | 35,798 | 241,00 | 8 627,32 |

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Rekonstrukce horní vrátnice | |
| Objekt: |  |
| **101 - vícepráce č.1 - podlaha** | |
| Místo: |  |
| Zadavatel: |  |
| Zhotovitel: | LIMPA s.r.o.,Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n.L. |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 29.01.2024 |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: | Ludmila Kadlecová |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

Náklady soupisu celkem 455 849,90

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 275 711,19 |
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 107 367,46 |
| 1 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 4,296 | 3 146,00 | 13 515,22 |
|  | VV |  | 0,12\*5,55\*(3+3,45) |  | 4,296 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 218111113 | Odvětrání podlahy vodorovné drenážní z plastových  perforovaných trubek DN 100 mm | m | 40,000 | 298,00 | 11 920,00 |
| *3* | *M* | *M009* | *Napojení odvětrání do komínu* | *sb* | *1,000* | *3 373,00* | *3 373,00* |
| *4* | *M* | *M010* | *Přivětrávací otvor vč. prostupu zdivem a zakrytí*  *mřížkou* | *sb* | *2,000* | *4 929,00* | *9 858,00* |
| 5 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5,728 | 8 595,00 | 49 232,16 |
|  | VV |  | 0,08\*5,55\*(3+3,45) |  | 2,864 |  |  |
|  | VV |  | 0,08\*5,55\*(3+3,45) |  | 2,864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,08\*5,55\*(3+3,45) |  | 2,864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45)\*4,4\*1,3\*0,001 |  | 0,205 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 48 064,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45) |  | 35,798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,17\*3\*5,5 |  | 2,805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,2\*5,55\*(3+3,45) |  | 7,160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*5,55\*(3+3,45) |  | 5,370 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 91 481,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,472\*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54,944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,472\*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384,608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 28 797,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 180 138,71 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 23 378,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45) |  | 35,798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45)\*0,0004 |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45) |  | 35,798 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| *21* | *M* | *6283228001* | *pás asfaltový natavitelný* | *m2* | *45,000* | *235,00* | *10 575,00* |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45)\*1,2+2,043 |  | 45,000 |  |  |
| 22 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a  plynům v objektech v do 6 m | % | 229,918 | 1,68 | 386,26 |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 32 994,54 |
| 23 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými  rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 35,798 | 121,00 | 4 331,56 |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45) |  | 35,798 |  |  |
| *24* | *M* | *28372305* | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením*  *λ=0,037 tl 50mm* | *m2* | *159,600* | *177,00* | *28 249,20* |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45)\*2\*1,05+0,825 |  | 76,000 |  |  |
|  | VV |  | 76\*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 159,600 |  |  |
| 25 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech  v do 6 m | % | 325,808 | 1,27 | 413,78 |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 123 766,07 |
| *26* | *M* | *736 11-0003.RT3* | *Podlahové vytápění teplovodní, na systémovou desku* | *m2* | *35,798* | *3 415,00* | *122 250,17* |
|  | VV |  | 5,55\*(3+3,45) |  | 35,798 |  |  |
| 27 | K | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v  do 6 m | % | 1 222,502 | 1,24 | 1 515,90 |