REKAPITULACE STAVBY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | S2023/18a |  |  |
| Stavba: | SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář |  |  |
| KSO: | 801 61 49 | CC-CZ: | 12201 |
| Místo: | Bruntál, Nádražní 994/20 | Datum: | 28. 1. 2024 |
| CZ-CPV: | 45454100-5 | CZ-CPA: | 41.00.23 |
| Zadavatel: |  | IC: | 00295892 |
| Město Bruntál |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IC: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: |  | IC: | 07921934 |
| Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IC: |  |
| jis |  | DIČ: |  |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Koiozky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 287 173,58 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 287 173,58 | 270 306,45 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 1 557 480,03 |

Strana 1 z 36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S2023/18a

Stavba: SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Bruntál, Nádražní 994/20 | Datum: | 28. 1.2024xxxx, |
| Zadavatel: | Město Bruntál | Projektant: |  |
| Uchazeč: | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Zpracovatel: | jis |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | 1 287 173,58 | 1 557 480,03 |  |
| 01 | Stavebně architektonické řešení | 1 038 407,78 | 1 256 473,41 | STA |
| 01.1 | Bourání stávajících konstrukcí | 153 765,80 | 186 056,62 | STA |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 95 000,00 | 114 950,00 | STA |

Strana 2 z 36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář Objekt:

01 - Stavebně architektonické řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 61 49 | CC-CZ: |  |
| Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 | Datum: | 28. 1. 2024 |
| Zadavatel: | IC: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IC: | 07921934 |
| Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| jis | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 038 407,78 |
| dph základní snížená | Základ daně1 038 407,78 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 218 065,63 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 1 256 473,41 |

Strana 3 z 36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍStavba:SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelářObjekt:01 - Stavebně architektonické řešeníMísto: Bruntál, Nádražní 994/20Zadavatel: Město BruntálUchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,Kód dílu - PopisNáklady stavby celkemHSV - Práce a dodávky HSV | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 28. 1.2024xxxx. jisCena celkem [CZK]1 038 407,78199 589,22 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 33 138,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 124 500,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 14 190,51 |
| 998 - Přesun hmot |  | 27 759,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 773 818,56 |
| 713 - Izolace tepelné |  | 4 473,98 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 4 037,40 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  | 1 573,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  | 2 266,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 14 347,08 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 76 614,39 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  | 78 866,52 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | 12 312,10 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 20 743,24 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 112 138,74 |
| 772 - Podlahy z kamene |  | 269 045,81 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 50 764,90 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  | 2 613,76 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 12 013,64 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 16 943,18 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání |  | 95 064,82 |
| OST - Ostatní |  | 65 000,00 |

Strana 4 z 36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SU MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

Objekt:

01 - Stavebně architektonické řešení

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

28. 1. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Projektant:

Zpracovatel: jis

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 1 038 407,78 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 199 589,22 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 33 138,61 |  |
|  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 311235151 | celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdivá 300 mm | m2 | 19,071 | 1 335,00 | 25 459,79 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/311235151 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.11 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "nová vstupní zeď' (0,425+3,3)\*3,65 |  | 13,596 |  |  |  |
|  | W |  | "postranní zdi venkovní schod, podesty" 0,75\*3,65\*2 |  | 5,475 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 19,071 |  |  |  |
| 2 | K | 340231015 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 80 mm | m2 | 2,768 | 629,25 | 1 741,76 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv>. urs.cz/item/CS URS 2022 02/340231015 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. chodba/124" 0,9\*2,05 |  | 1,845 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 125/126" 0,45\*2,05 |  | 0,923 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 2,768 |  |  |  |
|  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 342244121 | spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 7,468 | 795,00 | 5 937,06 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/342244121 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "parapet pod pultem m.č. 126" 3,7\*0,95 |  | 3,515 |  |  |  |
|  | W |  | "zábradelní přísky schodiště" 4,65\*0,85 |  | 3,953 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 7,468 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 124 500,50 |  |
|  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 611131125 | penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí | m2 | 1,170 | 72,53 | 84,86 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/611131125 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 4\*0,15\*0,3/2\*2 |  | 0,180 |  |  |  |
|  | W |  | 1,2\*0,75/2\*2 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | W |  | 0,15\*0,3\*2 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 1,170 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 1,170 |  |  |  |
| 5 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošné stěn | m2 | 24,518 | 77,25 | 1 894,02 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W
W

W

W W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/612131101*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101)

W-v.č. D.1.8

"parapet pod pultem m.č. 126" 3,7\*0,95

"zábradelní příčky schodiště" 4,65\*0,85+0,15\*0,85+4,65\*0,85

" na nové zdi tl 300mm" 3,05\*3,65-2,0\*2,45+2,45\*2,75

3,515

8,033

12,970

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  | 7,165 | 52,80 | 378,31 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

W

W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/612131121*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121)

Wvizv.č. D.1.8

"m.č. 125 po demontáži ker.obkl. nahrazen novým"
(0,3+0,85)\*1,3

"m.č. podesta (-0,900) po demontáži mramor.obkl. nahrazen
novou štuk. vrstvou" 2,65\*0,9\*2 +0,5\*0,9\*2

Součet

1,495

5,670

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 612142001 | pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 5,670 | 220,00 | 1 247,40 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

[*https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/612142001*](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001)

W viz v.č. D.1.8

"m.č. podesta (-0,900) po demontáži mramor.obkl. nahrazen novou štuk, vrstvou" 2,65\*0,9\*2 +0,5\*0,9\*2

5,670

8 K 612321131

Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/612321131*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131)

W viz v.č. D.1.8

"m.č. podesta (-0,900) po demontáži mramor.obkl. nahrazen

novou štuk, vrstvou" 2,65\*0,9\*2 +0,5\*0,9\*2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 5,670 | 210,00 | 1 190,70 | CS ÚRS 2022 02 |

5,670

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Omítka vapenocerrientová~vnitřníctT ploch nanášená |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 612321141 | ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 28,318 | 350,00 | 9 911,30 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/612321141*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141)

W-v.č. D.1.8

Strana 5 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZKj | Cenová soustava |
|  | w |  | "parapet pod pultem ze strany m.č. 126" 3,7\*0,95 |  | 3,515 |  |  |  |
|  | w |  | "zábradelní příčka schodiště" 4,65\*0,85\*2+0,15\*0,85 |  | 8,033 |  |  |  |
|  | w |  | " na nové zdi tl 300mm" 3,05\*3,65-2,0\*2,45+2,45\*2,75" |  | 12,970 |  |  |  |
|  | w |  | "na zazdívce dveří m.č. 124 oboustranně" 0,9\*2,05\*2 |  | 3,690 |  |  |  |
|  | w |  | "na zazdívce dveří m.č, 124/125 oboustranně" 0,45/2,05/2 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 28,318 |  |  |  |
| 10 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 1,000 | 1 725,00 | 1 725,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/612325225 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 124 po odsekání obkladů až na zdivo - zpětná štuk om., plocha vel. (0,25+0,9)x1,3m" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 11 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 13,550 | 733,50 | 9 938,93 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/612325302 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "ostění a nadpraří po vybourané příčce m.č. původní recepce/ m.č. 126" (2,9+3,7+2,9)\*0,25 |  | 2,375 |  |  |  |
|  | W |  | "ostění a nadpraří po vybourané příčce m.č. 125/126" (2,9+3,7+2,9)\*0,25 |  | 2,375 |  |  |  |
|  | W |  | "ostění a nadpraří po vybourané prosklené stěně s dveřmi chodba (+/-0.000)" (2,75+3,0+2,75)\*0,5 |  | 4,250 |  |  |  |
|  | W |  | "ostění a nadpraří po vybourané prosklené stěně s dveřmi vstup/velká zasedací místnost" (3,0+5,3+3)\*0,25 |  | 2,825 |  |  |  |
|  | VV |  | "dtto, ale poz. ozn. 1/T vstup, dveře" (2,45+2,0+2,45)\*0,25 |  | 1,725 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 13,550 |  |  |  |
| 12 | K | 621151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů | m2 | 4,193 | 47,85 | 200,64 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/621151011 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.11 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zateplení podhledu nového vstupního portálu " 5,1\*0,75+2,45\*0,15 |  | 4,193 |  |  |  |
|  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 621531022 | probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů | m2 | 4,193 | 374,25 | 1 569,23 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/621531022 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Wvizv.č. D.1.8, D.1.11 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zateplení podhledu nového vstupního portálu " 5,1\*0,75+2,45\*0,15 |  | 4,193 |  |  |  |
| 14 | K | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | m2 | 9,833 | 41,70 | 410,04 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | h ttDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/622151021 |  |  |  |  |  |
|  | WW |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.17"povrchová úprava KZS - druh a barva buide upřesněna při realizaci INV/ GP "(0,15+2,7)\*3,45 |  | 9,833 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 15 | K | 622211021 | podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 8,760 | 790,00 | 6 920,40 |
|  |
|  |
|  | Online PSC | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/622211021 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.11 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zateplení nového vstupního portálu " 0,6\*4\*3,65 |  | 8,760 |  |  |  |
| 16 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm | m2 | 9,198 | 285.75 | 2 628,33 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | W |  | Wvizv.č. D.1.8, D.1.11 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zateplení nového vstupního portálu " 0,6\*4\*3,65 |  | 8,760 |  |  |  |
|  | W |  | 8,76\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9,198 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 17 | K | 622211031 | podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 17,885 | 890,00 | 15 917,65 |
|  |
|  |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/622211031 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.18 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zateplení nového vstupního portálu "(0,4+0,5+0,3+2,8+0,5+0,4)\*3,65 |  | 17,885 |  |  |  |
| 18 | M | 28376426 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch300kPA tl 150mm | m2 | 18,779 | 429,00 | 8 056,19 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | w |  | W viz v.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "zateplení nového vstupního portálu "(0,4+0,5+0,3+2,8+0,5+0,4)\*3,65 |  | 17,885 |  |  |  |
|  | w |  | 17,885\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18,779 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 622251101 | kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 17,885 | 40,58 | 725,77 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/622251101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Wvizv.č. D.1.8, D.1.18 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "zateplení nového vstupního portálu "(0,4+0,5+0,3+2,8+0,5+0,4)\*3,65 |  | 17,885 |  |  |  |
| 20 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 25,550 | 49,58 | 1 266,77 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/622252002 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Wvizv.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 'zateplení nového vstupního portálu zesílení rohů" 7\*3,65 |  | 25,550 |  |  |  |
| 21 | M | 63127466 | profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š100mm pro ETICS | m | 26,828 | 30,68 | 823,08 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | w |  | 25,55\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26,828 |  |  |  |
| 22 | M | 59051476 | profil začišťovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 7,245 | 29,18 | 211,41 | CS ÚRS 2022 02 |

W Wvizv.č. D.1.8,

W "vstupní dveře" (2,45+2,45+2,0) 6,900

Strana 6 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w |  | 6,9\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,245 |  |  |
|  |  |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 622511112 | probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 9,833 | 480,00 | 4 719,84 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/622511112 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.17 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "povrchová úprava KZS - druh a barva buide upřesněna při realizaci INV/ GP "(0,15+2,7)\*3,45 |  | 9,833 |  |  |  |
| 24 | K | 623151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový pilířů | m2 | 18,286 | 43,80 | 800,93 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | [https.V/podminkv.urs.cz/item/CS](https://https.V/podminkv.urs.cz/item/CS) URS 2022 02/623151021 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.17 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | povrchová úprava KZS - druh a barva buide upřesněna při realizaci INV/ GP |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "postranní pílř vlevo celkem plochy"(0,4+0,75+0,5+0,75+0,2+0,15)\*3,45 |  | 9,488 |  |  |  |
|  | w |  | "postranní pílř vpravo celkem plochy"(0,75+0,5+0,75+0,4+0,15)\*3,45 |  | 8,798 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 18,286 |  |  |  |
|  |  |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 623511112 | probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná pilířů nebo sloupů | m2 | 18,286 | 520,00 | 9 508,72 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/623511112 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.17 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | povrchová úprava KZS - druh a barva buide upřesněna při realizaci INV/ GP |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "postranní pílř vlevo celkem plochy"(0,4+0,75+0,5+0,75+0,2+0,15)\*3,45 |  | 9,488 |  |  |  |
|  | VV |  | "postranní pílř vpravo celkem plochy"(0,75+0,5+0,75+0,4+0,15)\*3,45 |  | 8,798 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 18,286 |  |  |  |
|  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 629991012 | pozdějšího odkrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišfovací lištu | m2 | 6,900 | 16,95 | 116,96 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/629991012 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "vstupní dveře" (2,45+2,0+2,45) |  | 6,900 |  |  |  |
|  |  |  | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 629999030 | pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2 | m2 | 9,833 | 55,00 | 540,82 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/629999030 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.17 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "povrchová úprava KZS - druh a barva buide upřesněna při realizaci INV/ GP "(0,15+2,7)\*3,45 |  | 9,833 |  |  |  |
| 28 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 2,580 | 4 500,00 | 11 610,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/631311116 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | W viz v.č. D.1.10, D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "nová podkladní mazanina tl 60 mm na (-0,900m)"(3,05\*4,55+2,45\*2,6)\*0,06 |  | 1,215 |  |  |  |
|  | w |  | "(r)" 4,752\*0,06 |  | 0,285 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 1,500 |  |  |  |
|  | w |  | "nová podkladní mazanina tl 60 mm na (-1,500m)"(2,65\*0,4/2+2,65\*0,725/2+(2,65+2,0)\*4,775/2+5,5\*0,9)\*0,06 |  | 1,053 |  |  |  |
|  | w |  | "(r)" 0,45\*0,06 |  | 0,027 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 1,080 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,580 |  |  |  |
|  |  |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 631311121 | dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 0,259 | 4 700,00 | 1 217,30 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/631311121 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | po odbourání zděných a j. příček nebo prosklených stěn |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "vstup/chodba" 3,0\*0,2\*0,05 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | W |  | 'm.č. 124/125" 3,7\*0,1\*0,05 |  | 0,019 |  |  |  |
|  | W |  | 'm.č. 126/125" (0,9+0,45)\*0,1\*0,05 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | W |  | 'vstup/m.č. původní info" (2,45+3,55+2,45)\*0,15\*0,05 |  | 0,063 |  |  |  |
|  | W |  | 'm.č. původní info/m.č.126" 3,7\*0,15\*0,05 |  | 0,028 |  |  |  |
|  | W |  | 'vstupní portál na (-0,900)" (0,9+6,1+0,9)\*0,15\*0,05 |  | 0,059 |  |  |  |
|  | VV |  | 'vstup/velká zasedací místnost" 5,3\*0,2\*0,05 |  | 0,053 |  |  |  |
| w |  | Součet |  | 0,259 |  |  |  |
| 30 | K | 631311136 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | m3 | 1,493 | 4 500,00 | 6 718,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC | ttpsJ/oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/631311136 |  |  |  |  |  |
| W | W viz v.č. D.1.11, D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 'nová podkladní mazanina tl 125 mm na (-0,150m) plocha |  | 1,424 |  |  |  |
|  |  |  | před pultem podatelny" 2,45\*4,65\*0,125 |  |  |  |  |
| w |  | 3,7\*0,15\*0,125 |  | 0,069 |  |  |  |
| w |  | Součet |  | 1,493 |  |  |  |
|  |  |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 631312121 | dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 2,190 | 4 500,00 | 9 855,00 | CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSCP | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/631312121Poznámka k položce:čerpání položky jen dle skutečného stavu vzniklého po provedení odbourání stávajících podkladních mazanin stávající dlažby! |  |
| VV | W viz v.č. D.1.10, D.1.8 |  |
| W | "nová podkladní mazanina tl. 60 na (-0,900 m)" 25,0\*0,04 | 1,000 |
| W | "nová podkladní mazaniny tl. 60 na (-1,500 m)" 18,0\*0,04 | 0,720 |
| W | "nová podkladní mazaniny tl. 125 na (-0,150 m) před pultem podatelny" 11,76\*0,04 | 0,470 |
| W | Součet | 2,190 |

Strana 7 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 32 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo | m3 | 2,580 | 290,25 | 748,85 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm |  |  |  |  |  |

Online PSC [*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/631319171*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171)

W W viz v.č. D.1.10, D.1.8

W "nová podkladní mazanina tl. 60 na (-0,900 m)" 25,0\*0,06 1,500

W "nová podkladní mazaniny tl. 60 na (-1,500 m)" 18,0\*0,06 1,080

W Součet 2,580

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 631319175 | vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 | m3 | 1,470 | 72,60 | 106,72 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |

Online PSC [*https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/631319175*](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175)

W W VÍZ V.Č. D.1.11, D.1.8

"nová podkladní mazaniny tl. 125 na (-0,150 m) před pultem podatelny" 11,76\*0.125

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,285 | 28 050,00 | 7 994,25 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv>. urs. cz/item/CS URS 2022 02/631362021 |  |  |  |  |  |
|  | WWW |  | W viz v.č. D.1.10, D.1.8"nová podkladní mazanina tl. 60 na (-0,900 m)"25,0\*4,335\*1,2/1000"nová podkladní mazaniny tl. 60 na (-1,500 m)" 18,0\*4,335\*1,2/1000"nová podkladní mazaniny tl. 125 na (-0,150 m) před pultem podatelny" 11,76\*4,335\*1,2/1000 |  | 0,1300,094 |  |  |  |
| W | 0,061 |
|  | W |  | Součet |  | 0,285 |  |  |  |
| 35 | K | 632902211 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou | m2 | 57,700 | 34,88 | 2 012,58 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/632902211 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.10, D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "nová podkladní mazanina tl. 60 na (-0,900 m)" 25,0 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | W |  | "nová podkladní mazaniny tl. 60 na (-1,500 m)" 18,0 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | W |  | "nová podkladní mazaniny tl. 100 na (-0,150 m) před pultem podatelny" 11,76 |  | 11,760 |  |  |  |
|  | W |  | 0,147/0,05 |  | 2,940 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 57,700 |  |  |  |
|  |  |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 642944121 | z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 622,50 | 622,50 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://Dodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/642944121 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 125/126" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 37 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 827,50 | 2 827,50 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 14 190,51 |  |
|  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 949101111 | staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 21,833 | 65,00 | 1 419,15 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs>. cz/item/CS URS 2022 02/949101111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.8, D.1.11 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zateplení podhledu nového vstupního portálu " 5,1\*1,2 |  | 6,120 |  |  |  |
|  | W |  | "postranní pílř vlevo celkem plochy" (0,4+0,75+0,5)\*1,2 |  | 1,980 |  |  |  |
|  | W |  | "postranní pílř vpravo celkem plochy" (0,5+0,75+0,4+0,3)\*1,2 |  | 2,340 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 10,440 |  |  |  |
|  | W |  | "nový SDK podhled - nad přístupem k pultu podatelny" 2,45\*4,65 |  | 11,393 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 11,393 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 21,833 |  |  |  |
|  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů, připravených |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 95394121xR1 | otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. | kus | 45,000 | 159,00 | 7 155,00 |  |
|  | w |  | W-v.č. D.1.18 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "ozn. 3/T a 4/T m.č. schodiště vstup - specifikaci provedení schodišťového madla odsouhlasit INV” 11+8 |  | 19,000 |  |  |  |
|  | w |  | W viz v.č. D.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "kotvení nového zdivá do stáv. konstr." 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | w |  | "kotvení stávající prosklené zástěny do nového postranního zdivá" 3\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 45,000 |  |  |  |
| 40 | M | 13021106 | tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512jakost 10216.0 výztuž do betonu D 10mm | t | 0,007 | 24 675,00 | 172,73 | CS ÚRS 2022 02 |

W W viz v.č. D.1.18

W

W

W

w

w

"kotvení madla viz 3/T, 4/T- provedení odsouhlasit INV"
19\*0,3\*0,617\*1,09/1000
W viz v.č. D.1.8

"kotvení nového zdivá do stáv. konstr."
20\*0,2\*0,617\*1,09/1000

"kotvení stávající prosklené zástěny do nového postranního
zdivá" 3\*2\*0,2\*0,0,617\*1,09/1000

Součet

0,004

0,003

0,007

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | M 24750002 | lepidlo na bázi MS polymeru | litr | 1,550 | 500,25 | 775,39 CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w | W-v.č. D.1.18 |  |
| w | "ozn. 3/T a 4/T m.č. schodiště vstup - specifikaci provedení schodišťového madla odsouhlasit INV" 2\*0,310 | 0,620 |
| w | Wviz v.č. D.1.8 |  |
| w | "kotvení nového zdivá do stáv. konstr." 2\*0,310 | 0,620 |
| vv | "kotvení stávající prosklené zástěny do nového postranního zdivá" 1\*0,310 | 0,310 |
| w | Součet | 1,550 |

Strana 8 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 42 | K | 977131110 | Vrty poklepovými vrtáky do cihelného zdivá nebo prostého betonu průměru do 16 mm | m | 5,450 | 125,25 | 682,61 CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |
| --- | --- |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS>W W - v.č. D.1.18w "ozn. 3/T a AÍT m.č. schodiště vstup - specifikaci provedeníschodišťového madla odsouhlasit INV" (11+8)\*0,15W W viz v.č. D.1.8W "kotvení nového zdivá do stáv. konstr." 20\*0,1 2,000w "kotvení stávající prosklené zástěny do nového postranníhozdivá" 3\*2\*0,1 0,600W Součet 5,450 |  |
| 43 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztuženi hloubky do 50 mm | m | 8,450 | 125,00 | 1 056,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/977311111W W-v.č. D.1.18w "řez stávajících podlah rz mramor dlaždic ..."2,45+2\*3,0 8,450 |
| 44 | K | VP-ČI.3302 | Mimostaveništní doprava lešení - viz všeobecné podmínky ceníku 800-3, vč. manipulace s lešením | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| Poznámka k položce:3302.P Položky cen montáží lešení - neobsahují náklady na mimostaveništnídopravu lešení. Doprava lešení na stavbu a jeho odvoz se takto oceňuje individuálně.w "dovoz, odvoz, nakládky vykládky pomocného - celkem ^hmotnost cca do 250 kg použitého lešení " 1 |
| 45 | K | VP-čl.3902 | Přesun hmot - viz všeobecné podmínky ceníku 800-3, nad započtený rozsah technologické manipulace >20m | t | 0,229 | 1 875,00 | 429,38 |  |
| Poznámka k položce:Ceny montáží lešení dle čl. 3902:Tato část neobsahuje ceny pro přesun hmot, tento se oceňuje individuálně.P čl. 3401.V cenách lešení je započtena technologická manipulace $ materiálem v tomto rozsahu:* vodorovně do vzdálenosti 20 m,
* svisle na celou výšku lešení uvedenou v popisu cen.

"přesun hmot na staveništi pro montáž a demontáž lešení - w předpokládaná hmotnost cca 10,5kg/m2 použitého lešení " 0,22921,833\*10,5/1000D 998 Přesun hmot 27 759,60 |
| 46 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 25,236 | 1 100,00 | 27 759,60 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998018001*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001)

d PSV Práce a dodávky PSV 773 818,56

|  |
| --- |
| D 713 Izolace tepelné 4 473,98 |
| 47 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1,725 | 38,03 | 65,60 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/713121111 | 1,725 |
| W-v.č. D.1.11 a D.1.8 - odkaz: vyplněn prostoru pod novou podlahou XPS2,3\*0,75 |
| 48 | M | 28376385 | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | m3 | 1,359 | 3 187,50 | 4 331,81 | CS ÚRS 2022 02 |

W - v.č. D.1.11 a D.1.8-odkaz: vyplněn prostoru pod novou podlahou XPS

W 2,3\*0,75\*0,75 1,294

w 1,294\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,359

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná | t | 0,041 | 1 117,50 | 45,82 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998713101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený |  |  |  |  | — |
| 50 | K | 998713181 | z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k | t | 0,041 | 750,00 | 30,75 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSCD 725 | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998713181Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 4 037,40 |  |
| 51 | K | 725211615 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS>p Poznámka k položce:vč. 2xRV+flexi, prodloužení, sifonu, šroubů, polo sloupuW Wviz v.č. D.1.8w "m.č. 126-výměna umyvadla na stáv. rozvody ZTI" 1 1,000 |
| 52 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/725822611W Wviz v.č. D.1.8w "m.č. 126 - výměna umyvadla na stáv. rozvody ZTI" 1 1,000 |
| 53 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,020 | 935,00 | 18,70 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998725102*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102)

Strana 9 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 54 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,020 | 935,00 | 18,70 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998725181 |  |  |  |  |  |
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 1 573,00 |  |
| 55 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +11O°C0 18/1 | m | 2,000 | 423,50 | 847,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/733222303 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 733224223 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných 0 18/1 | kus | 4,000 | 181,50 | 726,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/733224223 |  |  |  |  |  |
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 2 266,00 |  |
| 57 | K | 734221545 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládáni PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 | kus | 2,000 | 352,00 | 704,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC *https://podmínky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/734221545*

W W VÍZ V.Č. D.1.8

w "m.č. plocha před podatelnou/pultem" 1 1,000

VV "m.č. plocha pod schodištěm (-0,900m)" 1 1,000

w Součet 2,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných | kus | 2,000 | 242,00 | 484,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | těles VK |  |  |  |  |  |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/734221682*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221682)

W Wvizv.č. D.1.8

w "m.č. plocha před podatelnou/pultem" 1 1,000

w "m.č. plocha pod schodištěm (-0,900m)" 1 1,000

w Součet 2,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | K | 734261402 | Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 2,000 | 539,00 | 1 078,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

W

W

W

[*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/734261402*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402)

W viz v.č. D.1.8

"m.č. plocha před podatelnou/pultem" 1 "m.č. plocha pod schodištěm (-0,900m)" 1 Součet

1,000

1,000

2,000

d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 14 347,08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 735152381 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa | kus | 2,000 | 5 720,00 | 11 440,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565 W |  |  |  |  |  |

Online PSC [*https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/735152381*](https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152381)

W Wvizv.č. D.1.12

w "m.č. plocha před podatelnou/pultem" 1 1,000

vv "m.č. plocha pod schodištěm (-0,900m)" 1 1,000

w Součet 2,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní | t | 0,084 | 935,00 | 78,54 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |

Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998735102

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 998735181 | přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,084 | 935,00 | 78,54 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998735181*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735181)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky pro ústřední |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 735 n.c. 01 | vytápění, vč. tlak. zkoušek, pro komplet uvedení do provozu | kpl | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |

W - v.č. D.1.12 - specifikaci druhu a provedení pro ústřední vytápěni ( potrubí, armatury, otopná tělesa) odsouhlasit s INV

W 1 1,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 76 614,39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje | kus | 8,000 | 31,91 | 255,28 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | přístrojových zapuštěných plastových kruhových |  |  |  |  |  |

Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/741112061

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 8,000 | 6,16 | 49,28 | CS ÚRS 2022 02 |
| 66 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 | m | 75,000 | 20,39 | 1 529,25 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/741122005*](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122005)

W- v.č. D.1.13 - specifikaci druhu a provedení elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV

W 60,0+15,0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | M | 34109513 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450Í750V (CYKYLo) 3x1,5mm2 |
|  | w |  | W - v.č. D.1.13- specifikaci druhu a provedení elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV |
|  | wvv |  | 60,0+15,075\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |
| 68 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 |

75,000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86,250 | 16,36 | 1 411,05 | CS ÚRS 2022 02 |

75,000

86,250

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,000 | 20,39 | 448,58 | CS ÚRS 2022 02 |

Strana 10 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/741122016 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W - v.č. D.1.15 - specifikaci druhu a provedení elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "zásuvkový okruh nové kabely" 4,5+12,0+2,5+3,0 |  | 22,000 |  |  |  |
| 69 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 25,300 | 27,21 | 688,41 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | w |  | 22\*1,15 ’Přepočtené koeficientem množství |  | 25,300 |  |  |  |
| 70 | K | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 3,000 | 51,92 | 155,76 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podmlnkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/741310201 |  |  |  |  |  |
| 71 | M | 34535008 | ovládač zaplnaci kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky | kus | 3,000 | 161,70 | 485,10 | CS ÚRS 2022 02 |
| 72 | K | 741310238 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 4,000 | 118,78 | 475,12 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/741310238

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | M | 34535007 | přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky | kus | 4,000 | 293,70 | 1 174,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| 74 | K | 741313041 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 2,000 | 114,40 | 228,80 | CS ÚRS 2022 02 |

jDnline PSC <https://podminkv.urs.cz/item/C5> URS 2022 02/741313041

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | M | 34555202 | zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky | kus | 2,000 | 195,80 | 391,60 | CS ÚRS 2022 02 |
| 76 | K | 741313044 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojeni polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 6,000 | 114,40 | 686,40 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/741313044*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313044)

W 6 6,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | M | 34555243 | zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky | kus | 6,000 | 195,80 | 1 174,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| 78 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 30,000 | 286,00 | 8 580,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/741372062*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062)

W - v.č. D. 1.13 - specifikaci druhu a provedení elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV

w 30 30,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | M | 3482500xR1 | svítidlo interiérové přisazené obdélnlkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2, 50W, 4000K | kus | 12,000 | 1 618,10 | 19 417,20 |  |
| w W - v.č. D. 1.13 - specifikaci druhu a provedeníelektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INVw 12 12,000 |
| 80 | M | 3482500xR2 | svítidlo interiérové přisazené obdélnlkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 40W 3200lm, 4000K | kus | 18,000 | 1 481,70 | 26 670,60 |  |
| w W - v.č. D. 1.13 - specifikaci druhu a provedeníelektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INVw 18 18,000 |
| 81 | K | 741372102 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních páskových | m | 3,700 | 242,00 | 895,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/741372102 | 3,700 |
| W - v.č. D.1.18 - specifikaci druhu a provedení podsvícení pultu odsouhlasit s INV "ozn. 2/T" 3,7 |
| 82 | M 34774013 LED pásek 12V 10-20W/m | m | 3,996 462,00 | 1 846,15 i CS ÚRS 2022 02 |
| W 3,7\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 3,996 |
| 83 | K | 973031619 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100 mm | kus | 8,000 | 106,92 | 855,36 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/973031619 |
| 84 | K | 974082113 | Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm | m | 15,000 | 58,08 | 871,20 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/974082113 | 15,000 |
| W - v.č. D.1.13 - specifikaci druhu a provedení elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV6\*2,5 |
| 85 | K | 974082173 | Vysekaní ryh pro ploché vodice v omítce vápěnnenebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do50 mm | m | 60,000 | 73,70 | 4 422,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/974082173 | 60,000 |
| W - v.č. D.1.13 - specifikaci druhu a provedení elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV30,0+30,0 |
| 86 | K | 611325121 | Vápenocementové omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 6,750. | 187,00 | 1 262,25 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/611325121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325121)

w W - v.č. D.1.13 - specifikaci druhu a provedení

elektroinstalace světelné/zásuvkové okruhy odsouhlasit s INV

W 60,0\*0,05 3,000

Strana 11 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w |  | (60,0+15,0)\*0,05 |  | 3,750 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 6,750 |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky pro |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 741 n.c. 01 | ielektroinstalaci světel a zásuvek, vč. revizní zprávy elektro | kpl | 1,000 | 2 640,00 | 2 640,00 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.13 - specifikaci druhu a provedení elektroinstalaci světel a zásuvek odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 78 866,52 |  |
| 88 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 60,000 | 28,22 | 1 693,20 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/742110002 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 60,0 |  | 60,000 |  |  |  |
| 89 | M | 3457107xR1 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) | m | 63,000 | 5,72 | 360,36 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 60,0 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | w |  | 60\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63,000 |  |  |  |
| 90 | K | 74212100xR1 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 500,000 | 20,39 | 10 195,00 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 500,0 |  | 500,000 |  |  |  |
| 91 | K | 74223000xR2 | Montáž kamerového systému venkovní kamery | kus | 1,000 | 5 963,10 | 5 963,10 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 92 | K | 74223000xR3 | Montáž kamerového systému vnitřní kamery | kus | 2,000 | 5 358,10 | 10 716,20 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 7423300xR4 | omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 11,000 | 161,70 | 1 778,70 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| 94 | M | 341n.c.01 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolacePVC plášť PVC CYSY 2x1.50 mm2 (H05VV-F) | m | 400.000 | 16,76 | 6 704,00 |  |
|  | w |  | W - v.č. D. 1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 400,0 |  | 400,000 |  |  |  |
| 95 | M | 341n.c.02 | stíněný šestižilový kabel FI-H06 pro PITS | m | 30,000 | 11,96 | 358,80 |
|  | w |  | W - v.č. D. 1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
| 96 | M | 341 n.c.03 | instalační kabel CA T6 FTP PVC E | m | 30,000 | 13,53 | 405,90 |  |
|  | w |  | W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný AI fólii |  |  |  |  |  |
| 97 | M | 341 n.c. 04 | třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 5e | m | 40,000 | 35,20 | 1 408,00 |  |

W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV

W 400 40,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | M | 3745101xR1 | komplet datové zásuvky ISDN, průchozí, dvojnásobný | kus | 10,000 | 286,00 | 2 860,00 |  |
| w W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalaceodsouhlasit s INVW 10 10,000 |
| 99 M 3745101xR2 komplet zásuvky telefonní jednonásobné kus 60,000 253,00 15 180,00 |
| w W - v.č. D. 1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalaceodsouhlasit s INVVV 60,0 60,000 |
| 100\ M 404n.c 01 venkovní IP kamera 5 Mp | kpl | 1,000 5 195,30 | 5 195,30 |  |
| w W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalaceodsouhlasit s INVw 1 1,000 |
| 101 M 404n.c.02 | detektor sběrnicový pohybu PIR kus | 2,000 1 563,10 3 126,20 |
| w W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalaceodsouhlasit s INVw 2 2,000 |
| 102 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm | m | 33,500 | 68,53 | 2 295,76 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | h ttDs://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/974031122 | 33,500 |
| W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace odsouhlasit s INV15,0+10,0+5,5+3,0 |
| 103 | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,650 | 560,00 | 924,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/612325121*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121)

w W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalace

odsouhlasit s INV

w 33\*0,05 1,650

Strana 12 z 36

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 104 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | m | 0,600 | 4 620,00 | 2 772,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/977151112 | 0,600 |
| W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLPodsouhlasit s INV"průraz stropem do 1.PP" 0,6 |
| 105 | K | 742 n.c. 01 | Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky pro instalaci SLP, vč. oživení, naprogramování ap | kpl | 1,000 | 6 930,00 | 6 930,00 |  |
| w W - v.č. D.1.16 - specifikaci druhu a provedení SLP instalaceodsouhlasit s INVW 1 1,000d 763 Konstrukce suché výstavby 12 312,10 |
| 106 | K | 76312171xR1 | Ostatní konstrukce a práce na podhledech ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem | m | 7,100 | 35,00 | 248,50 |  |
| W W viz v.č. D.1.5W ""2,45+4,65 7,100 |
| 107 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilůCD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 11,393 | 850,00 | 9 684,05 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/763131411 | 11,393 |
| W viz v.č. D.1.10"nový SDK podhled - nad přístupem k pultu podatelny" 2,45\*4,65 |
| 108 | K | 763131712 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu | m | 7,100 | 250,00 | 1 775,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/763131712 | 7,100 |
| Wviz V.Č. D.1.10"napojení SDK na stáv. strop, konstr." 2,45+4,65 |
| 109 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 11,393 | 30,60 | 348,63 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/763131714*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714)

w W viz v.č. D.1.10

"nový SDK podhled - nad přístupem k pultu podatelny" 2,45\*4,65

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 998763302 | nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,141 | 1 065,00 | 150,17 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998763302

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek | — |  |  |  |  |
| ni | K | 998763381 | sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,141 | 750,00 | 105,75 | CS ÚRS 2022 02 |

|  |
| --- |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998763381D 766 Konstrukce truhlářské 20 743,24 |
| 112 | K | 766414243 | Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 | m2 | 3,330 | 450,00 | 1 498,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCPWW | h ttps://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/766414243 | 3,330 |
| Poznámka k položce:vč. spojovací materiál: vruty, hřebíky, sponky, hmoždinky, podložky, háky, pera, svorky, závlačky, kolíky, lepidlaW - v.č. D.1.18 - specifikaci druhu a provedení obkladu parapetu pultu odsouhlasit s INV "ozn. 2/T" 3,7\*0,9 |
| 113 | M | 60722269 | deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 18mm | m2 | 5,495 | 650,00 | 3 571,75 | CS ÚRS 2022 02 |
| w W - v.č. D.1.18 - specifikaci druhu a provedení obkladupaarapetu pultu odsouhlasit s INVW "ozn.2/T" 3,7\*0,9+3,7\*3\*0,15 4,995w 4,995\*1,1'Přepočtené koeficientem množství 5,495 |
| 114 K 766417211 | Montáž obložení stěn rošt podkladový | m I 17,200 100,00 1 720,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCPWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/766417211 | 17,200 |
| Poznámka k položce:vč. spojovací materiál: vruty, hřebíky, sponky, hmoždinky, podložky, háky, pera, svorky, závlačky, kolíky, lepidlaW - v.č. D.1.18 - specifikaci druhu a provedení obkladu parapetu pultu odsouhlasit s INV "ozn. 2/T" (3,7+4\*0,15)\*4 |
| 115 | M | 60514105 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm | m3 | 0,045 | 12 500,00 | 562,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| w 17,2\*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství 0,045 |
| 116 | K | 766423341 | Montáž obložení podhledů členitých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 | m2 | 1,665 | 450,00 | 749,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/766423341Poznámka k položce:P vč. spojovací materiál: vruty, hřebíky, sponky, hmoždinky, podložky,háky, pera, svorky, závlačky, kolíky, lepidlaw W - v.č. D.1.18 - specifikaci druhu a provedení obkladuparapetu pultu odsouhlasit s INVW "ozn. 2/T" 3,7\*3\*0,15 1,665 |

Strana 13 z 36

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 117 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 643,50 | 643,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/766660001 | 1,000 |
| W - v.č. D.1.8 "m.č. 125/126"1 |
| 118 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-21OOmm | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| W W-v.Č. D.1.8"m.č. 125/126 - specifikaci druhu dveří a kování odsouhlasit .INV" 1 |
| 119 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 1,000 | 90,75 | 90,75 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/766660728 | 1,000 |
| W-v.č. D.1.8"m.č. 125/126 - specifikaci druhu dveří a kování odsouhlasit INV" 1 |
| 120 | M | 54924004 | zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm | kus | 1,000 | 153,75 | 153,75 | CS ÚRS 2022 02 |
| 121 | M | 54964165 | vložka cylindrická 30+35 | kus | 1,000 | 319,50 | 319,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| 122 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 1,000 | 146,25 | 146,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/766660729W W-v.č. D.1.8w "m.č. 125/126 - specifikaci druhu dveří a kování odsouhlasit 1 0Q0INV" 1 |
| 123 | M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 522,75 522,75 CS ÚRS 2022 02 |
| W W-v.č. D.1.8"m.č. 125/126 - specifikaci druhu dveří a kování odsouhlasitINV" 1 |
| 124 | K | 766694125 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 3600 mm | kus | 1,000 | 738,15 | 738,15 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/766694125W W-v.č. D.1.18W "pult z laminované desky š.500/tl.50 mm - m.č. 126" 1 1,000 |
| 125 | M | 6072227xR1 | deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor tl 38 mm, rozm 4100x600 mm | m | 3,700 | 1 474,59 | 5 455,98 |  |
| p Poznámka k položce:nosná dřevotřísková deska potažena dekorativním laminátem w W - v.č. D.1.18 - specifikaci druhu a provedení pultu z laminodesky odsouhlasit s INVW "pult - ozn. 2/T" 3,7 3,700 |
| 126 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 3,000 | 93,00 | 279,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWWVV | h ttDs://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/766695212 | 1,0002,0003,000 |
| W-viz v.č. D.1.8"m.č. 126/125" 1"m.č. chodba/126,125" 1+1Součet |
| 127 | M | 6118739xR1 | práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm, povrchová úprava vysoko-odolný polyuretanový, transparentní lak | kus | 3,000 | 105,75 | 317,25 |  |
| W W-viz v.č. D.1.8W "m.č. 126/125" 1 1,000w "m.č. chodba/126,125" 1+1 2,000w Součet 3,000 |
| 128 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,268 | 1 020,00 | 273,36 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998766102 |
| 129 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,268 | 750,00 | 201,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCD 767 | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998766181 | 112 138,74 |
| Konstrukce zámečnické |
| 130 | K | 767165114 | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním | m | 11,300 | 350,00 | 3 955,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/767165114 | 11,300 |
| W-v.č. D.1.18"ozn. 3/T a 4/T m.č. schodiště vstup - specifikaci provedení schodišťového madla odsouhlasit INV" 8,1+3,2 |
| 131 | M | 14550334 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 60x40x4mm | t | 0,067 | 49 500,00 | 3 316,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| W W-v.č. D.1.18"ozn. 3/T a 4/T m.č. schodiště vstup - specifikaci provedeníW schodišťového madla odsouhlasit INV" 0,067(8,1 +3,2)\*5,45\*1,09/1000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | K | KP553 439 | ČNZ materiálu - doplňky stavební ostatní atypické - | kg | 61,585 | 55,00 | 3 387,18 |  |
|  |  |  | schodišťová madla |  |  |  |  |  |

VV W-v.č. D.1.18

"ozn. 3/T a AÍT m.č. schodiště vstup - specifikaci provedení schodišťového madla odsouhlasit INV" (8,1+3,2)\*5,45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem | kus | 1,000 | 5 849,06 | 5 849,06 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/767640222w W-v.č. D.1.8 a D.1.18W "ozn. 1/T - specifikace - viz popis" 1 1,000 |
| 134 | M | 5534133xR1 | dveře dvoukřídlé AI prosklené vel průchodu2,0x2,45m, s nadsvětlíkem v. 1,0m, bezp. tř. min. RC2 | m2 | 7,590 | 12 500,00 | 94 875,00 |  |

Strana 14 z 36

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| W W-v.č. D.1.8a D.1.18w "ozn. 1/T - specifikace - viz popis" 2,2\*3,45 7,590 |
| 135 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,360 | 1 350,00 | 486,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998767102 |
| 136 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,360 | 750,00 | 270,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCD 772 | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998767181 | 269 045,81 |
| Podlahy z kamene |
| 137 | K | 772231302 | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, ti. 30 mm | m | 2,600 | 650,00 | 1 690,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/772231302 | 2,600 |
| W - v.č. D.1.8 - specifikaci druhu a provedení obkladů z kamenných desek odsouhlasit INV "ukončení kamenných zídek ext pod prosklenými stěnami závětří vstupu" (2,0+3,2)\*0,5 |
| 138 | K | 772421133 | Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, ti. do 30 mm | m | 16,965 | 450,00 | 7 634,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWwwwwww | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/772421133 | 6,6508,0150,9000,4001,00016,965 |
| W-v.č. D.1.8"m.č. vstup (-0,900m) - specifikaci druh a provedení soklu odsouhlasit INV" 0,25+0,425+2,65+2,65+0,425+0,25 "dtto, ale m.č. plocha před podatelnou"0,15+0,465+2,45+0,45+0,15+3,7+0,15+0,5"dtto, ale chodba/zazdívka dveří do m.č. 124 doplněnístávajícího soklu" 0,9"doplnění soklu po odbourání prosklené stěny (velká zasedací místnost)" 2\*0,2"dtto, ale stěna vstup/chodba" 2\*0,5Součet |
| 139 | K | 772422133 | Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla kaskádových na schodišti svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, ti. do 30 mm | m | 6,400 | 450,00 | 2 880,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/772422133 | 5.4001,0006.400 |
| W-v.č. D.1.8"m.č. schodiště / vstup - specifikaci druh a provedení soklu odsouhlasit INV" (0,15+0,3)\*6\*22\*0,5Součet |
| 140 | M | 58382198 | deska obkladová leštěná mramor tl 20mm do 0,48m2 | m2 | 5,134 | 2 700,00 | 13 861,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| W W - v.č. D.1.8w "m.č. schodiště / vstup - specifikaci druh a provedení sokluodsouhlasit INV" (16,965+6,4)\*0,1 Z,óófw "ukončení kamenných zídek ext pod prosklenými stěnamizávětří vstupu" (2,0+3,2)\*0,5W Součet 4,937W 4,937\*1,04'Přepočtené koeficientem množství 5,134 |
| 141 | K | 772521240 | Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm | m2 | 11,500 | 950,00 | 10 925,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS>W W viz v.č. D.1.8, D. 1.11 skladbaW "dlažba plochy před pultem podatelny" 2,45\*4,65 11,393W "(r)" 0,107 0,107W Součet 11,500 |
| 142 | M | 58381171 | deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 20mm | m2 | 11,960 | 2 900,00 | 34 684,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| w Wviz v.č. D.1.8, D.1.11 skladbaW "dlažba plochy před pultem podatelny" 2,45\*4,65 11,393W "(r)" 0,107 0,107W Součet 11,500w 11,5\*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 11,960 |
| 143 | K | 772521250 | Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 36,000 | 950,00 | 34 200,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWWW | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/772521250 | 18,00018,00036,000 |
| W viz v.č. D.1.8, D.1.09 vstup exteriér 'nová dlažba tryskaná žula - int"3,05\*2,65+0,3\*2,2+5,3\*1,65+(0,512)'nová dlažba tryskaná žula - ext" 17,54+(0,46)Součet |
| 144 | M | 58381173xR1 | deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 40mm | m2 | 37,800 | 4 100,00 | 154 980,00 |  |
| W W viz v.č. D.1.8, D.1.09 vstup exteriérw "nová dlažba tryskaná žula - int"3,05\*2,65+0,3\*2,2+5,3\*1,65+(0,512) ®,UUUw "nová dlažba tryskaná žula - ext" 17,54+(0,46) 18,000w Součet 36,000vv 36\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800 |
| 145 | K | 772523911 | Výměna pravoúhlé desky v dlažbě z měkkých kamenů velikosti do 10 ks/m2 kladené do lepidla, tl. do 30 mm | kus | 8,000 | 222,00 | 1 776,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/772523911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772523911)

w W-v.č. D.1.8-odkaz

Strana 15 z 36

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| "doplnění podlahy v místě odstraněné proskíené stěny chodby -w zpětná montáž vybouraných a očištěných mramor, kusů, vč. 8,000řezů" 3,0\*0,4/0,15 |
| 146 | K | 998772102 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4,535 | 664,50 | 3 013,51 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998772102 |
| 147 | K | 998772181 | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 4,535 | 750,00 | 3 401,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCD 776 | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998772181 | 50 764,90 |
| Podlahy povlakové |
| 148 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 39,200 | 48,90 | 1 916,88 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWWWw pl PVC podlahy | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/776111116 | 12,90013,00013,30039,200 |
| W-v.č. D.1.8 "m.č. 124" 12,9 "m.č. 125" 13,0 "m.č. 126" 13,3Součet |
| 149 | K | 776212111 | Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů | m2 8,650 | 150,00 | 1 297,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv>. urs. cz/item/CS URS 2022 02/776212111 | 8,650 |
| W-v.č. D.1.18"ozn. 5/T m.č. schodiště vstup - specifikaci druhu čistící zóny odsouhlasit INV" 8,65 |
| 150 | M | 69752120 | koberec čisticí zóna, střižená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfi-S1, záda viny1 | m2 | 9,515 | 1 327,50 | 12 631,16 | CS ÚRS 2022 02 |
| W W - v.č. D.1.18"ozn. 5/T m.č. schodiště vstup - specifikaci druhu čistící zónyodsouhlasit INV" 8,65 8,bbUw 8,65\*1,1'Přepočtené koeficientem množství 9,515 |
| 151 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 39,200 | 155,00 | 6 076,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/776221111 | 39,200 |
| W-v.č. D.1.8 pl PVC podlahy |
| 152 | M | 28411021 | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úpravaPUR, třida zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1, | m2 | 43,120 | 490,00 | 21 128,80 | CS ÚRS 2022 02 |

w

w

W - v.č. D.1.8 - specifikaci druhu podlahové krytiny

odsouhlasit s INV

pl\_PVC\_podlahy

39,200

43,120

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená | m | 19,800 | 63,38 | 1 254,92 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/776223112W W-v.č. D.1.8W "m.č. 124,125,126" 9,0/2,0\*4,4 19,800 |
| 154 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 33,950 | 59,63 | 2 024,44 | CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/776411111W-v.č. D.1.8 "m.č. 124"0,5+0,4+2,5+0,4+0,25+4,0+0,2+0,15+2,4+0,1+0,15+0,3+0,5 "m.č. 125" | 11,850 |
| W | 0,45+1,3+0,85+0,75+0,4+0,2+0,3+0,1 +0,15+2,4+0,15+0,2+1,75"m.č. 126" | 9,000 |
| W | 3,7+0,2+0,25+0,4+0,5+0,75+0,45+0,3+1,3+1,75+0,2+0,15+2,4 +0,15+0,1+0,3+0,2 | 13,100 |
| W | Součet | 33,950 |

|  |  |
| --- | --- |
| 155 M 28411006 lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm m 34,629 23,55 | 815,51 CS ÚRS 2022 02 |
| W 33,95\*1,02'Přepočtené koeficientem množství 34,629 |
| 156 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 39,200 | 33,60 | 1 317,12 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/776991121 |
| 157 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 39,200 | 52,28 | 2 049,38 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/776991221 |
| 158 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,208 | 467,25 | 97,19 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998776102 |
| 159 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,208 | 750,00 | 156,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998776181D 781 Dokončovací práce - obklady 2 613,76 |
| 160 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1,560 | 47,10 | 73,48 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

[*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/781121011*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011)

W viz v.č. D.1.8

"m.č. 126 - pro výměnu umyvadla ve stá. kouty, na původní podkladní omítku" (0,3+0,9)\*1,3

1,560

Strana 16 z 36

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 161 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 | 1,560 | 160,50 | 250,38 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/781151031 | 1,560 |
| Wvizv.č. D.1.8"m.č. 126 - pro výměnu umyvadla ve stá. kouty, na původní podkladní omítku" (0,3+0,9)\*1,3 |
| 162 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 1,300 | 37,20 | 48,36 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/781161021 | 1,300 |
| W viz v.č. D.1.8"m.č. 126 - pro výměnu umyvadla ve stá. kouty, na původní podkladní omítku - roh" 1,3 |
| 1163 M [ 19416005 [lišta ukončovaciz eloxovaného hliníku 10mm ! m 1,430\ 55,00 , 78,65 | CS ÚRS 2022 02 |
| w 1,3\*1,1’Přepočtené koeficientem množství 1,430 |
| 164 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 1,560 | 750,00 | 1 170,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv>. urs.cz/item/CS URS 2022 02/781474113 | 1,560 |
| W viz v.č. D.1.8"m.č. 126 - pro výměnu umyvadla ve stá. kouty, na původní podkladní omítku" (0,3+0,9)\*1,3 |
| 165 | M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 1,716, 548,25 \ 940,80 l,CS ÚRS 2022 02 |
| W Wvizv.č. D.1.8"m.č. 126 - pro výměnu umyvadla ve stá. kouty, na původníW podkladní omítku - dekor a rozměr obkladu odsouhlasit INV" 1,560(0,3+0,9)\*1,3w 1,56\*1,1'Přepočtené koeficientem množství 1,716 |
| 166 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,039 | 585,75 | 22,84 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998781102 |
| 167 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,039 | 750,00 | 29,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCD 783 | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998781181 | 12 013,64 |
| Dokončovací práce - nátěry |
| 168 | K | 783000131 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí skleněných výplní zakrytím ochrannými plechy | m2 20,064 25,00 | 501,60 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783000131 | 20,064 |
| W-v.č. D.1.8-"oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu" 3,3\*1,52\*2\*2 |
| 169 | M | 13814183 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule | t | 0,049 | 34 875,00 | 1 708,88 | CS ÚRS 2022 02 |
| W W-v.č. D.1.8 -"oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu"3,3\*1,52\*2\*0,00055\*7850,0/1000 0,04,3w 0,043\*1,15'Přepočtené koeficientem množství 0,049 |
| 170 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladuiící | m2 | 3,434 | 130,00 | 446,42 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWWWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783314203 | 0,9482,4863,434 |
| W-v.č. D.1.8" zárubeň dv. m.č. 125/126" (0,8+2\*1,97)\*(0,1+2\*0,05)W-v.č. D.1.18"ozn. 3/T a 47T" (8,10+3,2)\*0,2\*1,10Součet |
| 171 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2,486 | 130,00 | 323,18 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783315101 | 2,486 |
| W-v.č. D.1.18"ozn. 3/T a 4ÍT (8,10+3,2)\*0,2\*1,10 |
| 172 | « | 783317105 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 3,434 | 140,00 | 480,76 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783317105W W-v.č. D.1.8W "zárubeň dv. m.č. 125/126" (0,8+2\*1,97)\*(0,1 +2\*0,05) 0,948W W-v.č. D.1.18W "ozn. 3/T a 4/T" (8,10+3,2)\*0,2\*1,10 2,486w Součet 3,434 |
| 173 | K | 783601715 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 26,000 | 15,00 | 390,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783601715 | 26,000 |
| W-v.č. D.1.8-'oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu" dl jekl 30 50 |
| 174 | K | 783606861 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením | 26,000 | 15,00 | 390,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783606861W W-v.č. D.1.8-w "oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu"dl Jekl 30 50 ’ |
| 175 | K | 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubíjednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 26,000 | 35,00 | 910,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

W

W

[*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/783614551*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614551)

W-v.č. D.1.8 -

"oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu" (3,3+1,52)\*2+2\*1,52 (3,3+1,52)\*2+2\*1,52 H(r)" 0,64

12,680

12,680

0,640

Strana 17 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w | dljekl 30 50 | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
|  |  |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí |  |  |  |  |  |
| 176 | K | 783614653 | jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozák ládující | m | 26,000 | 40,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783614653 |  |  |  |  |  |
| 177 | K | 783617613 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující | m | 26,000 | 40,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783617613 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W - v.č. D.1.8 - |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu" dljekl 30 50 |  | 26,000 |  |  |  |
| 178 | K | 783801201 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení | m2 | 11,040 | 30,00 | 331,20 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | h ttps://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/783801201 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8- |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "oprava olejového povrchu soklu - chodba" 9,2\*1,2 |  | 11,040 |  |  |  |
|  |  |  | Vyrovnání omítek před provedením nátěru lokální, |  |  |  |  |  |
| 179 | K | 783822201 | tloušťky do 3 mm disperzním tmelem akrylátovým nebo latexovým, plochy do 0,1 m2 | kus | 5,000 | 100,00 | 500,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783822201 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8- |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava olejového povrchu soklu - chodba" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 180 | K | 783822213 | Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou | m2 | 1,200 | 150,00 | 180,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | h ttps://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/783822213 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8- |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "pro opravu olejového povrchu soklu - chodba - nová zazdívka dveří do m.č. 124 část sokl" 1,0\*1,2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  |  | Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, |  |  |  |  |  |
| 181 | K | 783823135 | zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 11,040 | 41,63 | 459,60 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | h ttps://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/783823135 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8- |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "oprava olejového povrchu soklu - chodba" 9,2\*1,2 |  | 11,040 |  |  |  |
|  |  |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých |  |  |  |  |  |
| 182 | K | 783827425 | omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 11,040 | 300,00 | 3 312,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/783827425 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.8- |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "oprava olejového povrchu soklu - chodba" 9,2\*1,2 |  | 11,040 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 16 943,18 |  |
| 183 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) | m2 | 100,000 | 10,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| L\_\_ |  |  | včetně pozdějšího odkrytí podlah |  |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/784171101 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 5,5\*4,65 |  | 25,575 |  |  |  |
|  | W |  | 5,5\*2,4 |  | 13,200 |  |  |  |
|  | W |  | 0,5\*3,0 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | W |  | 9,2\*2,1 |  | 19,320 |  |  |  |
|  | W |  | 13,3\*3 |  | 39,900 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 99,495 |  |  |  |
|  | W |  | "(r)" 0,505 |  | 0,505 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) |  |  |  |  |  |
| 184 | K | 784171111 | včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 52,000 | 6,00 | 312,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/784171111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,4\*3,35\*3 |  | 24,120 |  |  |  |
|  | W |  | 2,0\*2,45\*2 |  | 9,800 |  |  |  |
|  | W |  | 3,7\*2,75 |  | 10,175 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9\*2,05\*2\*2 |  | 7,380 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 51,475 |  |  |  |
|  | W |  | ’(r)" 0,525 |  | 0,525 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 52,000 |  |  |  |
| Í851 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41 p 4x5m | m2 | 159,600 | 4,55 | 726,18 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | VV |  | 100,0+52,0 |  | 152,000 |  |  |  |
|  | w |  | 152\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 159,600 |  |  |  |
| 186 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 271,000 | 20,00 | 5 420,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/784181101 |  |  |  |  |  |
| w |  | pl maleb |  | 271,000 |  |  |  |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha |  |  |  |  |  |
| 187 | K | 784221101 | dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 271,000 | 35,00 | 9 485,00 | CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/784221101W-v.č. D.1.8- 5,5\*4,65 | 25,575 |
| W | 2,9\*4,4 | 12,760 |
| VV | 5,9\*4,4 | 25,960 |
| W | Mezisoučet | 64,295 |
| VV | (4,4+5,9+2\*0,4\*2)\*3,35 | 39,865 |
| W | (4,4+2,9)\*3,35 | 24,455 |
| W | 4,6\*2,35 | 10,810 |
| W | 4,65\*0,9\*2 | 8,370 |
| W | 2,45\*2,35 | 5,758 |
| W | 3,05\*3,45-0,9 | 9,623 |
| VV | 4,65\*4,15 | 19,298 |
| W | Mezisoučet | 118,179 |
| W | 5,5\*2,4 | 13,200 |
| W | 0,5\*3,0 | 1,500 |
| VV | 9,2\*2,1 | 19,320 |

Strana 18 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w |  | 9,2\*2,0\*2 |  | 36,800 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 70,820 |  |  |  |
|  | w |  | (3,0+5,3+3,0)\*1,5 |  | 16,950 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 16,950 |  |  |  |
|  | w |  | "(r)" 0,756 |  | 0,756 |  |  |  |
|  | w | pl\_maleb | Součet |  | 271,000 |  |  |  |
|  | D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 95 064,82 |  |
| 188 | K | 76711312xR1 | Montáž rámů pro zasklení z nerez profilů, plochy jednotlivých stěn přes 6 do 9 m2 bezpečnostním sklem | m2 | 6,475 | 1 200,00 | 7 770,00 |  |
|  | w |  | W-v.č. D.1.8 a D.1.18 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "ozn. 2/T - specifikace - viz popis" 3,7\*1,75 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  |  | Zasklívání oken deskami ostatními sklem |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 787692523xR1 | bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 | m2 | 6,475 | 12 500,00 | 80 937,50 |  |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | p |  | min. sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 10,4mm - dle odsouhlasené dílenské dokumentace zhotovitele |  |  |  |  |  |
|  | w |  | W-v.č. D.1.8 a D.1.18 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "ozn. 2/T - specifikace - viz popis" 3,7\*1,75 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  |  | plech nerezový tl 1,5mm tabule - rám osazovací pro |  |  |  |  |  |
| 190 | M | 13756615xR1 | posuvné zasklení a obvodový rám - vč. montážního, kotevního materiálu a ost. přisl. | t | 0,016 | 374 191,42 | 5 987,06 |  |
|  | p |  | Poznámka k položce:provedeni viz dle odsouhlasené dílenské dokumentace zhotovitele |  |  |  |  |  |
|  | w |  | W-v.č. D.1.8 a D.1.18 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "ozn. 2/T - specifikace - hmotnost nerez materiálu příslušenství bezpečnostních skel rám+kotvení" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*2,47\*0,09\*12,0\*1,10/1000 |  | 0,006 |  |  |  |
|  | w |  | (3,7+1,75)\*2\*0,072\*12,0\*1,10/1000 |  | 0,010 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
| 191 | K | 998787102 | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,242 | 780,00 | 188,76 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://Dodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/998787102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti |  |  |  |  |  |
| 192 | K | 998787181 | přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,242 | 750,00 | 181,50 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv>. urs.cz/item/CS URS 2022 02/998787181 |  |  |  |  |  |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 65 000,00 |  |
| 193 | K | OST.n.c.01 | Dodávka a montáž kompletu desky s nápisem "Městský úřad Bruntál" | kpl | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |  |

w - demontáž původní desky s nápisem

- zhotovení a montáž nové desky s nápisem označení budovy w provedení 3D s podsvícením - přesný tvar bude upřesněn v

průběhu stavby stavebních úprav w - komplet provedení vč. části elektro

W 1 1,000

Strana 19 z 36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář Objekt:

01.1 - Bourání stávajících konstrukcí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 61 49 | CC-CZ: |  |
| Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 | Datum: | 28. 1. 2024 |
| Zadavatel: | IC: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o , | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IČ: | 07921934 |
| Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| jis | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem ’CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 153 765,80 |
| dph základní snížená | Základ daně 153 765,80 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 32 290,82 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 186 056,62 |

Strana 20 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

Objekt:

01.1 - Bouráni stávajících konstrukcí

28. 1. 2024

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Bruntál, Nádražní 994/20

Město Bruntál

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 153 765,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 98 101,44 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 44 840,40 |
| 997 - Přesun sutě | 53 261,04 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 55 664,36 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 165,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 314,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 2 044,50 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 3 488,80 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 2 764,60 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 16 815,72 |
| 776 - Podlahy povlakové | 10 148,88 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 131,26 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | 7 421,79 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 966,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 387,81 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 11 016,00 |

Strana 21 z 36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

Objekt:

01.1 - Bourání stávajících konstrukcí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Bruntál, Nádražní 994/20 | Datum: | 28, 1. 2024 |
| Zadavatel: | Město Bruntál | Projektant: |  |
| Uchazeč: | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | Zpracovatel: | jis |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKJ | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 153 765,80 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 98 101,44 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 44 840,40 |  |
|  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 962031132 | pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 13,309 | 123,00 | 1 637,01 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/962031132 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 125/124" 3,70\*3,35 |  | 12,395 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 126/125" 0,45\*2,03 |  | 0,914 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 13,309 |  |  |  |
|  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 962031133 | pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 12,395 | 151,00 | 1 871,65 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/962031133 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 126" 3,7\*3,35 |  | 12,395 |  |  |  |
| 3 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 5,800 | 3 700,00 | 21 460,00 | CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/965042141 |  |
| W | W viz v.č. D.1.5 |  |
| W | "podklad pod bouranou dlažbou na (-0,900), vč. dlažby ukončení venkovní schod, zídky" 25,0\*0,1 | 2,500 |
| W | "podklad pod bouranou venkovní dlažbou podesta schodiště (- 1,500 m)" 18,0\*0,1 | 1,800 |
| W | "podklad pod bouranou dlažbou podlahy původní m.č. info(+/- 0,000 m)" (3,5+6,5)\*0,15 | 1,500 |
| W | Součet | 5,800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 965081333 | mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes1 m2 | m2 | 53,000 | 167,00 | 8 851,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/965081333*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081333)

W Wvizv.č. D.1.5

w "betonová dlažba na (-0,900), vč. dlažby ukončení venkovní

schod, zídky" 25,0

25,000

W

W

"betonová venkovní dlažba podesta schodiště (-1,500 m)" 18,0

"mramorová a betonová dlažba podlahy původní m.č. info(+/-
0,000 m)"3,5+6,5

Součet

18,000

10,000

53,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 965081342 | mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 1,905 | 255,00 | 485,78 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W
W
W
W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/965081342*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081342)

"pás stávající mramor dlažby při vybourání prosklené stěny vstup/chodba" 3,0\*0,2

"dtto, ale vstup/velká zasedací místnost" 5,3\*0,2 "pás pro vyrovnáni spárořezu původní dlažby vstup u obourané příčky původní info" 2,45\*0,1 Součet

0,600

1,060

0,245

1,905

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vybourání plastových rámů dveřních zárubní, stěn |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 96806274xR1 | zasklených pevných nebo otevíratelných, plochy přes4 m2 | m2 | 29,830 | 115,00 | 3 430,45 | R-položka |

W

W

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. vstupní portál

29,830

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních | m2 | 3,546 | 397,00 | 1 407,76 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |

Online PSC

W
VV
W
W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/9680724SS*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9680724SS)

Wviz v.č. D.1.5
"m.č. 124" 0,9\*1,97
"m.č. 125/126" 0,9\*1,97

Součet

1,773

1,773

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnichloubka řezu do 200 mm | m | 2,600 | 1 000,00 | 2 600,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/977211121w Wvizv.č. D.1.5w "řezání otvoru v příčce pro nové umístění dveří m.č. 126/125"0,55+2,05 4b0° |
| 9 | K | 97731111xR1 | Řezání stávajících betonových mazanin a dlažebhloubky do 50 mm | m | 19,150 | 150,00 | 2 872,50 | R-položka |

Strana 22 z 36

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| w "pás stávající mramor dlažby pň vybourání prosklené stěnyvstup/chodba" 3,0\*2 b,UUUW "dtto, ale vstup/velká zasedací místnost" 5,3\*2 10,600w "pás pro vyrovnání spárořezu původní dlažby vstup uobourané příčky původní info" 2,45+0,1w Součet 19,150 |
| 10 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 1,495 | 150,00 | 224,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWD 997 | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/978059541 | 1,49553 261,04 |
| W viz v.č. D.1.5"m.č. 124 - umyvadlo, vč. otlučení omítky až na zdivo" (0,25+0,9)\*1,3Přesun sutě |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 27,611 | 998,00 | 27 555,78 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/997013211 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 27,611 | 296,00 | 8 172,86 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/997013501 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 387,324 | 12,90 | 4 996,48 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWW | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/997013509 | 387,324 |
| okruh uložení stavebního odpadu do 15 km27,666\*14 |
| 14 | K | 997013804 | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 0,857 | 4 050,00 | 3 470,85 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W

W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/997013804*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804)

celkem hmotnost suti odd. vysklívání

0,857

0,857

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013811 | (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 0,148 | 2 140,00 | 316,72 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC

W
W

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/997013811*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811)

celkem hmotnost suti odd. 766

0,148

0,148

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do | t | 1,072 | 450,00 | 482,40 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  |  | Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/997013812 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | hmotnosz suti celkem odd. 763 |  |  |  |  |
|  | W |  | 1,089-0,017 | 1,072 |  |  |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 997013869 | skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 23,617 | 350,00 | 8 265,95 | CS ÚRS 2022 02 |

[*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/997013869*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869)

Poznámka k položce:

je požadováno cenu upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w | viz celkem hmotnost suti oddíly HSV |  |  |
| w | 23,598 | 23,598 |  |
| w | "ZTI" 0,019 | 0,019 |  |
| w | Součet | 23,617 |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV |  | 55 664,36 |
| D 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 165,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umwadel | soubor | 1,000 | 165,00 | 165,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWD 735 | httpsJ/podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/725210821 | 1,000314,00 |
| W viz v.č. D.1.5 "m.č. 124" 1Ústřední vytápění - otopná tělesa |
| 19 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm | kus | 2,000 | 157,00 | 314,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSCWWWWD 741 | h ttps://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/735151821 | 1,0001,0002,0002 044,50 |
| W viz v.č. D.1.5 "m.č. stáv. recepce" 1 "m.č. zádveří" 1SoučetElektroinstalace - silnoproud |
| 20 | K | 741315825 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž | kus | 5,000 | 28,30 | 141,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/741315825 |
| 21 | K | 741371823 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm | kus | 11,000 173,00 | 1 903,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS>W W viz v.č. D.1.5W 11 11,000D 763 Konstrukce suché výstavby 3 488,80 |

Strana 23 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  |  |  | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 22 | K | 763111811 | konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 26,250 | 90,50 | 2 375,63 |
|  |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/763111811 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. stáv. recepce" (2,45+3,85+2,45)\*3,0 |  | 26,250 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 26,250 |  |  |  |
| 23 | K | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 1,500 | 101,00 | 151,50 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/763131831 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Wviz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. zádveří - odstranění kastlíku větrání recepce"1,875\*(0,4+0,4) |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 24 | K | 763181811 | sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových | kus | 1,000 | 137,00 | 137,00 |
|  |
|  | Online PSC | httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/763181811 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 25 | K | 763231821 | nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 8,165 | 101,00 | 824,67 |
|  |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/763231821 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Wviz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. stáv. recepce" 2,3\*3,55 |  | 8,165 |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 2 764,60 |  |
| 26 | K | 766491851 | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 4,000 | 30,60 | 122,40 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/766491851 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W - viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 124" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 124/125" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. chodba/125,126" 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 27 | K | 766622831 | rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2 | m2 | 3,240 | 735,00 | 2 381,40 |
|  |
|  | Online PSC | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/766622831 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,9\*1,2\*3 |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  |  | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití |  |  |  |  | CS ÚRS 2022 02 |
| 28 | K | 766622861 | vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2 | kus | 3,000 | 15,50 | 46,50 |
|  |
|  | Online PSC | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/766622861 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 34,70 | 104,10 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/766691914 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 124" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. 125/126" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. vstup/původní info" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 766691925 | plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2 | kus | 2,000 | 55,10 | 110,20 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/766691925 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | vstupní plastová stěna |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 16 815,72 |  |
| 31 | K | 767141800.R1 | Demontáž konstrukcí stěn se zasklením | m2 | 69,960 | 192,00 | 13 432,32 |  |
|  | w |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 3,0\*2,75 |  | 8,250 |  |  |  |
|  | w |  | 3,05\*3,45+2,45\*2,35 |  | 16,280 |  |  |  |
|  | w |  | (0,9+6,1+0,9)\*3,7 |  | 29,230 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 53,760 |  |  |  |
|  | w |  | dtto, ale před velkou zasedací místností |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 5,4\*3,0 |  | 16,200 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 16,200 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet |  | 69,960 |  |  |  |
| 32 | K | 767161851 | Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových | m | 6,600 | 241,00 | 1 590,60 jCSÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/767161851 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Wviz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č. stáv schodiště" 2,2\*3 |  | 6,600 |  |  |  |
| 33 | K | 767641805 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 4,000 | 348,00 | 1 392,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/767641805 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | prosklenné stěny s dvoukřílovými dveřmi (1xhl. vstup,2xvnitřní) |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | W |  | dtto, ale před velkou zasedací místností |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 34 | K | 767691823 | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 6,000 | 66,80 | 400,80 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/767691823 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | demontované prosklené stěny |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2+2+2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 10 148,88 |  |
| 35 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 39,200 | 66,90 | 2 622,48 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/776201811*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811)

Strana 24 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č. 124" 12,9 |  | 12,900 |  |  |
|  | w |  | "m.č. 125" 13,0 |  | 13,000 |  |  |
|  | w |  | "m.č. 126" 13,3 |  | 13,300 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 39,200 |  |  |
| 36 | K | '776991821 | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 39,200 192,00 7 526,40 CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/776991821 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č. 124" 12,9 |  | 12,900 |  |  |
|  | w |  | "m.č. 125" 13,0 |  | 13,000 |  |  |
|  | w |  | "m.č. 126" 13,3 |  | 13,300 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 39,200 |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 131,26 |
| 37 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 1,495 | 87,80 | 131,26 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/781473810 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č. 125 - bude nahrazen novým" (0,3+0,85)\*1,3 |  | 1,495 |  |  |
|  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 7 421,79 |  |
| 38 | « | 782114812 | Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použiti z měkkých kamenů lepených | m2 | 8,865 | 473,00 | 4 193,15 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | h ttps://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/782114812 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | m.č. schodiště / vstup - odstranění svislého obkladu |  |  |  |  |  |
|  | W |  | (2,45+1,95)\*0,9 |  | 3,960 |  |  |
|  | W |  | 1,1 \*0,9\*2 |  | 1,980 |  |  |  |
|  | W |  | 1,95\*0,9 |  | 1,755 |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 7,695 |  |  |
|  | W |  | 4\*0,15\*0.3/2\*2 |  | 0,180 |  |  |  |
|  | W |  | 1,2\*0,75/2\*2 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | w |  | 0,15\*0,3\*2 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 1,170 |  |  |  |
|  | w | pl mramor dem | Součet |  | 8,865 |  |  |  |
| 39 | K | 782611811 | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty | m2 | 2,500 | 365,00 | 912,50 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/782611811 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | W-v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "bourání krycí dlažby benkovník kamenných zdí po stranách schodiště vstupu" (2,0+3,0)\*0,5 |  | 2,500 |  |  |  |
| 40 K | 782991442 | Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od lepidla | m2 | 8,865 | 148,00 | 1 312,02 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/782991442 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | m.č. schodiště / vstup - odstranění svislého obkladu |  |  |  |  |  |
|  | W |  | pl mramor dem |  | 8,865 |  |  |  |
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 997013211 | vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,655 | 998,00 | 653,69 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/997013211 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | mramorový obklad vhodný pro další použití - místo uložení dle INV, vzdálenost max 100m |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,655 |  | 0,655 |  |  |  |
|  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 997013219 | za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých10 m | t | 3,275 | 107,00 | 350,43 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/997013219 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.2 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č. schodiště / vstup - odstranění svislého obkladu " 0,655\*5 |  | 3,275 |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 966,00 |  |
| 43 | K | 783806807 | Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením | m2 | 6,900 | 140,00 | 966,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/783806807 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W-v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "stěnový sokl mezi dveřmi na chodbě dl. m.č. 124-126" (6,0+2,8+0,5)\*1,0 |  | 9,300 |  |  |  |
|  | W |  | 0,8\*1,0\*3\*-1 |  | -2,400 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 6,900 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 387,81 |  |
|  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 784171111 | včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 27,272 | 8,16 | 222,54 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/784171111 |  |  |  |  |  |
| w |  | W viz v.č. D.1.5 |  |  |  |  |  |
| w |  | 'okna, otopná tělesa m .č. 124-126" 2,4\*3,35\*3 |  | 24,120 |  |  |  |
| w |  | ’dveře" 0,8\*1,97\*2 |  | 3,152 |  |  |  |
| w |  | Součet |  | 27,272 |  |  |  |
| 45 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41 p 4x5m | m2 [ | 27,272 | 6,06 | 165,27 | CS ÚRS 2022 02 |
| w |  | 25,9733333333333\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27,272 |  |  |  |
|  | D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 11 016,00 |  |
| 46 | K | 78710080xR1 | Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 m2 | m2 | 61,200 | 120,00 | 7 344,00 | R-položka |

W 3,0\*2,7 8,100

W 3,0\*3,8 11,400

W 0,95\*1,2\*3 3,420

W 2,45\*2,1 5,145

Strana 25 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | w |  | (0,9+6,0+0,9)\*2,17 |  | 16,926 |  |  |  |
|  | w |  | Mezisoučet |  | 44,991 |  |  |  |
|  | w |  | dtto, ale před velkou zasedací místností |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 5,4\*3,0 |  | 16,200 |  |  |  |
|  | vv |  | Mezisoučet |  | 16,200 |  |  |  |
|  | w |  | "(r)" 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |
|  | w | pi sklo | Součet |  | 61,200 |  |  |  |
|  |  |  | Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 787101822 | výtahových šachet Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými | m2 | 61,200 | 60,00 | 3 672,00 | CS ÚRS 2022 02 |

Online PSC [*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/787101822*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/787101822)

W pisklo 61,200

Strana 26 z 36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář Obiekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 61 49 | CC-CZ: |  |
| Místo: Bruntál, Nádražní 994/20 | Datum: | 28. 1.2024 |
| Zadavatel: | IC: | 00295892 |
| Město Bruntál | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 26876574 |
| Jurčík - stavebnictví s.r.o., | DIČ: | CZ26876574 |
| Projektant: | IC: | 07921934 |
| Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IC: |  |
| jis | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 95 000,00 |
| dph základní snížená | Základ daně95 000,00 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 19 950,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 114 950,00 |

Strana 27 z 36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20

Zadavatel: Město Bruntál

Uchazeč: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Datum: 28.1.2024

 Projektant:

Zpracovatel: jis

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 95 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 95 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 45 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 10 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 10 000,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 10 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 20 000,00 |

Strana 28 z 36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SU MěU Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:

28. 1. 2024 Jakub

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel:Uchazeč: | Město BruntálJurčík - stavebnictví s.r.o., |  | Projektant:Zpracovatel: | jis |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkemd VRN Vedlejší rozpočtové nákladyd VRN3 Zařízení staveniště |  |  | 95 000,0095 000,0045 000,00 |
| 1 K '032103000 | Náklady na stavební buňky | ... | 1,000 30 000,00 | 30 000,00 CS ÚRS 2022 02 |

2 K 034103000

Online PSC W

W

W

D VRN5

K 052103000

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/032103000*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000)

ZS je možno zřídit na chodníku podél západ průčelí bud. MěÚ Bruntál, tak aby byl zachován průjezd parkovištěm dle dohody s odpovědným zást. INV

náklady zhotovitele na 1x stavební buňku - kontejner (min. 2,75x6,0m) oddych pracovníků, v tom část kancelář (2,75x6,0 m)

náklady zhotovitele na 1x mobilní WC pro pracovníky zhotovitele stavby

náklady zhotovitele na 1x skladovací kontejner kusového stav. mat., (palety s cihelnými prvky poblíž vstupu do budovy za mobilní oplocením ZS)

"celkem vč. dovozu složení, zpět naložení a odvozu, vč. údržby - komplet buňky” 1 ^

1,000

Oplocení staveniště

1,000 15 000,00

15 000,00 CS URS 2022 02

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/034103000*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000)

Venkovní ohrazení prostoru pro ZS a uzavření venkovního schodiště a hlavního vstupu o budovy MěÚ Br. předpokládá se oplocení mobilními díly v do 2,0 m s výstražnými tabulkami zákazu vstupu - doba použití oplocení po celou lhůtu výstavby, vč. manipulac 1

1,000

Finanční náklady

Rezerva investora

10 000,00

1,000 10 000,00

10 000,00 CS URS 2022 02

|  |  |
| --- | --- |
| Online PSC | <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2022 02/052103000pro kryti NÁKLADŮ ZHOTOVITELE NA DDODÁVKY A |
| W | ČINNOSTI, KTERÉ NYBYLY PD PODCHYCENY a vžešly z nutné potřeby jejich provedení k dokončení díla |
| w | zejména části PS V - slaboproud, přeložení a úprava datových rozvodů, silnoprod osvětlení a zásuvkové okruhy, úprava ÚT |
| w | čerpání rezervy investora musí být STANOVENO ujednáním v SoD |
| w | 1 |
| D VRN 7 | Provozní vlivy |

1,000

10 000,00

K 1071103000

Provoz investora

1,000 10 000,00

10 000,00 |CS URS 2022 02

Online PSC W

W

W

D VRN8

K 081103000

*h ttos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2022 02/071103000*

náklady zhotovitele na organizační opatření k provádění prací dle požadavků investora/zadavatele

práce se zvýšenou hladinou hluku (bourací) NEPROVÁDĚT v úřední dny Po, Stř (oba do 17,30 hod), Čtv dopoledne do 12,00 hod

možnost provádění prací o sobotách a nedělích po dohodě s odpovědnou osobou investora/zadavtele 1

Přesun stavebních kapacit

1,000

10 000,00

Denní doprava pracovníků na pracoviště

1,000

10 000,00

10 000,00 CS URS 2022 01

Online PSC
W

W

D VRN9

6 K 094104000

[*https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/081103000*](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081103000)

náklady zhotovitele na denní dopravu pracovníku na místo stavby - po celou lhůtu předpokládané pracovní činnosti (30-45 dnů - nebo dle ZD a SoD)

1

Ostatní náklady

1,000

Náklady na opatření BOZP

20 000,00

1,000

20 000,00

20 000,00 CS URS 2022 02

Online PSC

[*https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/094104000*](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094104000)

Poznámka k položce:

náklady zhotovitele na technicko-organizační opatření,

W vedoucí ke snížení rizika úrazu/ škody pracovníků zhotovitele i

třetích osob (vliv investora),

náklady zhotovitele na zmírnění negativního vlivu působení w prachu (utěsnění dveří folií, dotčeného prostoru plachtami

apod.) a hluku a ost. opatření

PROVEDENÍ OHRANIČENÍ PRACOVNÍHO PROSTOTU W PEVNOU STĚNOU (např. dřevotřísková deska, dřev. hranol),

PRO VSTUP NA SCHODIŠTĚ A PŘÍSTU K VÝTAHŮM

Strana 29 z 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

w 1

Strana 30 z 36

SEZNAM FIGUR

Kód: S2023/18a

Stavba: SÚ MěÚ Bruntál - Podatelna a Informační kancelář

Datum: 28.1.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 01 | Stavebně architektonické řešení |  |  |
| dljekl\_30\_50 | délka kovového rámu prosklené stěny závětří vstupu - oprava nátěrů ok | m | 26,000 |
|  | W-v.č. D.1.8- |  | 0,000 |
|  | "oprava nátěrů ext prosklenprosklené stěny závětří vstupu" (3,3+1,52)\*2+2\*1,52 |  | 12,680 |
|  | (3,3+1,52)\*2+2\*1,52 |  | 12,680 |
|  | "(r)" 0,64 |  | 0,640 |
| dljekl\_30\_50 | Součet |  | 26,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 26,000 |
| 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 26,000 |
| 783606861 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením | m | 26,000 |
| 783617613 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 26,000 |
| pl maleb | předpokládaná plocha opraV MALEB | M2 | 271,000 |
|  | W-v.č. D.1.8- |  | 0,000 |
|  | 5,5\*4,65 |  | 25,575 |
|  | 2,9\*4,4 |  | 12,760 |
|  | 5,9\*4,4 |  | 25,960 |
|  | (4,4+5,9+2\*0,4\*2)\*3,35 |  | 39,865 |
|  | (4,4+2,9)\*3,35 |  | 24,455 |
|  | 4,6\*2,35 |  | 10,810 |
|  | 4,65\*0,9\*2 |  | 8,370 |
|  | 2,45\*2,35 |  | 5,758 |
|  | 3,05\*3,45-0,9 |  | 9,623 |
|  | 4,65\*4,15 |  | 19,298 |
|  | 5,5\*2,4 |  | 13,200 |
|  | 0,5\*3,0 |  | 1,500 |
|  | 9,2\*2,1 |  | 19,320 |
|  | 9,2\*2,0\*2 |  | 36,800 |
|  | (3,0+5,3+3,0)\*1,5 |  | 16,950 |
|  | "(r)" 0,756 |  | 0,756 |
| pl\_maleb | Součet |  | 271,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 271,000 |
| 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 271,000 |
| pl PVC podlahy | celkem plocha nového PVC podlah | m2 | 39,200 |
|  | W - v.č. D.1.8 |  | 0,000 |
|  | "m.č. 124" 12,9 |  | 12,900 |
|  | "m.č. 125" 13,0 |  | 13,000 |
|  | "m.č. 126" 13,3 |  | 13,300 |
| pl\_PVC\_podlahyPoužití figury: | Součet |  | 39,200 |
| 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 39,200 |
| 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 39,200 |
| 28411021 | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost BfI S1, | m2 | 43,120 |
| 01.1 | Bourání stávajících konstrukcí |  |  |
| pl\_mramor\_dem | plocha odstraněnéhomramor obkladu stěn - pro vyhlazení a novou povrchovou úpravu omítkou | m2 | 8,865 |

W-v.e. D.1.2 0,000

m.č. schodiště / vstup - odstranění svislého obkladu 0,000

(2,45+1,95)\*0,9 3,960

Strana 31 z 36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|  | 1,1 \*0,9\*2 |  | 1,980 |
|  | 1,95\*0,9 |  | 1,755 |
|  | 4\*0,15\*0,3/2\*2 |  | 0,180 |
|  | 1,2\*0,75/2\*2 |  | 0,900 |
|  | 0,15\*0,3\*2 |  | 0,090 |
| plmramordem | Součet |  | 8,865 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 782114812 | Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do lepidla | m2 | 8,865 |
| 782991442 | Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od lepidla | m2 | 8,865 |
| pl sklo | plocha pro vysklení skleněných konstrukcí | m2 | 61,200 |
|  | 3,0\*2,7 |  | 8,100 |
|  | 3,0\*3,8 |  | 11,400 |
|  | 0,95\*1,2\*3 |  | 3,420 |
|  | 2,45\*2,1 |  | 5,145 |
|  | (0,9+6,0+0,9)\*2,17 |  | 16,926 |
|  | dtto, ale před velkou zasedací místností |  | 0,000 |
|  | 5,4\*3,0 |  | 16,200 |
|  | "(r)" 0,009 |  | 0,009 |
| pl\_sklo | Součet |  | 61,200 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 78710080xR1 | Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl přes 1 do 3 m2 skla plochého | m2 | 61,200 |
| 787101822 | Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s AI lištami oboustrannými | m2 | 61,200 |

Strana 32 z 36

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

* sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

* sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|  |  |
| --- | --- |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

* pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

* J.materiál - jednotková cena materiálu
* J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názevatributu | Povinný(A/N) | Rekapitulace stavbyPopis | Typ | Max. počet znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názevatributu | Povinný(A/N) | Rekapitulace objektů stavby a soupisů pracíPopis Typ | Max. počet znaků |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názevatributu | Povinný(A/N) | Krycí list soupisuPopis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názevatributu | Povinný(A/N) | Rekapitulace členění soupisu pracíPopis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názevatributu | Povinný(A/N) | Soupis pracíPopis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20+ 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| P | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| pse | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| PP | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text, Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ věty | Hodnota | Význam | Datová věta |
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |  |
|  | snížená | Snížená sazba DPH |  |
|  | nulová | Nulová sazba DPH |  |
|  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |  |
|  | sniž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |  |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |  |
|  | PRO | Provozní soubor |  |
|  | ING | Inženýrský objekt |  |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |
|  | OST | Ostatní náklady |  |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |  |
|  | 2 | Položka typu PSV |  |
|  | 3 | Položka typu M |  |
|  | 4 | Položka typu OST |  |