

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-133

**Strana:** 1 z 3

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



27489485

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ27489485

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Martinice v Krkonoších 221 Martinice v Krkonoších

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 06.03.2024

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 06.03.2024

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-133

**Strana:** 2 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Dodávka a montáž digestoře na oddělení gastro -výroba na míru   
-materiál pro výrobu digestoře -nerez AISI304 -broušená s fólií, tl. 1mm

-hrdla dle požadavku zákazníka

-digestoře jsou opatřeny teplotně odolným LED svítidlembez propojovací   
kabeláže

-z pohledových stran jsou hrany celosvařované, hrany u zdi jsou nýtované   
-digestoř je opatřena okapovým žlábkem, k digestoři přikládáme odkapový   
ventil pro zabudování

nerezová digestoř jednostranně zkosená 910x700x375 s hrdlem d150 ks

1

nerezový rámeček do digestoře s fironem ks

1

svítidlo SALUKA-LED-PLUS-OP-5000-2x18-4K, IP66 ks

1

ventilátor do potrubí TD 500/150-160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ks

1

regulace REB 1N na omítku ks

1

přechodka 4hranné / kruhové potrubí 150mm SPIRO ks

1

spiro - potrubí pozink 150mm + 2x koleno 90° + kote vní t. kpt

1

kabelové propojení regulace + osazení elektro do digestoře kpt

1

zásuvka tango - vestavěná s bezpečnostním proudovým chráničem, 230V, 16A, 30mA

ks

1

montáž 2 x technik kpt

1

revize elektro - po dokončení kpt

1

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-133

**Strana:** 3 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**



cestovné km

45

ztrátový čas jízdné

h

2

zpracoval:

základ daně celkem:

v režimu PDP …. ANO NE

sazba DPH: 21.00%



Objednávka celkem 68 765,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)