|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace – kabinet v podkroví** | | | |
| **Název položky** | **Popis – minimální požadované parametry** | **Počet kusů** | **Dodávané parametry** |
| **Pracovní stůl 1200** | Rozměry: šířka min. 1200mm, hloubka min. 700mm, výška min. 770mm  Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm, všechny dílce opatřeny hranou ABS min. 2mm, boky stolu jsou ve spodní části opatřeny kluzáky PVC min. tl. 4mm. V desce stolu a v zádech stolu je průchodka na PC kabely. | 5 | Rozměry: šířka 1200mm, hloubka 700mm, výška 770mm  Materiál: LTD buk tloušťka 18mm, všechny dílce opatřeny hranou ABS 2mm, boky stolu jsou ve spodní části opatřeny kluzáky PVC tl. 4mm. V desce stolu a v zádech stolu je průchodka na PC kabely. |
| **Pracovní stůl 1350** | Rozměry: šířka min. 1350mm, hloubka min. 700mm, výška min. 770mm  Materiál: LTD buk tloušťka min.18mm, všechny dílce opatřeny hranou ABS min. 2mm, boky stolu jsou ve spodní části opatřeny kluzáky PVC min. tl. 4mm. V desce stolu a v zádech stolu je průchodka na PC kabely. | 1 | Rozměry: šířka 1350mm, hloubka 700mm, výška 770mm  Materiál: LTD buk tloušťka 18mm, všechny dílce opatřeny hranou ABS 2mm, boky stolu jsou ve spodní části opatřeny kluzáky PVC tl. 4mm. V desce stolu a v zádech stolu je průchodka na PC kabely. |
| **Nástavec na pracovní stůl** | Rozměry: šířka min. 1200mm, hloubka min. 309mm, výška min. 1230mm  Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm, všechny dílce výrobku opatřeny hranou ABS min. 2mm. Výrobek obsahuje svislou mezistěnu a stavitelné police, průchodku na PC kabely (umístění dle dohody). | 6 | Rozměry: šířka 1200mm, hloubka 309mm, výška 1230mm  Materiál: LTD buk tloušťka 18mm, všechny dílce výrobku opatřeny hranou ABS 2mm. Výrobek obsahuje svislou mezistěnu a stavitelné police, průchodku na PC kabely (umístění dle dohody). |
| **Zásuvkový kontejner** | Rozměry: šířka min. 452mm, hloubka min. 550mm, výška min. 708mm  Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm, horní deska a čela zásuvek jsou opatřeny hranou ABS min. 2mm, ostatní části výrobku jsou opatřeny ABS min. 1mm. Výrobek obsahuje 4x zásuvku, korpusy zásuvek jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvech bez tlumení. Záda a dno korpusu kontejneru jsou vloženy mezi boky. Korpus kontejneru je umístěn na kolečkách, přední kolečka opatřeny brzdou. Nábytkové úchytky dle dohody. | 6 | Rozměry: šířka 452mm, hloubka 550mm, výška 708mm  Materiál: LTD buk tloušťka 18mm, horní deska a čela zásuvek jsou opatřeny hranou ABS 2mm, ostatní části výrobku jsou opatřeny ABS 1mm. Výrobek obsahuje 4x zásuvku, korpusy zásuvek jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvech bez tlumení. Záda a dno korpusu kontejneru jsou vloženy mezi boky. Korpus kontejneru je umístěn na kolečkách, přední kolečka opatřeny brzdou. Nábytkové úchytky dle dohody. |
| **Šatní skříň dvoudveřová** | Rozměry: šířka min. 710mm , hloubka min. 600mm (s naloženými dveřmi), výška min. 2000mm  Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm. Korpus skříně je opatřen hranou ABS min. 1mm, dno, půda a sokl jsou vloženy mezi boky. Dveře jsou naložené a opatřeny hranou ABS min. 2mm. Vnitřní vybavení – šatní tyč dlouhá min. 674mm, 2 kusy police. | 1 | Rozměry: šířka 710mm , hloubka 600mm (s naloženými dveřmi), výška 2000mm  Materiál: LTD buk tloušťka 18mm. Korpus skříně je opatřen hranou ABS 1mm, dno, půda a sokl jsou vloženy mezi boky. Dveře jsou naložené a opatřeny hranou ABS 2mm. Vnitřní vybavení – šatní tyč dlouhá 674mm, 2 kusy police. |
| **Sestava rohových skříněk** | Rozměry: šířka min. 850mm , hloubka min. 800mm, výška min. 2000mm  Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm. Sestava je ze dvou částí, korpusy opatřeny hranou ABS min. 1mm. Dveře lomené opatřeny hranou ABS min. 2mm a zámkem. Spodní skříňka výška min. 770mm, 1x lomené dveře opatřeny zámkem (ostatní rozměry dle výkresu). Horní skříňka vysoká min. 1230mm, 2x lomené dveře opatřeny zámkem (ostatní rozměry min. dle výkresu). | 1 | Rozměry: šířka 850mm , hloubka 800mm, výška 2000mm  Materiál: LTD buk tloušťka 18mm. Sestava je ze dvou částí, korpusy opatřeny hranou ABS 1mm. Dveře lomené opatřeny hranou ABS 2mm a zámkem. Spodní skříňka výška 770mm, 1x lomené dveře opatřeny zámkem (ostatní rozměry dle výkresu). Horní skříňka vysoká 1230mm, 2x lomené dveře opatřeny zámkem (ostatní rozměry min. dle výkresu). |
| **Sestava skříněk** | Rozměry: šířka min. 1200mm, hloubka min. 400mm, výška min. 2000mm  Materiál: : LTD buk tloušťka min. 18mm. Sestava je ze tří částí. Spodní část čtyřdveřová, 2x zámek STRONG. Střední část otevřená police. Horní část dvoudveřová, 1x zámek STRONG. Korpusy skříněk jsou opatřeny hranou ABS min. 1mm, dno, půda a sokl jsou vloženy mezi boky. Dveře jsou naložené a opatřeny hranou ABS min. 2mm. | 1 | Rozměry: šířka 1200mm, hloubka 400mm, výška 2000mm  Materiál: : LTD buk tloušťka 18mm. Sestava je ze tří částí. Spodní část čtyřdveřová, 2x zámek STRONG. Střední část otevřená police. Horní část dvoudveřová, 1x zámek STRONG. Korpusy skříněk jsou opatřeny hranou ABS 1mm, dno, půda a sokl jsou vloženy mezi boky. Dveře jsou naložené a opatřeny hranou ABS 2mm. |