|  |
| --- |
| **Technická specifikace – kancelář v podkroví** |
| **Název položky** | **Popis – minimální parametry** | **Počet kusů** | **Dodávané parametry** |
| **Pracovní stůl s nástavbou na monitor počítače** | Rozměry: šířka min. 1400mm, hloubka min. 650mm, výška min. 770mmMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm, dílce výrobku opatřeny hranou ABS min. 2mm. Boky stolu jsou ve spodní části opatřeny kluzáky PVC min. tl. 4mm. V desce stolu je průchodka na PC kabely (přesné umístění dle dohody zadavatele).  | 2 | Rozměry: šířka 1400mm, hloubka 650mm, výška 770mmMateriál: LTD buk tloušťka 18mm, dílce výrobku opatřeny hranou ABS 2mm. Boky stolu jsou ve spodní části opatřeny kluzáky PVC tl. 4mm. V desce stolu je průchodka na PC kabely (přesné umístění dle dohody zadavatele).  |
| **Šatní skříň jedno dveřová s nástavcem** | Rozměry: šířka min. 500mm , hloubka min. 600mm (s naloženými dveřmi), výška min. 2000mm, výška nástavce min. 500mmMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm. Korpus skříně a nástavce je opatřen hranou ABS min. 1mm, dno, půda a sokl (nástavec má dno a půdu bez sokle) jsou vloženy mezi boky. Dveře jsou naložené a opatřeny hranou ABS min. 2mm. Úchytky dle výběru zadavatele. Vnitřní vybavení skříně – 1x šatní tyč, 2x police, nástavec 1x police. | 1 | Rozměry: šířka 500mm, hloubka 600mm (s naloženými dveřmi), výška 2000mm, výška nástavce 500mmMateriál: LTD buk tloušťka 18mm. Korpus skříně a nástavce je opatřen hranou ABS 1mm, dno, půda a sokl (nástavec má dno a půdu bez sokle) jsou vloženy mezi boky. Dveře jsou naložené a opatřeny hranou ABS 2mm. Úchytky dle výběru zadavatele. Vnitřní vybavení skříně – 1x šatní tyč, 2x police, nástavec 1x police. |
| **Zásuvkový kontejner** | Rozměry: šířka min. 452mm, hloubka min. 550mm, výška min. 708mmMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm, horní deska a čela zásuvek jsou opatřeny hranou ABS min. 2mm, ostatní části výrobku jsou opatřeny ABS min. 1mm. Výrobek obsahuje 4x zásuvku, korpusy zásuvek jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvech bez tlumením. Záda a dno korpusu kontejneru jsou vloženy mezi boky. Korpus kontejneru je umístěn na kolečkách, přední kolečka opatřeny brzdou. Nábytkové úchytky dle výběru. | 2 | Rozměry: šířka 452mm, hloubka 550mm, výška 708mmMateriál: LTD buk tloušťka 18mm, horní deska a čela zásuvek jsou opatřeny hranou ABS 2mm, ostatní části výrobku jsou opatřeny ABS 1mm. Výrobek obsahuje 4x zásuvku, korpusy zásuvek jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvech bez tlumením. Záda a dno korpusu kontejneru jsou vloženy mezi boky. Korpus kontejneru je umístěn na kolečkách, přední kolečka opatřeny brzdou. Nábytkové úchytky dle výběru. |
| **Sestava skříněk spodních (levá + pravá) pod šikmou střechu** | Rozměry desky na skříňky: celková šířka cca min. 2600mm (přesný rozměr nutno doměřit), hloubka min. 420mm Rozměry skříňky: šířka skříňky min. 800mm, výška min. 885mm včetně min. 150mm nohy, hloubka min. 400mm včetně dveříMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm. Korpus skříněk je opatřen hranou ABS min. 1mm, dno a půda jsou vloženy mezi boky. Skříňky mají soklové stavitelné nohy min. 150mm, sokl v celé délce skříněk. Vnitřní vybavení skříňky 1x police. Dveře jsou naložené a opatřené hranou ABS min. 2mm. Úchytky dle výběru zadavatele. Vrchní deska je opatřena hranou ABS min. 2mm, rozměry délka min. 2600mm (přesný rozměr nutno doměřit), hloubka min. 420mm a kryje sestavu tří skříněk. | 3L+3P | Rozměry desky na skříňky: celková šířka cca 2600mm (přesný rozměr nutno doměřit), hloubka 420mm Rozměry skříňky: šířka skříňky 800mm, výška 885mm včetně 150mm nohy, hloubka 400mm včetně dveříMateriál: LTD buk tloušťka 18mm. Korpus skříněk je opatřen hranou ABS 1mm, dno a půda jsou vloženy mezi boky. Skříňky mají soklové stavitelné nohy 150mm, sokl v celé délce skříněk. Vnitřní vybavení skříňky 1x police. Dveře jsou naložené a opatřené hranou ABS 2mm. Úchytky dle výběru zadavatele. Vrchní deska je opatřena hranou ABS 2mm, rozměry délka 2600mm (přesný rozměr nutno doměřit), hloubka 420mm a kryje sestavu tří skříněk. |
| **Sestava skříněk horních (levá + pravá) pod šikmou střechu** | Minimální rozměry dle výkresové dokumentace.Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm. Sestava se skládá za 3 otevřených polic. Všechny dílce sestavy jsou opatřeny hranou ABS min. 2mm. Minimální rozměry viz výkresová dokumentace. | 1sestava L+1sestava P | Minimální rozměry dle výkresové dokumentace.Materiál: LTD buk tloušťka 18mm. Sestava se skládá za 3 otevřených polic. Všechny dílce sestavy jsou opatřeny hranou ABS 2mm. Minimální rozměry viz výkresová dokumentace. |
| **Otevřené regály** **č. 1 + 2** | Rozměry: šířka min. 600mm (650mm), hloubka min. 350mm, výška min. 2230mmMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm. Výška korpusu bez noh je min. 2130mm. Korpusy skříněk jsou opatřeny hranou ABS min. 2mm. Dno, půda jsou vloženy mezi boky, sokl 100mm na stavěcích nohách.  | 2 | Rozměry: šířka 600mm (650mm), hloubka 350mm, výška 2230mmMateriál: LTD buk tloušťka 18mm. Výška korpusu bez noh je 2130mm. Korpusy skříněk jsou opatřeny hranou ABS 2mm. Dno, půda jsou vloženy mezi boky, sokl 100mm na stavěcích nohách.  |
| **Otevřený regál****č. 3** | Rozměry: šířka min. 325mm, hloubka min. 300mm, výška min. 2230mmMateriál: : LTD buk tloušťka min. 18mm. Korpus skříňky je opatřen hranou ABS min. 2mm. Výška korpusu bez noh je min. 2130mm. Dno, půda jsou vloženy mezi boky, sokl min. 100mm na stavěcích nohách. | 1 | Rozměry: šířka 325mm, hloubka 300mm, výška 2230mmMateriál: : LTD buk tloušťka 18mm. Korpus skříňky je opatřen hranou ABS 2mm. Výška korpusu bez noh je 2130mm. Dno, půda jsou vloženy mezi boky, sokl 100mm na stavěcích nohách. |