|  |
| --- |
| **Technická specifikace – vestavná kuchyňská skříň do podkroví** |
| **Název položky** | **Popis** | **Počet kusů** | **Dodávané parametry** |
| **Spodní skříňka na dřez** | Rozměry: šířka min. 420mm, hloubka min. 580mm (včetně dveří), výška min. 890mm (včetně min. 100mm noh)Materiál: LTD buk tloušťka min. 18mm, dílce výrobku opatřeny hranou ABS min. 1mm. Dveře opatřeny hranou ABS min. 2mm a zámkem, úchytka dle výběru zadavatele. Skříňka obsahuje 1ks police. Nohy zátěžové min. 100mm. Sokl je opatřen větrací mřížkou min. 60x500mm. | 1 | Rozměry: šířka 420mm, hloubka 580mm (včetně dveří), výška 890mm (včetně 100mm noh)Materiál: LTD buk tloušťka 18mm, dílce výrobku opatřeny hranou ABS 1mm. Dveře opatřeny hranou ABS 2mm a zámkem, úchytka dle výběru zadavatele. Skříňka obsahuje 1ks police. Nohy zátěžové 100mm. Sokl je opatřen větrací mřížkou 60x500mm. |
| **Bok k podstavné lednici** | Rozměry boku: šířka min. 560mm, výška min. 890mmMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm, bok hloubka min. 560mm, výška min 890mm, opatřen hranou ABS min. 1mm.  | 1 | Rozměry boku: šířka 560mm, výška 890mmMateriál: LTD buk tloušťka 18mm, bok hloubka 560mm, výška 890mm, opatřen hranou ABS 1mm.  |
| **Dveře na podstavnou lednici** | Rozměry dveří: šířka min. 596mm, výška min. 780mmMateriál: LTD buk tloušťka min. 18mm, hrana ABS min. 2mm, zámek, úchytka dle výběru zadavatele.  | 1 | Rozměry dveří: šířka 596mm, výška 780mmMateriál: LTD buk tloušťka 18mm, hrana ABS 2mm, zámek, úchytka dle výběru zadavatele.  |
| **Pracovní deska** | Rozměry: tloušťka min. 39mm, šířka min. 600mm, délka min. 1077mm (nutno přesně zaměřit)Materiál: dle výběru zadavatele | 1 | Rozměry: tloušťka 39mm, šířka 600mm, délka 1077mm (nutno přesně zaměřit)Materiál: dle výběru zadavatele |
| **Dřez** | Rozměry: Šířka min. 435 mm, hloubka vany min. 160 mm, vestavba: min.300 x 415 mm(tj. velikost otvoru nutná pro vestavbu dřezu)Materiál: nerez* Bez odkapávače, jednodřez, hladký, horní typ montáže, spodní skříňka min. 300mm
 | 1 | Rozměry: Šířka 435 mm, hloubka vany 160 mm, vestavba: 300 x 415 mm(tj. velikost otvoru nutná pro vestavbu dřezu)Materiál: nerez* Bez odkapávače, jednodřez, hladký, horní typ montáže, spodní skříňka 300mm
 |
| **Nástavba na pracovní desku** | Rozměry celé nástavby: šířka min. 1077mm(nutno přesně zaměřit), hloubka min. 598mm (včetně dveří), výška min. 1625mmMateriál: LTD buk min. 18mm, dílce opatřeny hranou ABS min. 1mmDveře otvíravé a zasouvací (dvě křídla) – rozměry jedno křídlo: šířka min.444,5mm, výška min. 1467mm, opatřeny min. 2mm ABS a zámkem, úchytky dle výběru zadavatele. Horní krytí šířka min. 889 mm, výška min. 154mm, opatřeno hranou min. 2mm ABS a větrací mřížkou min. 60x500mm. Korpus se skládá z pravého a levého pouzdra na zasunutí otvíravých a zasouvacích dveří, kování na dveře pro otvíravé a zasouvací dveře v počtu 8 kusů. Skříňka je opatřena půdou, pevná záda jsou ustoupena o min. 40mm dovnitř korpusu. Korpus je bez dna. Rozměry polic dle výkresové dokumentace, úchytky dle výběru zadavatele.  | 1 | Rozměry celé nástavby: šířka 1077mm(nutno přesně zaměřit), hloubka 598mm (včetně dveří), výška 1625mmMateriál: LTD buk 18mm, dílce opatřeny hranou ABS 1mmDveře otvíravé a zasouvací (dvě křídla) – rozměry jedno křídlo: šířka 444,5mm, výška 1467mm, opatřeny 2mm ABS a zámkem, úchytky dle výběru zadavatele. Horní krytí šířka 889 mm, výška 154mm, opatřeno hranou 2mm ABS a větrací mřížkou 60x500mm. Korpus se skládá z pravého a levého pouzdra na zasunutí otvíravých a zasouvacích dveří, kování na dveře pro otvíravé a zasouvací dveře v počtu 8 kusů. Skříňka je opatřena půdou, pevná záda jsou ustoupena o 40mm dovnitř korpusu. Korpus je bez dna. Rozměry polic dle výkresové dokumentace, úchytky dle výběru zadavatele.  |