Parametry stroje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkon motoru | od 90 hp do 110 hp | 105 hp |
|  |  |  |
| Servisní interval motoru 500h | min. 500h | ano |
| Plní normu EURO V |  | ano |
| Typ převodovky - plynulá s funkcí reverzace ovládané pod volantem |  | ano |
| Rychlost 40km/h | min. 40km | 40 km/h |
|  |  |  |
| Předehřev motoru a převodovky |  | ano |
| Závaží v zadních kolech pro vyšší stabilitu stroje min. 200kg | min. 200kg | ano 220 kg |
| Zadní vývodový hřídel 540/540E/1000 ot./min. |  | ano |
| Přední vývodový hřídel 1000 ot./min. |  | ano |
| Zadní tříbodový závěs cat3 | min.nosnost 4000 daN | 4 204 daN |
| Přední tříbodový závěs cat2 | min.nosnost 2500 daN | 2540 daN |
| Zadní etážový závěs automatický 38mm |  | ano |
| Spojovací zařízení K80 etážové |  | ano |
| Spojovací zařízení K80 spodní pevné |  | ano |
| Dvouokruhové brzdy přívěsu vzduchové |  | ano |
| Počet hydraulických okruhů vzadu pro ovládání vnějších okruhů hydrauliky ovládané elektricky s proporcionální funkcí | min. 4 |  |
| ano |
| čerpadlo s variabilním průtokem | min. 100 l/min | 104 l/min |
| Power Beyond připojení hyrauliky |  | ano |
| Vestavěné střešní okno pro výhled při práci s čelním nakladačem |  | ano |
| Externí ovládání zadního tříbodového závěsu na zadních blatnících |  | ano |
| Externí ovládání zadního vývodového hřídele na zadních blatnících |  | ano |
| Externí ovládání zadního hydraulikého okruhu na zadních blatnících | min. 1 | ano 1ks |
| Externí ovládání předního tříbodového závěsu na přední části stroje |  | ano |
| Odpružená přední náprava |  | ano |
| Odpružená kabina traktoru |  | ano mech. |
| Automatická klimatizace  |  | ano |
| Komfortní vzduchem odpr. sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou |  | ano |
| Sedadlo spolujezdce |  | ano |
| Sloupek řízení stavitelný podélně a výškově |  | ano |
| Dělená zpětná zrcátka pro lepší viditelnost a bezpečnost |  | ano |
| Loketní opěrka s ovládáním hlavních funkcí traktoru |  | ano |
| Přední pracovní světla umístěná v horní části stroje (kabiny) |  | ano |
| Zadní pracovní světla umístěná v horní části stroje (kabiny) |  | ano |
| Denní svícení |  | ano |
| Stěrače s cyklovačem a ostřikovačem |  | ano |
| Stěrač předního okna |  | ano |
| Stěrač zadního okna |  | ano |
| Elektrický odpojovač baterie |  | ano |
| Čelní nakladač s typem uchycení nářadí EURO |  | ano |
| Min. nosnost čelního nakladače v celém zdvihovém rozsahu  | min. 1600 daN | ano 1680 daN |
| Výška zdvihu otočného bodu lopaty nakladače  | min. 3700mm | ano 3740 mm |
| Multispojka pro snadné připojení hydraulických okruhů čelního nakladače k traktoru |  | ano |
| Komunální pneumatiky na přední i zadní nápravě | min.šířka pneu zadních kol 600mm | ano |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodání stroje  | nejpozději do 30 kalendářních dní od účinnosti smlouvy | ano |
| Výška traktoru  | max. 2700mm | ano 2620 mm |
| Celková šířka traktoru | od 2100mm do 2400mm | ano 2246 mm |
| Celková délka traktoru | od 3800mm do 4200mm | ano 4119 mm |
| Provozní hmotnost | od 4 200kg do 5 300kg | ano 5280 kg  |
| Vnitřní poloměr otáčení | max. 4300mm | ano 4100 mm |
| Povolená hmotnost přípojného vozidla | min. 17 000kg | ano 18 750 kg |
| Připojitelnost standardních kontejnerových nosičů po stránce:mechanické, hydraulické a elektrické |  | ano |
| Záruční (plná - bez omezení) doba minimálně 24 měsíců/1000Mth |  | ano |