**Agromex s.r.o. Zákazník**

prodejce: Martin Hanek Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

mob.: 724 239 902 IČO: 00410829

email: martin.hanek@agromex.cz email: info@zoohluboka.cz datum: 05.02.2024

# Fendt Vario 211 S Gen3



*Obrázek je pouze ilustrativní*

**Výbava**

**Provedení**

L011 Výbava Power, verze 2

## Motor, převodovka, vývodový hřídel a tříbodový závěs

G035 Verze s maximální rychlostí 40 km/h

G048 Zadní vývodový hřídel 540/540E/1000 a závislými otáčkami

K038 Horní táhlo Kat. 2 s rychloupínacím hákem, mechanické

K120 Přední zvedací zařízení Kat. 2, s rychloupínacími háky

K155 Přední vývodový hřídel 1000

K210 Koule Kat. 3 s otvorem Kat. 2, 1 pár

K220 Koule Kat. 2, pro horní táhlo

M031 Sada předehřevu (motoru, převodovky a hydraulického oleje)

M095 Standardní ventilátor

M122 Emisní norma Stage V

## Hydraulika

H006 Zadní hydraulický ventil 1/1 a 1/2, UDK

H078 Zadní hydraulický ventil 1/3, UDK

H089 Zadní hydraulický ventil 1/4, UDK

H163 Zpětné beztlaké vedení oleje vzadu

H172 Load Sensing čerpadlo systému hydrauliky

H200 Power Beyond připojení

H201 Externí ovládání hydraulického ventilu (na blatnících)

## Vybavení kabiny a osvětlení

C001 Barva: Nature zelená / ráfky Terra červená

C060 Stěrač zadního okna s ostřikovačem

C067 Přídavné vyhřívání nohou

C072 Automatická klimatizace

C080 Komfortní pneumaticky odpružené sedadlo

C119 Bez terminálu

C146 Napájecí zásuvka

C165 Držák přídavných zařízení vpravo dole

C166 Standardní volant

C170 Pomocný držák pro přídavná zařízení

C182 Odpružení kabiny - mechanické (silentbloky, pružicí elementy)

C190 Přední přídavná střešní provozní světla

C195 Přední pracovní světla

C205 Přední pracovní světla na A sloupku

C210 Zadní střešní pracovní světla

C219 Zadní provozní světla - LED

C226 Světla pro denní svícení

C297 Elektrický odpojovač baterie

C314 Výstražný maják levý - LED **Příslušenství**

A057 Odpružení přední nápravy

A073 Natáčecí přední blatníky

A081 Závaží do zadních kol 400 kg (2x 200 kg)

A132 Vzduchové brzdy přívěsu - 2 hadicové

A160 Konzola do etáže s automatickou hubicí pro připojení přívěsu

A183 Konzola do etáže s K80 pro připojení přívěsu

A220 Bez závaží přední nápravy

A224 Závěs s koulí, pevný

## Kola a rozchody

S2300 460/65R24 156A8/151D TL TRI2 Nokian

S4119 600/65R34 164D TL TRI2 Nokian

## Další výbava

F098 Čelní nakladač Fendt CARGO 3X/65

F105 Třetí funkce nakladače

F116 Tlumič rázů