V Praze dne 25. května 2017

# Věc: Nabídka profesionálních strojů firmy Kärcher

Vážený pane,

na základě našeho jednání Vám zasílám cenovou nabídku profesionálních strojů zn. Kärcher.

# Profesionální vysokotlaký mycí stroj s ohřevem Kärcher HDS-E 8/16-4M

Charakteristika:

# KÄRCHER HDS E 8/16-4 M 12 kW je

profesionální vysokotlaký čisticí stroj střední a vyšší třídy s průtokovým ohřevem vody, který zajišťuje elektrický agregát o výkonu 12 kW.

# KÄRCHER HDS E 8/16-4 M 12 kW s

elektrickým ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny.

Díky jedinečné izolaci bojleru a stupni eco!efficiency chrání rozpočet a životní prostředí.

Vysokotlaký čisticí stroj je vybaven **regulovatelným přisáváním** chemického přípravku

z **integrované nádoby,** možností studeného a teplého chodu, regulací teploty ohřevu, pracovního tlaku a průtoku vody.

# Použití:

* Mytí vozidel
* Dílny
* Řemeslnické provozy
* Malíři
* Čištění fasád
* Čištění v živnostenských provozech a zemědělství

V Praze dne 25. května 2017

# Standardní vybavení:

* Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
* Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar
* Pracovní nástavec, 1050 mm
* Power tryska
* Servo Control
* Elektrický ohřev (12kW) bez vyvíjení spalin
* Systém proti překroucení hadic (AVS)
* Obslužný panel se světelným indikátorem
* Třípístové axiální čerpadlo
* Vypínání tlaku
* 2 nádržky na čisticí prostředky

# Technické parametry:

Objed. číslo: **1.030-900.0**

Počet fází: 3

Pracovní tlak: 30 - 160 bar Průtok vody: 300 - 760 l/hod.

Napájecí napětí: 3- / 400 V / 50 Hz Příkon: 16,5 kW

Max.teplota: 30 - 85°C

Nádržka na cisticí prostředky: 20 l Hmotnost: 108 kg

Rozměry (d x š x v): 1330 x 750 x 1060 mm

V Praze dne 25. května 2017

# Profesionální vysokotlaký čistič potrubí Mosmatic TYR-s

Charakteristika:



Perfektní pro čištění v úhlu 360º.

Čističe potrubí MOSMATIC byly speciálně navrženy na čistění potrubí, shozů na stavební suť, ventilací, odsávačů kouře a kuchyňských par, nádrží atd.

Jsou výbornou pomůckou pro tlakové čističe za studena i za horka. Jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči korozi a jejich součástí jsou samomazací nerezová ložiska. Nový a vylepšený karbidový otočný čep je prvotřídní švýcarské kvality.

# Mosmatic TYR -s - čistič potrubí "nastavitelný"

Nastavitelná ramena umožňují rozstřik tekutiny z různých úhlů.

# Důležité: Nepoužívejte bez ochranných prvků! Technické informace:

Tlak 275 bar

Teplota 120ºC Ochranná kostra Nerezová ocel Trysky pro 2

Ph kapaliny 3 až 12

K dispozici jsou různé verze a velikosti. Trysky se prodávají samostatně.

Záruční doba stroje: 24 měsíců od data uvedení do provozu

Dodací doba: max. 20 pracovních dní od obdržení závazné objednávky Doprava: zdarma, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost 14 dní

Platnost nabídky: do 31. října 2017

# Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

**"SATTER CLEAN 2000, s.r.o."**

**Lukešova 229/15 14200 Praha**

**IČ: 26422361 DIČ: CZ26422361**

mobil: 724041120 www: satter.cz

e-mail: info@satter.cz

tel.: 222781750

fax: 222781750

**Česká republika**

Registrace společnosti: Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 81010DUNS: 36 - 699 - 3066

**Vystavená nabídka** **VN1700101**



 **Eli Beamlines**

**Ing. Daniel Kramer, Ph.D.**







**Sleva v %:** **Celkem s DPH:**

**0,00**

 **158 407,15 Kč**









**AUTORIZOVANÝ PRODEJCE FIRMY KÄRCHER**

V Praze dne 25. května 2017

Věřím, že si z uvedené nabídky vyberete.

V případě jakýchkoli dalších dotazů mě, prosím, kontaktujte el. poštou, na uvedená telefonní čísla nebo přímo na mobilní telefon 724 872 342.

Na další spolupráci se těší Petr Kantor